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第一章 招标公告
玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统

工程招标公告

1.招标条件
　　玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目经新平县发展和改革局批准建设，批准文号：新发改投资备案[2024]204号，资金来源为自筹，资金已落实，项目已具备招标条件。招标人为玉溪大红山矿业有限公司，招标代理机构上海宝华国际招标有限公司受招标人委托，对该项目尾矿输送及回水系统工程进行公开招标，择优选择承包单位。
2.项目概况及招标范围
2.1项目名称：玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程

2.2招标编号：A005-S07-763/0165A005-S07-763/01
2.3招标范围：尾矿输送及回水系统工程施工总平面布置图中尾矿输送二级加压泵站至旋流分级站（除库外排洪隧洞内尾矿及回水管道外）的管线安装；尾矿输送二级加压泵站、旋流分级站、值班管理站（含1#楼、2#楼）、渗水回水泵站、渗水提升泵站、矿浆池、水池土建；浮船、浮桥制安；尾矿、回水系统设备设施安装；仪表仪器、电气、自动控制系统安装调试；消防系统、给排水系统、暖通系统设施等的安装调试，满足土建安装所需的拆除工程等，以及项目单机、带负荷联动试车（包括试车前油脂等的添加）并记录。包括所有设备、材料的装卸货和二次倒运等。包括完成本工程所需（除甲供材）设备及材料采购，工程施工，工程资料归档、工程结算，配合招标人完成质量验收、档案验收、工程竣工验收（含各专项验收）、工程交付使用等全过程。

具体内容详见招标文件第五章“工程量清单”、第六章“图纸”和第七章“技术标准和要求”。
2.4建设地点：云南省玉溪市新平县漠沙镇、戛洒镇。
2.5工期：20个月。
2.6质量要求：满足国家或行业现行有关规范、标准要求，执行地方有关文件、通知，无施工质量事故，一次性验收合格。
3.投标人资格要求
3.1资质要求：

（1）投标人须是在中国境内依法注册成立的独立法人或其他组织，应具备有效的营业执照等证明材料。
（2）投标人具备有效的矿山工程施工总承包一级及以上资质（资质证书有效期按国家有关规定执行）。
（3）投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证和应急管理部门颁发的安全生产许可证。
3.2财务要求：提供2022年～2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告（若投标人成立不足3年，则提供成立以来的财务会计报表及审计报告，若投标人成立不足1年，则提供成立以来的财务会计报表）。提供的审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章。

3.3业绩要求：2020年1月1日至投标文件递交截止之日(含2020年1月1日后新签订的合同或2020年1月1日前已签订的合同，但合同载明工期还在此期间的合同)单个合同金额7000万元及以上矿山工程在建类似业绩或已完工的类似业绩。

证明材料包含但不限于：在建类似业绩提供合同协议书；已完工的类似业绩提供竣工验收资料，证明材料均须体现合同金额、施工内容。合同协议书以签订时间为准，竣工验收资料以竣工时间为准。
3.4人员要求：

（1）项目负责人：须具备有效的矿业工程或机电工程专业注册一级建造师注册证书，并注册在投标人单位；具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；不得担任其他在建项目的项目负责人（提供承诺书）。

（2）技术负责人：须具备有效的机电工程专业注册二级及以上建造师注册证书，并注册在投标人单位；同时具备工程类中级及以上职称。
（3）安全副经理：须具备有效的注册在投标人单位的注册安全工程师注册证书。

（4）专职安全生产管理人员：拟派往本项目的专职安全生产管理人员不少于3人（不含安全副经理），须具备有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）或应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证或注册在本单位的注册安全工程师注册证书。
3.5信誉要求：

（1）投标人信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，2023年1月1日至投标截止之日没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录（提供承诺书）。
（2）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人名单（提供承诺书）。
（3）投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单（提供承诺书）。
3.6其他要求：

（1）资格审查方式：资格后审。

（2）本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取
凡有意参加投标者以网上公告时间为准，登录云南省公共资源交易中心(玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料，含电子招标文件，格式为*.BZBJ、图纸（电子版）（适用模块化）；或含招标电子技术标文件，格式为*.ZBJ、招标电子商务标文件，格式为*.ZBS、图纸（电子版）（适用工程量清单招标）。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易中心(玉溪市）完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。（企业数字证书（CA）办理：云南省公共资源交易中心→服务指南→云南CA数字证书办理流程（省本级）办理）。

交易平台技术支持服务电话：010-86483801；在线服务QQ：4009618998。

5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间以网上公告时间为准。
5.2网上递交：投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
5.3本项目采用网上智能开标远程解密。投标人登录云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为60分钟，若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。
因开标系统、开标网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予对应的回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，则视为对开标结果无异议。
5.4到规定解密截止时间后已解密的投标人不足三家的，按规定重新招标。
5.5招标文件内容、公告与本条规定有冲突的地方以本条规定为准。

5.6其他要求：按照《云南省公共资源交易中心——玉溪市关于推行网上智能开标的通知》的相关要求，该项目开标方式采用“网上智能开标”，投标人不需要到现场解密投标文件。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司 

服务热线：010-86483801，QQ：4009618998
6.发布公告的媒介
本次招标公告在云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布。
7.联系方式
招 标 人：玉溪大红山矿业有限公司
地    址：云南省玉溪市新平县戛洒镇
联 系 人：黄河文              
电    话：13769148663 
招标代理机构：上海宝华国际招标有限公司
地        址：云南省安宁市昆钢
招标代理项目负责人：苏云
联   系   人：柯瑶
电        话：0871-68605105   18487218446
邮        箱：811645064@qq.com
交易平台技术支持：北京筑龙信息技术有限责任公司

咨询服务电话：010-86483801

技术支持QQ：4009618998
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：玉溪大红山矿业有限公司
地  址：云南省玉溪市新平县戛洒镇
联系人：黄河文 
电  话：13769148663

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：上海宝华国际招标有限公司
地  址：云南省安宁市昆钢
联系人：柯瑶
电  话：0871-68605105   18487218446

	1.1.4
	项目名称
	玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程

	1.1.5
	建设地点
	云南省玉溪市新平县漠沙镇、戛洒镇

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	尾矿输送及回水系统工程施工总平面布置图中尾矿输送二级加压泵站至旋流分级站（除库外排洪隧洞内尾矿及回水管道外）的管线安装；尾矿输送二级加压泵站、旋流分级站、值班管理站（含1#楼、2#楼）、渗水回水泵站、渗水提升泵站、矿浆池、水池土建；浮船、浮桥制安；尾矿、回水系统设备设施安装；仪表仪器、电气、自动控制系统安装调试；消防系统、给排水系统、暖通系统设施等的安装调试，满足土建安装所需的拆除工程等，以及项目单机、带负荷联动试车（包括试车前油脂等的添加）并记录。包括所有设备、材料的装卸货和二次倒运等。包括完成本工程所需（除甲供材）设备及材料采购，工程施工，工程资料归档、工程结算，配合招标人完成质量验收、档案验收、工程竣工验收（含各专项验收）、工程交付使用等全过程。

具体内容详见招标文件第五章“工程量清单”、第六章“图纸”和第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	工期
	20个月

	1.3.3
	质量要求
	满足国家或行业现行有关规范、标准要求，执行地方有关文件、通知，无施工质量事故，一次性验收合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1.资质要求：

（1）投标人须是在中国境内依法注册成立的独立法人或其他组织，应具备有效的营业执照等证明材料。
（2）投标人具备有效的矿山工程施工总承包一级及以上资质（资质证书有效期按国家有关规定执行）。
（3）投标人具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证和应急管理部门颁发的安全生产许可证。
2.财务要求：提供2022年～2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告（若投标人成立不足3年，则提供成立以来的财务会计报表及审计报告，若投标人成立不足1年，则提供成立以来的财务会计报表）。提供的审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章。

3.业绩要求：自2020年1月1日至投标文件递交截止之日(含2020年1月1日后新签订的合同或2020年1月1日前已签订的合同，但合同载明工期还在此期间的合同)单个合同金额7000万元及以上矿山工程在建类似业绩或已完工的类似业绩。

证明材料包含但不限于：在建类似业绩提供合同协议书；已完工的类似业绩提供竣工验收资料，证明材料均须体现合同金额、施工内容。合同协议书以签订时间为准，竣工验收资料以竣工时间为准。
4.人员要求：

（1）项目负责人：须具备有效的矿业工程或机电工程专业注册一级建造师注册证书，并注册在投标人单位；具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；不得担任其他在建项目的项目负责人（提供承诺书）。

（2）技术负责人：须具备有效的机电工程专业注册二级及以上建造师注册证书，并注册在投标人单位；同时具备工程类中级及以上职称。
（3）安全副经理：须具备有效的注册在投标人单位的注册安全工程师注册证书。

（4）专职安全生产管理人员：拟派往本项目的专职安全生产管理人员不少于3人（不含安全副经理），须具备有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）或应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证或注册在本单位的注册安全工程师注册证书。
5.信誉要求：

（1）投标人信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，2023年1月1日至投标截止之日没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录（提供承诺书）。
（2）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人名单（提供承诺书）。
（3）投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单（提供承诺书）。
6.其他要求：

（1）资格审查方式：资格后审。

（2）本项目不接受联合体投标。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	eq \o\ac(□,√)不接受
eq \o\ac(□)接受

	1.9.1
	踏勘现场
	eq \o\ac(□)不组织

eq \o\ac(□,√)组织 

踏勘时间：

踏勘集中地点：云南省玉溪市新平县戛洒镇凤凰广场
踏勘联系人：黄河文
联系电话：13769148663

踏勘要求：踏勘路线复杂，投标人须自备四驱越野车前往踏勘。踏勘时，请投标人自行穿戴好劳保防护用品。

	1.10.1
	投标预备会
	eq \o\ac(□,√)不召开
eq \o\ac(□)召开，召开时间：
召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间和方法
	在投标截止时间10日前，所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易中心网（玉溪市），通过网络在线方式向招标人或招标代理进行不署名提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。

	1.10.3
	招标人澄清的时间和方法
	投标截止时间至少15日前，由招标人以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交云南省公共资源交易中心网（玉溪市）统一通过网络向潜在投标人发布，所有获取了招标文件的潜在投标人登录云南省公共资源交易中心网（玉溪市）凭企业身份认证数字证书（CA）查看澄清内容。

	1.11
	分包
	eq \o\ac(□)不允许
eq \o\ac(□,√)允许,符合相关分包管理规定，禁止违法分包。

经招标人同意后依法分包，分包人应具备与承揽内容相应的资质和能力。

	1.12
	偏离
	eq \o\ac(□,√)不允许
□允许，      （写明相关内容）。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清及答疑等。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	时间：在投标截止时间10日前。

	
	
	所有获取了招标文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易中心网（玉溪市），通过网络在线方式向招标人或招标代理进行不署名提问，招标人或招标代理需对所有潜在投标人进行统一回复。

	2.2.2
	投标截止时间
	以网上公告时间为准

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件的澄清
	投标人自行登录云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件的修改
	投标人自行登录云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	按招标文件要求。

	3.2.3
	最高投标限价
	本项目最高投标限价：

投标人的投标报价不得高于招标文件公布的任意一项最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

	3.2.4
	报价的其他要求
	详见“招标文件第五章”及需要补充的其他内容15.2。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起120日历天

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求递交投标保证金
eq \o\ac(□,√)要求递交投标保证金
一、保证金的提交方式有三种：银行转账、银行保函、投标保证保险。

（一）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。

（二）银行保函：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账号的开户银行;银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称相一致，以免造成投标无效。

（1）电子保函由投标人自行进行购买分配绑定；

（2）投标人线下购买纸质保函的，纸质保函按系统要求上传。开标一览表中会显示保证金未缴纳，投标人应在异议菜单栏上传纸质保函扫描件等相关证明材料，由招标人或其委托的招标代理机构在开标现场确认后，手动修改开标一览表中保证金缴纳状态。

（三）投标保证保险：应符合《关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程领域深入推进建设工程保证保险工作的通知》（云建建〔2020〕65号）、《云南省建设工程招标投标管理办公室关于进一步优化营商环境 落实建设工程保证保险制度的通知》（云建招〔2020〕116号）和《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台接入电子保函服务指导意见的通知》（云发改平台建管〔2021〕1152号）的相关要求。

二、投标保证金的提交时间

投标人需在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达专用账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交；银行保函必须在规定的投标截止时间前递交，在投标截止时间前，未确认的保证金视为未提交；投保人应当在项目投标保证金缴纳截止时间前通过金融机构成功购买投标保证保险，未在投标保证金缴纳截止时间前成功购买的投标保证保险视为未提交。

投标保证金的金额：¥元，（大写：人民币）
投标保证金接收单位：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心 
开户银行：中国建设银行股份有限公司新平支行 
账号：

注：1.投标人按本公告载明的投标保证金专户，必须从投标人的基本账户转入，投标保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时在投标截止时间前到账的保证金视为无效。

2.投标人进入云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，登录投标系统后，在“确认投标保证金”处查询保证金缴纳情况并确认保证金。

3.保证金绑定：确认保证金模块用于投标人对投标保证金在缴纳截止前进行绑定，及时发现处理各种异常情况，避免因保证金问题在开标时造成投标失败。

4.打印保证金缴纳回执：保证金成功绑定后，确认状态会显示“已绑定”。点击【打印回执】，即可进行打印回执操作。

5.按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条规定“招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。”，本项目应收保证金    万元；为贯彻落实《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》（发改法规〔2023〕27号）和《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）精神，本项目不属于政府投资项目，现收投标保证金为  万元。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2022年～2024年

	3.5.5
	近年完成的类似项目的年份要求
	2020年1月1日至投标文件递交截止之日(含2020年1月1日后新签订的合同或2020年1月1日前已签订的合同，但合同载明工期还在此期间的合同)

	3.6.4
	投标文件电子签章及电子签名要求
	投标文件全部采用电子文档，必须使用《云南省工程建设模块化投标文件编制系统》制作，投标文件格式为*.BTBJ。
编制要求见《电子投标文件编制及报送要求》。
按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名。
注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。

	4.1
	投标文件的上传和递交
	网上递交：网上递交网址为云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
中标通知书发出后10个工作日内，中标方需向招标人递交3份纸质投标文件，并保证内容与上传的电子投标文件一致。如内容不一致时，以上传的电子投标文件为准。

	4.1.2
	是否退还投标文件
	eq \o\ac(□,√)否             
eq \o\ac(□)是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)

	5.2
	开标程序
	开标顺序：按照云南省公共资源交易中心网（玉溪市）开标系统自动提取投标人的顺序当众开标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数
其中经济及技术方面的专家不少于评标委员会总人数的2/3；
评标专家确定方式：由招标人代表及招标人在云南省综合评标专家库中随机抽取的经济与技术方面的专家组成。

	6.3
	评标办法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	eq \o\ac(□)是
eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1-3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https://ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)。
公示期限： 3 日

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：履约保证金或银行保函或履约保险
履约担保的金额：中标合同含税金额的10%

	8
	重新招标和不再招标
	见投标人须知

	9
	纪律和监督
	见投标人须知

	10
	知识产权
	见投标人须知

	11
	同义词语
	见投标人须知

	12
	监  督
	见投标人须知

	13
	解释权
	见投标人须知

	14
	确定中标人
	招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

	15
	需要补充的其他内容

	15.1
	招标代理服务费
	（1）本项目招标代理服务费由中标人支付。

（2）招标代理服务费以实际中标金额按费率用差额定率累进法计算计取。招标代理服务费按照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》云建招协(2024)58号文的规定计算后收取。本项目按工程招标类型收取招标代理服务费。

（3）中标人应按照规定在收到中标通知书后7天内向招标代理机构支付招标代理服务费。

	15.2
	投标报价其他要求
	全费用综合单价包含但不限于以下费用：完成本工程所有工作内容的人工费、材料费（除甲供外）、机械费、设备材料倒运费、实验费、检测费、人工费调差、燃料动力调差、安全文明施工费、模板措施费、管理费、利润、规费、税费、竣工资料编制费以及风险费等与本项目相关的一切费用。


1.总则
1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、工期、质量要求
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本招标项目的工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）投标人类似业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）人员要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系，且可能影响招标公正性的；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，控股股东、单位负责人为同一自然人的不同单位，控股股东、单位负责人与其他投标人董高监为同一自然人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段的招标代理机构；
（6）为承担建设工程的前期设计、造价咨询、监理服务的法人或其任何附属机构（单位）；
（7）与本标段的设计人或造价咨询机构或监理人或代建人或招标代理机构为同一个法定代表人；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股关系；
（9）被相关行政监督部门责令停业、被暂停或取消投标资格、或者财产被接管或冻结的；
（10）被暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书的；
（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（12）在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（13）被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（提供承诺书）；

（14）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（提供承诺书）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；
（17）违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃中标资格，导致重新招标的，该投标人不得参与后续招标活动；
（18）被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单的；
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3联合体要求：详见投标人须知前附表。

1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，招标代理服务费由中标人支付。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的相关规定。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
　　2.1.1本招标文件（电子招标文件）包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸；
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清 
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，按投标人须知前附表的规定提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2投标截止时间：见投标人须知前附表。
2.2.3招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行按投标人须知前附表的规定获取澄清，如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
2.3招标文件的修改
2.3.1在投标截止时间15天前，确需变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。
招标人对工程量清单、评标办法做出变更的，需要重新制作电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。
招标文件的修改将在“云南省公共资源交易中心网—玉溪（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，应相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人自行登录云南省公共资源交易中心网—玉溪（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）收取修改内容。投标人应在投标截止时间前自行查看“云南省公共资源交易中心网—玉溪（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）”中有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
2.3.4招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件全部采用电子文档，电子投标文件（格式为：*.BTBJ）。
3.1.2在编制技术标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率建议小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间应小于100M，否则无法生成投标文件。
3.1.3投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章所指的联合体协议书。
3.2投标报价
3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。
3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得高于招标文件公布的招标控制价，招标控制价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.4报价的其他要求：详见投标人须知前附表。
3.3投标有效期
3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
3.5.1投标人基本情况表应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2“近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3人员要求：具体要求见投标人须知前附表。
3.5.4信誉要求：具体要求详见投标人须知前附表。

3.5.5投标人类似业绩要求：具体要求详见投标人须知前附表。

3.5.6其他要求：具体要求详见投标人须知前附表。

3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件全部采用电子文档，电子投标文件（格式为：*.BTBJ）。编制要求见《电子投标文件编制及上传要求》。
3.6.2如投标人上传的电子标书不符合3.6.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
3.6.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.6.4投标文件电子签章及电子签名要求：见投标人须知前附表。
4.投标
4.1投标文件的上传和递交
4.1.1投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到云南省公共资源交易中心网—玉溪（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），未按规定在投标截止时间前上传投标文件的，视为撤回其投标文件。
4.1.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.3网上上传投标文件：投标人登录“云南省公共资源交易中心网—玉溪（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）”，投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.1.4投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表4.1项。
4.1.5投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表4.1项。
4.1.6逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2投标文件的修改与撤回
4.2.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上上传的投标文件，无需书面形式通知招标人。
4.2.2投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。
4.2.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和上传。
5.开标
5.1开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时线上参加。
5.2开标程序
主持人按下列程序进行开标：按照云南省公共资源交易中心网（玉溪市）开标系统自动提取的投标人顺序当众开标。
5.3开标异议
投标人对开标有异议的，应当及时提出，招标人当即作出答复，并制作记录。
6.评标
6.1评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.合同授予
7.1定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同含税金额的10%。
7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。
(3)在投标有效期内招标人要求延长投标有效期，但同意延长投标有效期的投标人少于三个的，应当依法重新招标。
(4)法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
8.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律和法律要求
9.2.1对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.2根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条【串通投标罪】规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。
投标人的行为涉及触犯【串通投标罪】相关规定的，将移送司法机关处理。
9.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员应严格遵守国家、省相关法律、法规和规章，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议和投诉
9.5.1异议
9.5.1.1潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.1.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
9.5.1.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
9.5.2投诉
9.5.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉，其他利害关系人是指投标人以外的，与招标项目或者招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和个人。
9.5.2.2就本章9.5.1条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
9.5.2.3投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：
　　（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
　　（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
　　（三）投诉事项的基本事实；
　　（四）相关请求及主张；
　　（五）有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。
9.5.2.4投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。
9.5.2.5投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
9.5.2.6有下列情形之一的投诉，不予受理；

（一）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；
（二）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
（三）投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；
（四）超过投诉时效的；
（五）已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；
（六）投诉事项已进入行政复议或者行政诉讼程序的。
9.5.2.7未尽事宜，按国家现行有关法律法规、七部委11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《云南省招标投标活动投诉处理办法》的规定执行。
10．知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
11．同义词语
构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
12．监督
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
13．解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
14．确定中标人
招标人（或招标人授权的评标委员会）按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。
15．需要补充的其他内容
详见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件的签章
	符合第二章“投标人须知”第3.6.4项要求

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	法定代表人身份证明或附法定代表人身份证明的授权委托书
	符合投标文件格式要求

	2.1.2
	资格评审标准
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	人员要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	最高投标限价
	投标人的投标报价不得高于招标文件公布的任意一项最高投标限价，否则评标委员会将否决其投标。

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	与招标人提供的工程量清单中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须一致

	
	
	安全文明措施费、安全生产费、规费、税金承诺书
	须按招标文件要求对安全文明措施费、安全生产费、规费、税金承诺

	
	
	暂列金额
	工程量清单中设有暂列金额的，投标人投标报价须按招标人规定的金额计入投标报价，不得更改，否则评标委员会将否决其投标。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：/分
技术部分：40分
投标报价：60分
其他评分因素：/分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的确定：有效投标报价的算术平均值

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100%×（投标报价−评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务部分评分标准
	/
	/

	2.2.4（2）
	技术部分评分标准
（40分）
	施工技术方案

（8分）
	施工方案：包括技术方案、工程特点、重点与难点分析、描述准确性以及特殊工程部位或工序的特殊措施方案。

第一档：施工方案合理，针对性、可行性强得6.1-8.0分。

第二档：施工方案较合理，针对性、可行性较强得3.1-6.0分。

第三档：施工方案一般，针对性、可行性一般得0.1-3.0分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	施工管理机构配置情况及保证体系

（4分）


	第一档：专业技术人员配置人数、资格与工程情况匹配，各项管理制度、保证体系完善，得2.1-4.0分。

第二档：专业技术人员配置人数、资格与工程情况基本匹配，各项管理制度、保证体系基本完善，得0.1-2.0分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	投入施工的主要机械设备、材料和劳动力配置情况

（5分）
	第一档：各项资源（施工机具装备、施工技术力量、劳动力配置、施工材料、安装设备等）计划系统、完善、满足施工管理要求、合理，得2.6-5.0分。

第二档：各项资源（施工机具装备、施工技术力量、劳动力配置、施工材料、安装设备等）计划较系统、较完善、满足施工管理要求、较合理，得0.1-2.5分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	进度计划及保障措施（6分）
	第一档：施工进度计划内容全面，保证措施详细，可行性、针对性强，得4.1-6.0分。

第二档：施工进度计划内容、保证措施详细度、可行性、针对性较强，得2.1-4.0分。

第三档：施工进度计划内容、保证措施详细度、可行性、针对性一般，得0.1-2.0分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	质量保证措施

（6分）
	第一档：质量保证措施详细、可行性、针对性强，得4.1-6.0分。

第二档：质量保证措施详细度、可行性、针对性较强，得2.1-4.0分。

第三档：质量保证措施详细度、可行性、针对性一般，得0.1-2.0分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	安全、环保管理与保证措施（6分）
	第一档：安全、环保管理及保证措施全面、科学、合理，可行性、针对性强，得4.1-6.0分。

第二档：安全、环保管理及保证措施全面、科学，可行性、针对性较强，得2.1-4.0分。

第三档：安全、环保管理及保证措施全面，可行性、针对性一般，得0.1-2.0分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	施工应急预案

（3分）
	第一档：施工应急预案全面、科学、合理，可行性、针对性较强，得1.6-3.0分。

第二档：施工应急预案较全面、科学、合理，可行性、针对性一般，得0.1-1.5分。

未提供或未描述得0分。

	
	
	类似业绩（2分）
	投标人2020年1月1日至投标文件递交截止之日(含2020年1月1日后新签订的合同或2020年1月1日前已签订的合同，但合同载明工期还在此期间的合同)压力≥6.0MPa且管径≥DN300的管道安装工程在建类似业绩或已完工的类似业绩。每提供1项得1分，最多得2分。
证明材料包含但不限于：在建类似业绩提供合同协议书；已完工的类似业绩提供竣工验收资料，证明材料须体现管道压力及管径。合同协议书以签订时间为准，竣工验收资料以竣工时间为准。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（60分）
	投标报价

（60分）
	评标时用评标基准价进行评分，投标人的投标报价等于评标基准价时得45分；投标报价与评标基准价相比每向上浮动1%扣1分，每向下浮动1%加1分，最多加减15分（加减分值的中间值用插入法，保留小数点后两位）。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	/


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会综合评议确定。
经评标委员会评审，投标人递交的投标文件通过初步评审的为有效投标人。当有效投标人不足3家时，评标委员会认为剩余有效投标人投标文件不能满足招标文件要求，不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标，招标人依法重新招标。评标委员会认为剩余有效投标人投标文件仍能满足招标文件要求，并具有竞争性的，评标委员会也可以向招标人推荐中标候选人，具体办法如下：有效投标人剩余2家时，评标委员会仍按本招标项目评标办法评审后推荐；有效投标人剩余1家时，评标委员会将否决全部投标，本次招标失败。
2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）投标报价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4评分标准
（1）商务评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术评分标准：见评标办法前附表；
（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
玉溪大红山矿业有限公司

平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程施工合同

合同编号：
发包人：玉溪大红山矿业有限公司
承包人：
合同签订地点：云南省.玉溪市.新平县.戛洒镇
合同签订日期：2026年     月     日
玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程施工合同

发包人：玉溪大红山矿业有限公司             （以下称“甲方”）
法定代表人：邢志华
住  所：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县戛洒镇小红山
承包人：   （以下称“乙方”）

法定代表人：

住  所：

玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程，于2026年x月x日进行公开招标（招标编号：xx），经评定乙方为该工程施工承包中标人。依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合实际情况，为明确双方职责，经双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程名称：玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程

二、工程地点：云南省玉溪市新平县漠沙镇、戛洒镇
三、工程承包范围及工作内容
（一）工程承包范围

尾矿输送及回水系统工程施工总平面布置图中尾矿输送二级加压泵站至旋流分级站（除库外排洪隧洞内尾矿及回水管道外）的管线安装；尾矿输送二级加压泵站、旋流分级站、值班管理站（含1#楼、2#楼）、渗水回水泵站、渗水提升泵站、矿浆池、水池土建；浮船、浮桥制安；尾矿、回水系统设备设施安装；仪表仪器、电气、自动控制系统安装调试；消防系统、给排水系统、暖通系统设施等的安装调试，满足土建安装所需的拆除工程等，以及项目单机、带负荷联动试车（包括试车前油脂等的添加）并记录。包括所有设备、材料的装卸货和二次倒运等。包括完成本工程所需（除甲供材）设备及材料采购，工程施工，工程资料归档、工程结算，配合招标人完成质量验收、档案验收、工程竣工验收（含各专项验收）、工程交付使用等全过程。其主要工作内容如下：

3.1工作内容

3.1.1总图工程 （图号：K8912SG-Z2-1~11）

（1）包括：尾矿输送二级加压泵站、值班管理站及旋流分级站、浮船回水泵站、渗水回水泵站、渗水提升泵站所有新建构（建）筑物的场地平整、土石方开挖与回填、边坡支护与挡墙施工、场地硬化、围墙/围栏及大门建造。
（2）新建及改造厂区道路（含路基、路面、路肩、排水沟、涵管、交通标志标线等）的土建与安装。

（3）工艺管道桥架、综合管廊/管沟（含结构、防水、排水、盖板、支架、内部电缆桥架及管道支撑等）的土建与安装。

（4）管道路堑施工，错车道、排水沟、物料临时堆场等的开挖与恢复。
（5）区域绿化工程（含种植土换填、草坪）。

（6）全场室外照明系统（含路灯、高杆灯、庭院灯、景观灯、草坪灯、照明配电箱、电缆及控制系统）。

（7）全场光伏发电系统（含光伏组件、蓄能器、逆变器及控制系统等）硬件安装、汇流及并网；负责系统内所有电缆敷设、防雷接地及防火封堵；负责配合供电局（或政府部门）进行并网验收与整改（若有）。
（8）场地标识标牌系统；防雷接地网室外部分；与现有总图设施的接驳与改造。

3.1.2土建施工（图号：K8912SG-TG1-1~K8912SG-TG8-4）

（1）包括各泵站、分级站、管理站、矿浆池（事故池）、水池、管槽、管道支墩等所有构（建）筑物的土建施工。包括地基与基础工程（桩基、开挖、处理、垫层）、混凝土结构（梁、板、柱、墙、设备基础、预留预埋）、砌体结构、钢结构（平台、钢梯、栏杆、雨棚）、建筑装饰装修（水电、楼地面、内外墙、门窗、屋面、卫生间等）、建筑防水。

（2）其余零星土建施工：包括所有零星混凝土构件、砖砌体、抹灰、爬梯、护栏等。
（3）所有预埋件、预留孔洞的精准预埋和事后处理，确保与设备、管道、电气安装的顺利对接。

（4）结构实体检测（如混凝土强度、钢筋保护层厚度等）并出具合格报告。

（5）施工脚手架、模板支撑等专项施工方案的编制与实施，确保施工安全。

（6）混凝土试块制作、养护及送检，以及砌筑砂浆等材料的复试工作。

3.1.3工艺设备及管道安装（图号：K8912SG-W2-1~K8912SG-W2-165）

（1）设备安装：尾矿库输送及回水系统主要及辅助设备安装，包括：搅拌槽、喂料泵、隔膜泵、旋流器组、分泥斗、高频细筛、浮船及取水装置、渗水回水泵及提升泵、排污泵、起重机、电动葫芦等；所有工艺设备的开箱检验、基础复查、就位、找平、找正、固定、灌浆；设备减震装置、联轴器、设备润滑与冷却系统、设备单体调试、设备标识、设备专用工具及备品备件移交；浮船现场组装、下水、锚固系统安装，以及取水泵的船上安装与调试。

（2）工艺管道安装：包括全场尾矿输送管道（含主管、支管）、回水管道（含主管、支管）安装；所有工艺管道上的闸阀、蝶阀、球阀、止回阀、调节阀、安全阀、三通、弯头、异径管、法兰、盲板、过滤器、膨胀节等管道元件及其附属系统的安装；管沟开挖、垫层施工、管道焊接/法兰连接、无损检测、防腐补口、吊装、回填及保护；管道支吊架的工厂化制作或采购，以及现场安装调整。

（3）管道试验与检测：管道系统的强度试验、严密性试验、吹扫/清洗，并提交完整的管道压力试验记录及系统清洗报告；管道系统的阴极保护、测试桩、标识桩的安装，以及系统调试；管道焊接工艺评定、焊工资质报审及焊接过程记录。

（4）接口与调试：设备与管道、设备与电气/仪表之间的连接与接口处理。

（5）设备单机试运转所需的水、电、压缩空气、润滑油脂等介质的临时连接与供应。 

3.1.4给排水及消防工程（图号：K8912SG-S1-1~K8912SG-S13-3）

（1）包括各建构筑物室内外生产给水系统、生活给水系统、排水系统（生活污水、生产废水）、雨水系统及全场消防系统（火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、灭火器配置等）。

（2）包括室内给排水管道安装、卫生洁具安装、室外给排水管网敷设、消防管道安装、各类水泵（生活泵、消防泵、排污泵）安装、水箱/水池安装及附件配置。

（3）消防水池、泵房及高位消防水箱的工艺管道连接及设备安装等。

（4）所有给排水及消防管道的压力试验、灌水试验、通水试验、消毒清洗等，并记录。

（5）系统试压、冲洗、消毒等；消防主管部门验收所需全部工作。

（6）消防系统的最终验收检测（如消火栓试射、水流指示器、压力开关动作试验等）并取得合格报告。

3.1.5电气、仪表及自控工程（图号：K8912SG-D1-1~K8912SG-D4-5）

（1）电气部分：各泵站、管理站高低压配电柜/箱、变压器、直流屏、变频器、软启动器、电机控制中心（MCC）的安装与接线；全场高低压电力电缆、控制电缆、照明线路的敷设、接线与试验；电缆桥架、支架、保护管、电缆井的采购安装；全场照明（室内、室外）灯具、开关、插座安装与接线；火灾自动报警系统的安装与调试；防雷接地系统（接闪器、引下线、接地网、等电位连接）的安装与调试；光伏发电系统的安装与调试；35kV江边供水变17面10kV气体绝缘开关柜及两段进线管母安装及试验调试（包括二次控制回路、继保试验调试，设备基础制作安装）并出具由有资质检测机构认可的试验报告、17台旧高压柜保护性拆除和搬运；10kV变电所内部设备的安装调试及全面配合10kV外部架空线接入与送电。
（2）仪表及自控部分：工程范围内所有检测仪表（压力、温度、流量、液位、分析等）、执行机构（调节阀、电磁阀等）的安装与调试；控制系统（PLC/DCS柜、操作站、网络设备）的安装、接线与软件组态；工业电视监控系统、通讯系统、光纤网络的安装与调试；所有仪控电缆、桥架的敷设与接线；仪表及自控系统（PLC/DCS）的机柜安装、接地、电缆敷设、现场仪表接线、控制室人机界面安装，并配合供应商完成系统组态、联锁逻辑测试及全系统自动化联动调试。

（3）调试与检测：电气设备单体及系统调试、继电保护整定与试验、电能计量系统、UPS/EPS电源系统、电气五防系统；全厂接地系统的安装与测试，并提交接地电阻测试报告。

（4）所有电气设备的耐压试验、绝缘电阻测试、继电保护整定及传动试验，并出具由有资质检测机构认可的交接试验报告

（5）完成10kV配电系统（配电室）的试验、调试及供电局验收工作，配合10kV电源进线施工单位完成供电部门相关投运资料办理，确保所有设备设施通过供电局验收，满足送电条件。
3.1.6暖通工程
（1）包括各泵站控制室、操作室、电气设备间、管理站办公室、值班室等区域的通风系统、防排烟系统、空调系统。

（2）风机、空调机组、风阀、风口、风管、水管、保温材料、控制系统等的采购、安装、调试。

（3）泵房机械通风、卫生间通风等特殊区域通风设施。

（4）暖通设备的基础施工、设备就位、风管水管制作安装、保温施工、电气接线及单机试运行。

（5）通风、空调系统的风量平衡调试、温度调节调试。

（6）通风防排烟系统与火灾自动报警系统的联动调试。

3.1.7其他内容

（1）负责工程范围内起重设备、压力容器、安全阀等特种设备的施工告知、安装过程检验、使用登记证书办理及取证工作。

（2）负责甲供设备材料到货后的卸货、仓储保管、二次倒运至安装点位（涉及相关吊装设备及费用由乙方自行承担）；甲供设备材料的合理损耗率由乙方报价时自行考虑，超出部分的费用由乙方承担。

（3）除《甲供材料表》列明由甲方提供的设备、材料外，施工图纸、技术规范要求的其余所有设备、材料、元器件、辅材、消耗品等均由乙方采购、运输、安装，并保证其质量符合要求。

（4）除明确为甲供外的项目，施工图纸、技术规范、招标文件（含补遗）中载明的为完成本工程功能、安全、验收所需的一切设备、材料、施工、测试、验收、保险、风险等，无论是否在清单中明确列出，其费用均视为已包含在报价中。

（5）负责电气设备设施调试、交接试验（并提供有资质机构出具的试验报告），防雷接地检测，工艺管道、消防管道的强度试验、严密性试验，并出具符合规范及验收要求的检测检验报告。

（6）配合项目消防竣工验收。

（7）施工图中涉及的起重机、电动葫芦等特种设备安装前需完成特种设备备案，安装完成后需办理特种设备检验检测合格证、特种设备使用登记证等特种设备运行所必须的证书。完工后设备所需的全套技术资料（合格证、说明书、图纸、检验报告等）必须完整移交归档。
（8）尾矿输送及回水系统单机调试、子系统调试、全系统联动调试、带负荷试运行，并配合整个尾矿库大系统的联动试车及试生产。
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	PDF 1张

	40
	渗水提升泵站
	图纸目录
	K8912SG-TG3-1
	PDF 1张

	41
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG3-2
	PDF 1张

	42
	
	渗水回水提升泵站平面图
	K8912SG-TG3-3
	PDF 1张

	43
	
	提升泵平面布置图
	K8912SG-TG3-4
	PDF 1张

	44
	输送泵站生产消防水池
	图纸目录
	K8912SG-TG4-1
	PDF 1张

	45
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG4-2
	PDF 1张

	46
	
	水池筏板施工图
	K8912SG-TG4-3
	PDF 1张

	47
	渗水及消防高位水池
	图纸目录
	K8912SG-TG5-1
	PDF 1张

	48
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG5-2
	PDF 1张

	49
	
	水池筏板布置图
	K8912SG-TG5-3
	PDF 1张

	50
	
	墙身详图
	K8912SG-TG5-4
	PDF 1张

	51
	旋流分级站（旋流器车间）
	图纸目录
	K8912SG-TG5-1
	PDF 1张

	52
	
	结构设计说明
	K8912SG-TG5-2
	PDF 1张

	53
	
	桩基设计说明
	K8912SG-TG5-3
	PDF 1张

	54
	
	基础平面布置图
	K8912SG-TG5-4
	PDF 1张

	55
	
	吊车梁系统布置图
	K8912SG-TG5-5
	PDF 1张

	56
	
	钢架立面布置图
	K8912SG-TG5-6
	PDF 1张

	57
	
	GJL12施工图
	K8912SG-TG5-7
	PDF 1张

	58
	
	屋面檩条布置图
	K8912SG-TG5-8
	PDF 1张

	59
	
	墙面檩条布置图
	K8912SG-TG5-9
	PDF 1张

	60
	
	汇矿桶基础图
	K8912SG-TG5-10
	PDF 1张

	61
	
	分级桶、分矿箱基础图
	K8912SG-TG5-11
	PDF 1张

	62
	
	溢流矿浆池、沉沙池
	K8912SG-TG5-12
	PDF 1张

	63
	尾矿输送泵站变电所
	图纸目录
	K8912SG-TG6-1
	PDF 1张

	64
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG6-2
	PDF 1张

	65
	
	基础平面布置图
	K8912SG-TG6-3
	PDF 1张

	66
	
	结构平法施工图
	K8912SG-TG6-4
	PDF 1张

	67
	浮船回水泵变电所
	目录
	K8912SG-TG6-1
	PDF 1张

	68
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG6-2
	PDF 1张

	69
	
	危大工程清单
	K8912SG-TG6-3
	PDF 1张

	70
	
	结构施工图
	K8912SG-TG6-4
	PDF 1张

	71
	旋流分级站（筛分车间）
	图纸目录
	K8912SG-TG6-1
	PDF 1张

	72
	
	结构设计说明
	K8912SG-TG6-2
	PDF 1张

	73
	
	桩基设计说明
	K8912SG-TG6-3
	PDF 1张

	74
	
	基础平面布置图
	K8912SG-TG6-4
	PDF 1张

	75
	
	吊车梁系统布置图
	K8912SG-TG6-5
	PDF 1张

	76
	
	钢架立面布置图
	K8912SG-TG6-6
	PDF 1张

	77
	
	GJ施工图
	K8912SG-TG6-7
	PDF 1张

	78
	
	屋面檩条布置图
	K8912SG-TG6-8
	PDF 1张

	79
	
	墙面檩条布置图
	K8912SG-TG6-9
	PDF 1张

	80
	尾矿输送泵站
	图纸目录
	K8912SG-TG7-1
	PDF 1张

	81
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG7-2
	PDF 1张

	82
	
	危大工程清单
	K8912SG-TG7-3
	PDF 1张

	83
	
	桩基大样图
	K8912SG-TG7-4
	PDF 1张

	84
	
	基础平面布置图
	K8912SG-TG7-5
	PDF 1张

	85
	
	地脚锚栓平面布置图
	K8912SG-TG7-6
	PDF 1张

	86
	
	柱脚大样图
	K8912SG-TG7-7
	PDF 1张

	87
	
	GJ-1详图
	K8912SG-TG7-8
	PDF 1张

	88
	
	GJ-2详图
	K8912SG-TG7-9
	PDF 1张

	89
	
	节点大样图
	K8912SG-TG7-10
	PDF 1张

	90
	
	轴柱间支撑立面图
	K8912SG-TG7-11
	PDF 1张

	91
	
	屋面支撑布置图
	K8912SG-TG7-12
	PDF 1张

	92
	
	檩条布置图
	K8912SG-TG7-13
	PDF 1张

	93
	
	设备基础大样图(1)
	K8912SG-TG7-14
	PDF 1张

	94
	
	设备基础大样图(2)
	K8912SG-TG7-15
	PDF 1张

	95
	生活污水处理站
	图纸目录
	K8912SG-TG8-1
	PDF 1张

	96
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG8-2
	PDF 1张

	97
	
	水池结构平面布置图
	K8912SG-TG8-3
	PDF 1张

	98
	
	SJ-1平面布置图
	K8912SG-TG8-4
	PDF 1张
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	1
	尾矿
	图纸目录1
	K8912SG-W2-1
	PDF 1张

	2
	
	图纸目录2
	K8912SG-W2-2
	PDF 1张

	3
	
	图纸目录3
	K8912SG-W2-3
	PDF 1张
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	工艺设计总说明(一)
	K8912SG-W2-4
	PDF 1张

	5
	
	工艺设计总说明(二)
	K8912SG-W2-5
	PDF 1张

	6
	
	工艺设计总说明(三)
	K8912SG-W2-6
	PDF 1张

	7
	
	工艺设计总说明(四)
	K8912SG-W2-7
	PDF 1张

	8
	
	P&ID图例与说明
	K8912SG-W2-8
	PDF 1张

	9
	
	尾矿输送P&ID图(1/7)
	K8912SG-W2-9
	PDF 1张

	10
	
	尾矿输送P&ID图(2/7)
	K8912SG-W2-10
	PDF 1张

	11
	
	尾矿输送P&ID图(3/7)
	K8912SG-W2-11
	PDF 1张

	12
	
	尾矿输送P&ID图(4/7)
	K8912SG-W2-12
	PDF 1张

	13
	
	尾矿输送P&ID图(5/7)
	K8912SG-W2-13
	PDF 1张

	14
	
	尾矿输送P&ID图(6/7)
	K8912SG-W2-14
	PDF 1张

	15
	
	尾矿输送P&ID图(7/7)
	K8912SG-W2-15
	PDF 1张

	16
	
	尾矿输送水力坡降图(1/2)
	K8912SG-W2-16
	PDF 1张

	17
	
	尾矿回水水力坡降图(2/2)
	K8912SG-W2-17
	PDF 1张

	18
	
	设备清单
	K8912SG-W2-18
	PDF 1张

	19
	
	仪表清单
	K8912SG-W2-19
	PDF 1张

	20
	
	阀门清单
	K8912SG-W2-20
	PDF 1张

	21
	尾矿
	管件清单
	K8912SG-W2-21
	PDF 1张

	22
	
	尾矿输送喂料系统平面布置图
	K8912SG-W2-22
	PDF 1张

	23
	
	搅拌槽及汇矿桶布置图
	K8912SG-W2-23
	PDF 1张

	24
	
	尾矿输送喂料泵基础图
	K8912SG-W2-24
	PDF 1张

	25
	
	搅拌槽、渣浆泵基础定位图
	K8912SG-W2-25
	PDF 1张

	26
	
	汇矿桶基础布置图
	K8912SG-W2-26
	PDF 1张

	27
	
	尾矿输送隔膜泵站平面布置图
	K8912SG-W2-27
	PDF 1张

	28
	
	尾矿输送隔膜泵站剖面布置图
	K8912SG-W2-28
	PDF 1张

	29
	
	尾矿输送隔膜泵站平面布置图
	K8912SG-W2-29
	PDF 1张

	30
	
	隔膜泵基础定位图
	K8912SG-W2-30
	PDF 1张

	31
	
	主泵出、入口主管立面图
	K8912SG-W2-31
	PDF 1张

	32
	
	尾矿输送隔膜泵支架平面布置图
	K8912SG-W2-32
	PDF 1张

	33
	
	工艺流程图
	K8912SG-W2-33
	PDF 1张

	34
	
	旋流分级站总平面布置图
	K8912SG-W2-34
	PDF 1张

	35
	
	旋流分级站剖面布置图
	K8912SG-W2-35
	PDF 1张

	36
	
	旋流器平剖面布置图
	K8912SG-W2-36
	PDF 1张

	37
	
	高频细筛平剖面布置图
	K8912SG-W2-37
	PDF 1张

	38
	
	汇矿桶平剖面布置图
	K8912SG-W2-38
	PDF 1张

	39
	
	分级桶平剖面布置图
	K8912SG-W2-39
	PDF 1张

	40
	
	矿箱平剖面布置图
	K8912SG-W2-40
	PDF 1张

	41
	尾矿
	旋流分级站支架平面布置图
	K8912SG-W2-41
	PDF 1张

	42
	
	矿浆池平面布置图
	K8912SG-W2-42
	PDF 1张

	43
	
	终端站阀门仪表编号图
	K8912SG-W2-43
	PDF 1张

	44
	
	管道导向支架
	K8912SG-W2-44
	PDF 1张

	45
	
	φ273/φ325/φ377/φ426管道支架制作图
	K8912SG-W2-45
	PDF 1张

	46
	
	φ478/φ529/φ630管道支架制作图
	K8912SG-W2-46
	PDF 1张

	47
	
	管道三通及四通限位支架
	K8912SG-W2-47
	PDF 1张

	48
	
	DN600法兰支架图
	K8912SG-W2-48
	PDF 1张

	49
	
	基础大样图
	K8912SG-W2-49
	PDF 1张

	50
	
	尾矿输送管线平面布置图(1)
	K8912SG-W2-50
	PDF 1张

	51
	
	尾矿输送管线平面布置图(2)
	K8912SG-W2-51
	PDF 1张

	52
	
	尾矿输送管线平面布置图(3)
	K8912SG-W2-52
	PDF 1张

	53
	
	尾矿输送管线平面布置图(4)
	K8912SG-W2-53
	PDF 1张

	54
	
	尾矿输送管线平面布置图(5)
	K8912SG-W2-54
	PDF 1张

	55
	
	尾矿输送管线平面布置图(6)
	K8912SG-W2-55
	PDF 1张

	56
	
	尾矿输送管线平面布置图(7)
	K8912SG-W2-56
	PDF 1张

	57
	
	尾矿输送管线平面布置图(8)
	K8912SG-W2-57
	PDF 1张

	58
	
	尾矿输送管线平面布置图(9)
	K8912SG-W2-58
	PDF 1张

	59
	
	尾矿输送管线平面布置图(10)
	K8912SG-W2-59
	PDF 1张

	60
	
	尾矿输送管线平面布置图(11)
	K8912SG-W2-60
	PDF 1张

	61
	尾矿
	尾矿输送管线平面布置图(12)
	K8912SG-W2-61
	PDF 1张

	62
	
	尾矿输送管线平面布置图(13)
	K8912SG-W2-62
	PDF 1张

	63
	
	尾矿输送管线平面布置图(14)
	K8912SG-W2-63
	PDF 1张

	64
	
	尾矿输送管线平面布置图(15)
	K8912SG-W2-64
	PDF 1张
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	弯头表(1)
	K8912SG-W2-65
	PDF 1张

	66
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	PDF 1张
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	K8912SG-W2-74
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	K8912SG-W2-75
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	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(10)
	K8912SG-W2-78
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(11)
	K8912SG-W2-79
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(12)
	K8912SG-W2-80
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(13)
	K8912SG-W2-81
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(14)
	K8912SG-W2-82
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(15)
	K8912SG-W2-83
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(16)
	K8912SG-W2-84
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(17)
	K8912SG-W2-85
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(18)
	K8912SG-W2-86
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(19)
	K8912SG-W2-87
	PDF 1张
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	尾矿输送管线剖面布置图(20)
	K8912SG-W2-88
	PDF 1张
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	管道沟槽典型断面图(1/5)
	K8912SG-W2-89
	PDF 1张
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	管道沟槽典型断面图(2/5)
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	PDF 1张
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	PDF 1张
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	管道沟槽典型断面图(4/5)
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	PDF 1张
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	PDF 1张
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	PDF 1张
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	PDF 1张
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	管道穿越尾矿输送回水隧洞横剖面图
	K8912SG-W2-99
	PDF 1张
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	管道穿越乡村土路横剖面图 
	K8912SG-W2-100
	PDF 1张
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	管道穿越县级道路横剖面图
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	PDF 1张
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	管道穿越砼路面横剖面图
	K8912SG-W2-102
	PDF 1张
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	管道穿越阿西莫沟河流横剖面图
	K8912SG-W2-103
	PDF 1张
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	管道穿越阿西莫沟纵剖面图
	K8912SG-W2-104
	PDF 1张
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	K8912SG-W2-105
	PDF 1张
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	PDF 1张
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	管道穿越沥青路面/砼路面横剖面图
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	PDF 1张
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	PDF 1张
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	PDF 1张

	155
	
	管槽路横断面图(9/19)
	K8912SG-W2-155
	PDF 1张

	156
	
	管槽路横断面图(10/19)
	K8912SG-W2-156
	PDF 1张

	157
	
	管槽路横断面图(11/19)
	K8912SG-W2-157
	PDF 1张

	158
	
	管槽路横断面图(12/19)
	K8912SG-W2-158
	PDF 1张

	159
	
	管槽路横断面图(13/19)
	K8912SG-W2-159
	PDF 1张

	160
	
	管槽路横断面图(14/19)
	K8912SG-W2-160
	PDF 1张

	161
	
	管槽路横断面图(15/19)
	K8912SG-W2-161
	PDF 1张

	162
	
	管槽路横断面图(16/19)
	K8912SG-W2-162
	PDF 1张

	163
	
	管槽路横断面图(17/19)
	K8912SG-W2-163
	PDF 1张

	164
	
	管槽路横断面图(18/19)
	K8912SG-W2-164
	PDF 1张

	165
	
	管槽路横断面图(19/19)
	K8912SG-W2-165
	PDF 1张

	五.给排水（招标图）
	

	序号
	子项名称
	名称
	图号
	备注

	1
	输送泵站
	图纸目录
	K8912SG-S1-1
	PDF 1张

	2
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S1-2
	PDF 1张

	3
	
	尾矿输送喂料系统给排水平面图
	K8912SG-S1-3
	PDF 1张

	4
	
	尾矿输送泵站给排水平面图
	K8912SG-S1-4
	PDF 1张

	5
	
	输送泵站屋顶给排水平面图
	K8912SG-S1-5
	PDF 1张

	6
	
	给排水系统图
	K8912SG-S1-6
	PDF 1张

	7
	
	输送泵站冲洗给水系统图
	K8912SG-S1-7
	PDF 1张

	8
	
	输送泵站屋顶雨水排水系统图
	K8912SG-S1-8
	PDF 1张

	9
	输送泵站变电所
	图纸目录
	K8912SG-S2-1
	PDF 1张

	10
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S2-2
	PDF 1张

	11
	
	∇±0.000给排水平面图
	K8912SG-S2-3
	PDF 1张

	12
	
	屋顶给排水平面图
	K8912SG-S2-4
	PDF 1张

	13
	
	雨水排水系统图
	K8912SG-S2-5
	PDF 1张

	14
	输送泵站消防生产水池
	图纸目录
	K8912SG-S3-1
	PDF 1张

	15
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S3-2
	PDF 1张

	16
	
	生产消防水池配置平面图
	K8912SG-S3-3
	PDF 1张

	17
	
	生产消防水池配置剖面图（一）
	K8912SG-S3-4
	PDF 1张

	18
	
	生产消防水池配置剖面图（二）
	K8912SG-S3-5
	PDF 1张

	19
	输送泵站室外给排水
	图纸目录
	K8912SG-S4-1
	PDF 1张

	20
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S4-2
	PDF 1张

	21
	
	输送泵站室外给排水总平面图
	K8912SG-S4-3
	PDF 1张

	22
	
	阀门井大样图
	K8912SG-S4-4
	PDF 1张

	23
	回水输水管道
	图纸目录
	K8912SG-S5-1
	PDF 1张

	24
	
	尾矿库回水输送管道设计总说明及图例
	K8912SG-S5-2
	PDF 1张

	25
	
	回水输水管道平面布置缩略图
	K8912SG-S5-3
	PDF 1张

	26
	
	回水输水管道平面布置图(1)
	K8912SG-S5-4
	PDF 1张

	27
	
	回水输水管道平面布置图(2)
	K8912SG-S5-5
	PDF 1张

	28
	
	回水输水管道平面布置图(3)
	K8912SG-S5-6
	PDF 1张

	29
	
	回水输水管道平面布置图(4)
	K8912SG-S5-7
	PDF 1张

	30
	
	回水输水管道平面布置图(5)
	K8912SG-S5-8
	PDF 1张

	31
	
	回水输水管道平面布置图(6)
	K8912SG-S5-9
	PDF 1张

	32
	
	回水输水管道平面布置图(7)
	K8912SG-S5-10
	PDF 1张

	33
	
	回水输水管道平面布置图(8)
	K8912SG-S5-11
	PDF 1张

	34
	
	回水输水管道平面布置图(9)
	K8912SG-S5-12
	PDF 1张

	35
	
	回水输水管道平面布置图(10)
	K8912SG-S5-13
	PDF 1张

	36
	
	回水输水管道平面布置图(11)
	K8912SG-S5-14
	PDF 1张

	37
	
	回水输水管道平面布置图(12)
	K8912SG-S5-15
	PDF 1张

	38
	
	回水输水管道平面布置图(13)
	K8912SG-S5-16
	PDF 1张

	39
	
	水力坡降图
	K8912SG-S5-17
	PDF 1张

	40
	
	回水输水管道纵断面图 (1)
	K8912SG-S5-18
	PDF 1张

	41
	
	回水输水管道纵断面图 (2)
	K8912SG-S5-19
	PDF 1张

	42
	
	回水输水管道纵断面图 (3)
	K8912SG-S5-20
	PDF 1张

	43
	
	回水输水管道纵断面图 (4)
	K8912SG-S5-21
	PDF 1张

	44
	
	回水输水管道纵断面图 (5)
	K8912SG-S5-22
	PDF 1张

	45
	
	回水输水管道纵断面图 (6)
	K8912SG-S5-23
	PDF 1张

	46
	
	回水输水管道纵断面图 (7)
	K8912SG-S5-24
	PDF 1张

	47
	
	回水输水管道纵断面图 (8)
	K8912SG-S5-25
	PDF 1张

	48
	
	回水输水管道纵断面图 (9)
	K8912SG-S5-26
	PDF 1张

	49
	
	回水输水管道纵断面图 (10)
	K8912SG-S5-27
	PDF 1张

	50
	
	回水输水管道纵断面图 (11)
	K8912SG-S5-28
	PDF 1张

	51
	
	回水输水管道纵断面图 (12)
	K8912SG-S5-29
	PDF 1张

	52
	
	回水输水管道纵断面图 (13)
	K8912SG-S5-30
	PDF 1张

	53
	
	回水输水管道纵断面图 (14)
	K8912SG-S5-31
	PDF 1张

	54
	回水输水管道
	回水输水管道纵断面图 (15)
	K8912SG-S5-32
	PDF 1张

	55
	
	回水输水管道纵断面图 (16)
	K8912SG-S5-33
	PDF 1张

	56
	
	回水输水管道纵断面图 (17)
	K8912SG-S5-34
	PDF 1张

	57
	
	回水输水管道纵断面图 (18)
	K8912SG-S5-35
	PDF 1张

	58
	
	回水输水管道纵断面图 (19)
	K8912SG-S5-36
	PDF 1张

	59
	
	回水输水管道纵断面图 (20)
	K8912SG-S5-37
	PDF 1张

	60
	
	回水输水管道纵断面图 (21)
	K8912SG-S5-38
	PDF 1张

	61
	
	回水输水管道纵断面图 (22)
	K8912SG-S5-39
	PDF 1张

	62
	
	回水输水管道纵断面图 (23)
	K8912SG-S5-40
	PDF 1张

	63
	
	回水输水管道纵断面图 (24)
	K8912SG-S5-41
	PDF 1张

	64
	
	回水输水管道纵断面图 (25)
	K8912SG-S5-42
	PDF 1张

	65
	
	回水输水管道转点坐标表 (1)
	K8912SG-S5-43
	PDF 1张

	66
	
	回水输水管道转点坐标表 (2)
	K8912SG-S5-44
	PDF 1张

	67
	
	回水输水管道转点坐标表 (3)
	K8912SG-S5-45
	PDF 1张

	68
	
	回水输水管道转点坐标表 (4)
	K8912SG-S5-46
	PDF 1张

	69
	
	回水输水管道转点坐标表 (5)
	K8912SG-S5-47
	PDF 1张

	70
	
	回水输水管道转点坐标表 (6)
	K8912SG-S5-48
	PDF 1张

	71
	
	回水输水管道高程表 (1)
	K8912SG-S5-49
	PDF 1张

	72
	
	回水输水管道高程表 (2)
	K8912SG-S5-50
	PDF 1张

	73
	
	回水输水管道高程表 (3)
	K8912SG-S5-51
	PDF 1张

	74
	
	回水输水管道高程表 (4)
	K8912SG-S5-52
	PDF 1张

	75
	
	回水输水管道高程表 (5)
	K8912SG-S5-53
	PDF 1张

	76
	
	回水输水管道高程表 (6)
	K8912SG-S5-54
	PDF 1张

	77
	
	回水输水管道节点数据 (1)
	K8912SG-S5-55
	PDF 1张

	78
	
	回水输水管道节点数据 (2)
	K8912SG-S5-56
	PDF 1张

	79
	
	回水输水管道节点数据 (3)
	K8912SG-S5-57
	PDF 1张

	80
	
	回水输水管道节点数据 (4)
	K8912SG-S5-58
	PDF 1张

	81
	
	取水浮船与地表回水管道连接敷设剖面示意图
	K8912SG-S5-59
	PDF 1张

	82
	
	支墩大样图
	K8912SG-S5-60
	PDF 1张

	83
	
	管道沟槽开挖断面图
	K8912SG-S5-61
	PDF 1张

	84
	
	取水浮船踏步大样图
	K8912SG-S5-62
	PDF 1张

	85
	渗水输水管道
	图纸目录
	K8912SG-S6-1
	PDF 1张

	86
	
	渗水输水管道设计总说明及图例
	K8912SG-S6-2
	PDF 1张

	87
	
	渗水输水管道平面缩略图
	K8912SG-S6-3
	PDF 1张

	88
	
	渗水输水管道平面图（1）
	K8912SG-S6-4
	PDF 1张

	89
	
	渗水输水管道平面图（2）
	K8912SG-S6-5
	PDF 1张

	90
	
	渗水输水管道平面图（3）
	K8912SG-S6-6
	PDF 1张

	91
	
	渗水输水管道平面图（4）
	K8912SG-S6-7
	PDF 1张

	92
	
	渗水输水管道平面图（5）
	K8912SG-S6-8
	PDF 1张

	93
	
	水力坡降图
	K8912SG-S6-9
	PDF 1张

	94
	
	渗水输水管道纵断面图（1）
	K8912SG-S6-10
	PDF 1张

	95
	
	渗水输水管道纵断面图（2）
	K8912SG-S6-11
	PDF 1张

	96
	
	渗水输水管道纵断面图（3）
	K8912SG-S6-12
	PDF 1张

	97
	
	渗水输水管道纵断面图（4）
	K8912SG-S6-13
	PDF 1张

	98
	
	渗水输水管道纵断面图（5）
	K8912SG-S6-14
	PDF 1张

	99
	
	渗水输水管道纵断面图（6）
	K8912SG-S6-15
	PDF 1张

	100
	
	渗水输水管道纵断面图（7）
	K8912SG-S6-16
	PDF 1张

	101
	
	渗水输水管道转点坐标表（1）
	K8912SG-S6-17
	PDF 1张

	102
	
	渗水输水管道转点坐标表（2）
	K8912SG-S6-18
	PDF 1张

	103
	
	渗水输水管道转点坐标表（3）
	K8912SG-S6-19
	PDF 1张

	104
	
	渗水输水管道转点坐标表（4）
	K8912SG-S6-20
	PDF 1张

	105
	
	渗水输水管道高程表（1）
	K8912SG-S6-21
	PDF 1张

	106
	
	渗水输水管道高程表（2）
	K8912SG-S6-22
	PDF 1张

	107
	
	渗水输水管道高程表（3）
	K8912SG-S6-23
	PDF 1张

	108
	
	渗水输水管道高程表（4）
	K8912SG-S6-24
	PDF 1张

	109
	
	渗水输水管道节点数据（1）
	K8912SG-S6-25
	PDF 1张

	110
	
	渗水输水管道节点数据（2）
	K8912SG-S6-26
	PDF 1张

	111
	
	渗水输水管道节点数据（3）
	K8912SG-S6-27
	PDF 1张

	112
	
	渗水输水管道节点数据（4）
	K8912SG-S6-28
	PDF 1张

	113
	
	管道沟槽开挖断面图
	K8912SG-S6-29
	PDF 1张

	114
	浮船回水泵
	图纸目录
	K8912SG-S7-1
	PDF 1张

	115
	
	浮船回水泵站说明
	K8912SG-S7-2
	PDF 1张

	116
	
	浮船回水泵站配置平面图
	K8912SG-S7-3
	PDF 1张

	117
	
	浮船回水泵站配置剖面图
	K8912SG-S7-4
	PDF 1张

	118
	渗水回水加压泵站
	图纸目录
	K8912SG-S8-1
	PDF 1张

	119
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S8-2
	PDF 1张

	120
	
	泵房、水池配置平面图
	K8912SG-S8-3
	PDF 1张

	121
	
	泵站配置剖面图（一）
	K8912SG-S8-4
	PDF 1张

	122
	
	泵站配置剖面图（二）
	K8912SG-S8-5
	PDF 1张

	123
	
	泵站配置剖面图（三）
	K8912SG-S8-6
	PDF 1张

	124
	
	泵站屋顶给排水平面图及雨水排水系统图
	K8912SG-S8-7
	PDF 1张

	125
	渗水提升泵站
	图纸目录
	K8912SG-S9-1
	PDF 1张

	126
	
	给排水设计说明及图例
	K8912SG-S9-2
	PDF 1张

	127
	
	渗水回水提升泵站配置平面图
	K8912SG-S9-3
	PDF 1张

	128
	
	1-1剖面图
	K8912SG-S9-4
	PDF 1张

	129
	
	2-2剖面图
	K8912SG-S9-5
	PDF 1张

	130
	
	水泵基础大样图
	K8912SG-S9-6
	PDF 1张

	131
	浮船回水泵变电所
	图纸目录
	K8912SG-S10-1
	PDF 1张

	132
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S10-2
	PDF 1张

	133
	
	给排水平面图
	K8912SG-S10-3
	PDF 1张

	134
	
	雨水排水系统图
	K8912SG-S10-4
	PDF 1张

	135
	1#楼
	图纸目录
	K8912SG-S11-1
	PDF 1张

	136
	
	设备材料表一
	K8912SG-S11-2
	PDF 1张

	137
	
	设备材料表二
	K8912SG-S11-3
	PDF 1张

	138
	
	给排水设计说明
	K8912SG-S11-4
	PDF 1张

	139
	
	屋顶冷、热水供水系统给排水配置图
	K8912SG-S11-5
	PDF 1张

	140
	
	给排水系统原理图
	K8912SG-S11-6
	PDF 1张

	141
	
	一层给排水平面图
	K8912SG-S11-7
	PDF 1张

	142
	
	二层给排水平面图
	K8912SG-S11-8
	PDF 1张

	143
	
	三层给排水平面图
	K8912SG-S11-9
	PDF 1张

	144
	
	屋顶给排水平面图
	K8912SG-S11-10
	PDF 1张

	145
	
	给排水大样图
	K8912SG-S11-11
	PDF 1张

	146
	2#楼
	图纸目录
	K8912SG-S12-1
	PDF 1张

	147
	
	设备材料表一
	K8912SG-S12-2
	PDF 1张

	148
	
	设备材料表二
	K8912SG-S12-3
	PDF 1张

	149
	
	给排水设计说明
	K8912SG-S12-4
	PDF 1张

	150
	
	屋顶冷、热水供水系统给排水配置图
	K8912SG-S12-5
	PDF 1张

	151
	
	给排水系统原理图
	K8912SG-S12-6
	PDF 1张

	152
	
	一层给排水平面图
	K8912SG-S12-7
	PDF 1张

	153
	
	二层给排水平面图
	K8912SG-S12-8
	PDF 1张

	154
	
	三层给排水平面图
	K8912SG-S12-9
	PDF 1张

	155
	
	屋顶给排水平面图
	K8912SG-S12-10
	PDF 1张

	156
	
	给排水大样图
	K8912SG-S12-11
	PDF 1张

	157
	渗水消防高位水池
	图纸目录
	K8912SG-S13-1
	PDF 1张

	158
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S13-2
	PDF 1张

	159
	
	高位水池配置平面图
	K8912SG-S13-3
	PDF 1张

	160
	
	高位水池配置剖面图（一）
	K8912SG-S13-4
	PDF 1张

	161
	
	高位水池配置剖面图（二）
	K8912SG-S13-5
	PDF 1张

	162
	分级站
	图纸目录
	K8912SG-S14-1
	PDF 1张

	163
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S14-2
	PDF 1张

	164
	
	分级站给排水平面图
	K8912SG-S14-3
	PDF 1张

	165
	
	分级站给排水系统图
	K8912SG-S14-4
	PDF 1张

	166
	
	筛分车间给排水平面图
	K8912SG-S14-5
	PDF 1张

	167
	
	筛分车间给排水系统图
	K8912SG-S14-6
	PDF 1张

	168
	尾矿库管理站室外给排水
	图纸目录
	K8912SG-S15-1
	PDF 1张

	169
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S15-2
	PDF 1张

	170
	
	室外给排水总平面图
	K8912SG-S15-3
	PDF 1张

	171
	
	给排水大样图及材料表
	K8912SG-S15-4
	PDF 1张

	172
	生活污水处理站
	图纸目录
	K8912SG-S16-1
	PDF 1张

	173
	
	污水处理工艺流程示意图
	K8912SG-S16-2
	PDF 1张

	174
	
	污水处理站配置图
	K8912SG-S16-3
	PDF 1张

	六.电气（招标图）
	

	序号
	子项名称
	名称
	图号
	备注

	1
	值班管理站1号楼
	图纸目录
	K8912SG-D1-1
	PDF 1张

	2
	
	设计说明
	K8912SG-D1-2
	PDF 1张

	3
	
	配电系统图(1)
	K8912SG-D1-3
	PDF 1张

	4
	
	配电系统图(2)
	K8912SG-D1-4
	PDF 1张

	5
	
	设备材料表
	K8912SG-D1-5
	PDF 1张

	6
	
	一层动力及空调插座配线平面图
	K8912SG-D1-6
	PDF 1张

	7
	
	二层动力及空调插座配线平面图
	K8912SG-D1-7
	PDF 1张

	8
	
	一层照明配线平面图
	K8912SG-D1-8
	PDF 1张

	9
	
	二层照明配线平面图
	K8912SG-D1-9
	PDF 1张

	10
	
	三层照明配线平面图
	K8912SG-D1-10
	PDF 1张

	11
	
	一层弱电配线平面图
	K8912SG-D1-11
	PDF 1张

	12
	
	二层弱电配线平面图
	K8912SG-D1-12
	PDF 1张

	13
	
	三层弱电配线平面图
	K8912SG-D1-13
	PDF 1张

	14
	
	屋顶动力配线及防雷平面图
	K8912SG-D1-14
	PDF 1张

	15
	
	基础接地平面图
	K8912SG-D1-15
	PDF 1张

	16
	值班管理站2号楼
	图纸目录
	K8912SG-D2-1
	PDF 1张

	17
	
	设计说明
	K8912SG-D2-2
	PDF 1张

	18
	
	设备材料表
	K8912SG-D2-3
	PDF 2张

	19
	
	配电系统图
	K8912SG-D2-4
	PDF 2张

	20
	
	弱电系统图
	K8912SG-D2-5
	PDF 1张

	21
	
	一层照明配线平面图 
	K8912SG-D2-6
	PDF 1张

	22
	
	二层照明配线平面图 
	K8912SG-D2-7
	PDF 1张

	23
	
	三层照明配线平面图 
	K8912SG-D2-8
	PDF 1张

	24
	
	一层弱电配线平面图 
	K8912SG-D2-9
	PDF 1张

	25
	
	二层弱电配线平面图 
	K8912SG-D2-10
	PDF 1张

	26
	
	三层弱电配线平面图 
	K8912SG-D2-11
	PDF 1张

	27
	
	屋顶动力配线及防雷平面图
	K8912SG-D2-12
	PDF 1张

	28
	
	基础接地平面图
	K8912SG-D2-13
	PDF 1张

	29
	供配电系统
	图纸目录
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	电气设备材料表
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	35kV江边变电站改造10kV配电系统图
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	尾矿输送泵站变电所10kV配电系统图
	K8912SG-D3-4
	PDF 1张

	33
	
	尾矿输送泵站变电所10kV配电系统图
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	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(1)
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	K8912SG-D3-8
	PDF 1张

	37
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	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(4)
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	尾矿输送泵站变电所平面布置图
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	尾矿输送泵站变电所照明配电系统图
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	尾矿输送泵站变电所火灾自动报警系统
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	尾矿输送泵站变电所动力及插座平面布置图
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	尾矿输送泵站变电所设备平面布置图
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	浮船回水泵站变电所10kV配电系统图
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	浮船回水泵站变电所10kV系统保护配置
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	浮船回水泵站变电所低压配电系统图(1)
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	浮船回水泵站变电所低压配电系统图(2)
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	浮船回水泵站变电所设备平面布置图
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	渗水回水泵站变电所照明配电系统图
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	浮船回水泵站变电所照明平面布置图
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	浮船回水泵站变电所火灾自动报警系统
	K8912SG-D3-24
	PDF 1张

	53
	
	渗水回水泵站变电所低压配电系统图(1)
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	渗水回水泵站变电所低压配电系统图(3)
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	渗水回水泵站变电所照明配电系统
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	渗水回水泵站变电所设备平面布置图
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	渗水回水加压泵站及变电所照明平面布置图
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	旋流分级站动力箱配电系统图
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	旋流分级站筛分车间照明配电系统图
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	旋流分级站筛分车间动力配线平面图
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	旋流分级站筛分车间照明平面布置图
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	旋流分级站旋流器车间照明配电系统图
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	旋流分级站旋流器车间平面布置图
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	尾矿输送泵站照明配电系统图
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	尾矿输送泵站照明平面布置图
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	尾矿输送泵站动力配线平面图
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四、工程工期
4.1工期：20个月。

4.2开工日期：具体开工日期以监理方审核、甲方批准确认的开工报告确定日期为准。

4.3竣工日期：以甲方、监理方、质检部门及其它相关部门共同在交工验收证书上签字确认的日期为准。

4.4 上述工期若遇特殊情况，经双方协商一致，并以书面形式确定顺延期限。若遇顺延工期，乙方必须在工程交工验收前形成书面资料，经监理、甲方相关责任部门确认延期事由并签章，报甲方主管领导审批并盖行政章后一同并入竣工资料归档；结算审核过程中，甲方不再接收任何涉及工程造价相关的资料，逾期提交的视为乙方放弃申请工期顺延的权利。

4.5 乙方合同工程完工后，应及时清理现场、收集整理必要的工程资料，报监理单位及甲方组织验收。验收不通过的，乙方按要求进行整改，重新提交验收申请；验收通过的，交工验收证书上填写的交工验收日期为最后一次提交验收申请的日期。

4.6乙方每月根据合同内容及工期编制月进度计划，报监理、甲方审核后执行；施工进度管理按照甲方相关规定执行。

五、合同文件组成及解释顺序

5.1 本合同履行过程中，双方签署确认的补充协议；

5.2 本合同条款及本合同条款中引用的甲方及其主管单位的相关规定；

5.3 中标通知书；

5.4 乙方投标期间提交并经甲方认可的澄清、承诺文件；

5.5 乙方投标文件；
5.6 甲方招标文件及其附件；

5.7 标准、规范；

5.8 施工图纸；

5.9 工程量清单；

5.10 工程报价单或预算书。
若上述文件中有歧义或不一致的，以上述文件在前者为准，对于同一类合同文件，以各方最新确认的文本为准。
合同价款及结算方式

（一）合同价款
6.1本合同暂估含税总价¥XXXX（大写：人民币XXX），增值税税率为 9 %，不含税总价为：￥XX元（大写：XX），增值税税额为￥   元；其中含税暂估总价中暂列金额为 XX元（大写：XX）。
6.1.1本合同工程量清单中的管道路堑（除S3路段外的其他6段路）、大型机械设备进出场及安拆等以“项”为计量单位的分部分项采用全费用总价包干，其余采用固定全费用综合单价计价方式，除本合同另有约定外全费用综合单价不因市场及其它风险变化作任何调整（包括但不限于合同预计工程量的变化），如遇国家税率调整，折算不含税价不变，相关结算价根据税率调整情况作相应调整，但国家法律法规明文调整除外。
6.1.2 全费用综合单价包含但不限于以下费用：

(1)完成本工程所有工作内容的人工费、材料费（除甲供外）、机械费、设备材料倒运费、实验费、检测费、人工费调差、燃料动力调差、安全文明施工费、模板措施费、管理费、利润、规费、税费、竣工资料编制费以及风险费等与本项目相关的一切费用。
(2)所有设备、材料及半成品二次或多次搬运费用（含甲供设备材料）。

(3)施工用水、用电搭接相关费用。施工用水、电由乙方自行安装计量装置，从甲方搭接的施工水电，以实际用量按约定的计价标准收取，水电费用的缴纳或支付按合同第9.19条约定执行；从外部搭接的施工水电，费用由乙方自行缴纳。
(4)满足安全生产发生的安全防护、保护措施费用及交叉施工影响等费用。

(5)所有乙方提供的材料及施工辅助材料。

(6)施工过程中障碍物拆除、搬迁物恢复及共用设施保护等产生的相关费用。

(7)施工需要的相关质量检测检验费用。

(8)绿色施工措施费：①扬尘控制措施费(扬尘喷淋系统、雾炮机、扬尘在线监测系统)。②智慧管理设备及系统(施工人员实名制管理设备及系统、施工场地视频监控设备及系统)。③人工智能、传感技术、虚拟现实等高科技技术设备及系统。该绿色施工措施费属于暂定费用，结算时须根据批准的施工组织设计及实际发生费用计算。
(9)试车、问题整改相关费用。联动带负荷试车所需水、电、原料由甲方提供并承担费用。
(10)施工区域内产生的建筑垃圾按满足国家环保要求处理的相关费用。

(11)鉴于场地限制和施工现场具体情况，乙方应综合考虑分阶段进场等的相关费用，其费用均已包含在各全费用综合单价内。

6.1.3全费用综合单价详见附件1：分部分项工程量清单全费用综合单价表（工程量清单表）。
6.1.4工程量清单中的管道路堑（除S3路段外的其他6段路）、大型机械设备进出场及安拆等以“项”计价的包干价包含但不限于以下费用：
（1）方案设计、设备设施和材料采购、运输、安装、拆除、自行回收、验收、临时堆土、林地和土地使用许可权证等各种手续办理、项目用地范围外所涉及土地林地及地面青苗附着物补偿、过程中如发生坟地搬迁、补偿等有关的一切费用。
（2）施工所涉及的进出场道路（水泥道路、乡村机耕路、临时便道、管道路堑）维护、修缮等费用。

结算方式

6.2工程结算总价=第6.3条结算价+第6.4条结算价+第6.6条约定的结算价款（若有）－第6.5条应扣款－工期违约金－其他相关扣款（若有）。最终结算工程价款的确定须经甲方委托的工程造价咨询机构初审和复审，并以复审出具的工程结算审核报告中确定的工程结算价款作为双方工程结算的依据。
6.3乙方完成合同第三条约定的承包范围内（工程量清单中管道路堑（除S3路段外的其他6段路）等以“项”为计量单位的项目除外）工程内容，按合同第6.1.3条所列的全费用综合单价及甲方、乙方、监理共同认可的实际完成合格工程量进行结算。工程结算价=∑工程量×本合同第6.1.3条所列的对应全费用综合单价。

6.4 管道路堑（除S3路段外的其他6段路）等以“项”为计量单位项目，具体结算如下：

6.4.1乙方完成第三条约定的管道路堑（除S3路段外的其他6段路），达到功能、质量及使用要求，以¥     元包干结算；
6.4.2“大型机械设备进出场及安拆”分部分项达到功能及使用要求，以¥     元包干结算，结算时不因该项目或工程量的增减变更而调整。
6.5绿色施工措施费虽已包含在全费用综合单价中，但该绿色施工措施费属于暂定费用，结算时须根据批准的施工组织设计及实际发生费用计算。若绿色施工措施费相关内容未实施或无审批确认资料，结算时甲方应按乙方投标文件中对应的绿色施工措施费进行相应扣减。
6.6合同范围内、工程量清单范围外的项目（若有），结算方式如下：
6.6.1本合同全费用综合单价表中已有适用的综合单价，按实际完成合格工程量与本合同已有的全费用综合单价计费模式进行结算。
6.6.2本合同全费用综合单价表中有类似的综合单价，参照类似的全费用综合单价计价模式进行结算。
6.6.3本合同全费用综合单价已标价工程量清单中没有适用或类似单价的，尾矿输送回水管道安装、矿浆及回水工艺中主要设备安装工程，参照2019版《有色金属工业矿山井巷工程预算定额》及现行配套文件为依据计算（如以上定额没有的，按中色协科字（2019）204号《有色工业工程建设预算定额》其他分册及现行配套文件执行）。输送回水系统土建工程、泵站、变配电室、值班管理站等各构建筑物的土建、安装工程参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及云南省住房和城乡建设厅发布的《云南省建设工程造价计价标准2020版》及相关的法律、法规、行政主管部门颁发的现行文件规定等为依据计算（如以上定额没有的，按云南省建设工程造价计价标准2020版》其他分册及现行配套文件执行）并按［（招标最高控制价-暂列金额）-（中标价-暂列金额）]÷（招标最高控制价-暂列金额）×100%］（扣除主材）下浮XXXX %后作为该部分的结算价款。

6.6.4 主材价格按照施工同期《云南省建设工程材料及设备（营改增：除税价）价格信息》及玉溪地区建设工程材料及设备价格信息计取，以上价格信息未包含的材料价格，则按照经甲方、乙方、监理、造价共同认可的材料价执行。

6.7竣工资料归档的管理严格执行甲方《建设项目档案管理规定（第1版）》（CDZ202301008）。

6.8工程量计算依据

6.8.1 以甲方认可的工程竣工图、设计变更、设计补充核定单、隐蔽工程记录等资料作为工程量的计算依据。

6.8.2 工程量的计算应遵守国家、行业相关的清单及定额工程量计算规则执行。

6.9结算要求：

6.9.1 原则上乙方送审的工程结算书，其结算书送审结算金额不得超出合同暂估价，若送审结算金额超合同暂估价在5%以内（不含 5%）的，且单项金额＜10万元的，由甲方项目责任部门办理超合同金额的情况说明，经甲方项目责任部门分管领导审核同意后方可办理结算；送审结算金额超合同暂估价5%以上（含5%）或单项金额≥10万元时，需经甲方完成相关决策后双方签订补充协议后方可办理结算。同时结算书送审金额应自行扣除工期违约金，具体办理流程按照甲方《建设工程结算管理办法》（CDZ202209004）执行。

6.9.2乙方必须实事求是地编制工程结算书，其工程结算书送审结算金额（含工期赔偿金等，若存在工期违约等情形的，乙方报送时应自行扣除），乙方送审的结算书的结算审核差异（结算审核差异＝送审结算金额－审定结算金额）不得超过造价咨询机构审定结算金额的10%；否则，在此基础上，审核差异率（审核差异率＝结算审核差异÷审定结算金额）每增加1%，甲方有权扣减最终工程结算总价（审定结算金额）的1%作为考核，以此类推。其考核扣款通知由甲方预结算管理部连同结算审定书一起办理并发送至乙方和甲方相关部门，乙方须在通知送达之日起10个工作日内缴纳以上费用。

6.9.3同时若结算审核差异在核定造价（即审定结算金额）5%（含）以下的，造价咨询机构不计取成效附加费。

6.9.4若结算审核差异在核定造价（即审定结算金额）5%以上的，超过部分的成效附加费由乙方承担，超过5%的成效附加费采用甲方代扣代付，甲方代付给造价咨询机构的以上成效附加费由甲方在支付工程款时直接从应付工程款予以扣减。

6.10主要须遵循的甲方相关管理文件，若在本合同履行过程中，甲方的相关管理办法及相关规定如有更新或修订的，按最新版的管理制度执行：
6.10.1 经济签证的管理严格执行《工程现场签证管理办法》（CDZ202209002）；

6.10.2 设计变更的管理严格执行《工程设计变更管理办法》（CDZ202209001）；

6.10.3 工程质量管理严格执行《建设工程施工质量管理办法》（CDZ202209009）；

6.10.4 专项方案的管理严格执行《建设工程安全专项方案管理办法》（CDZ202209006）；

6.10.5 建设工程进度严格执行《建设工程进度管理办法》（CDZ202209007）；

6.10.6 农民工工资支付严格执行《农民工工资支付管理办法》（CDZ202209010）；

6.10.7结算编制、审核严格执行《建设工程结算管理办法(第2版)》（CDZ202209004）；

6.10.8 未详细列举的管理办法和制度，按甲方现行的管理规定执行。
七、合同价款支付方式

7.1 工程款的支付：货币、商业承兑汇票（其中：货币支付比例30%，商业承兑汇票支付比例70%）。

7.2 工程预付款：本工程无预付款。

7.3 工程进度款:

7.3.1工程量清单中（管道路堑、大型机械设备进出场及安拆等以“项”为计量单位的项目除外）的工程内容，按当月乙方实际完成且验收合格的工程量所对应价款的80%于次月支付工程进度款（由乙方开具符合国家相关规定的增值税专用发票）,工程进度款支付至合同暂估价（不包含暂列金额）的80%时暂停支付。

7.3.2工程量清单中的“管道路堑”的工程价款支付：管道路堑施工完成经监理单位及甲方验收合格后支付至该项费用的80%，剩余款项在尾款中一并支付；“大型机械设备进出场及安拆”的款项在该项目实体完工后与其他进行款项合并支付，即在项目最后一次进度报表中报送审核后一并支付。
7.4本合同暂列金主要用于软基处理、超设计范围边坡支护、管线穿越河道、施工期间地质灾害治理、现场设计变更、签证、政策性文件调整等因素使用。若发生前述内容需要使用暂列金额的，该工程费用暂不纳入进度款支付范围，即该费用应在最终工程结算时一并结算支付。若遇特殊情况确需将该工程费用纳入进度款支付范围的，须经双方协商一致并签订补充协议约定暂列金额的使用和支付等事项。
7.5安全生产费用提取和使用：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资2022）136号）》规定，在每期应付进度款中扣除3.5%（即扣除实际完成工作量对应价款的3.5%）作为安全生产费用监管使用。

7.5.1乙方在报送进度款支付申请时须提供安全生产费使用发票及相关资料作为甲方审核依据，经审核确认，若当期投入的实际安全生产费用<实际完成工作量对应价款的3.5%，乙方开具增值税专用发票后，甲方按乙方实际发生的安全生产费当月予以支付；并由监理单位及甲方督促其按要求足额投入。

7.5.2若审核确定的当期投入实际安全生产费用≥实际完成工作量对应价款的3.5%，乙方开具增值税专用发票后，甲方按照累计实际完成工作量对应价款的3.5%并扣除前期已支付的安全生产费后当月予以支付。

7.6工程尾款及质保金：完成工程验收、实物移交，归档资料交清，竣工结算经甲方委托的工程造价咨询机构初审和复审，并以复审机构出具的工程结算审核报告中确定的工程结算价款作为双方工程结算的依据。经四方签字盖章后次月甲方支付至最终结算工程价款的97%；最终结算工程价款的3%作为工程质保金。

7.7质量保证金的返还：自该工程竣工验收合格之日起至缺陷责任期（2年）满后,工程无质量异议或有异议已得到解决后次月无息一次性返还质量保证金。质量保证金的支付与返还并不免除或减轻乙方根据合同第8.5条约定的应承担的质量保修责任。
7.8甲方在支付任一费用前，乙方均须开具并提供符合国家有关规定的合法有效、金额正确的增值税专用发票，甲方确认无误后在约定时限内支付相应款项；否则甲方有权拒绝或延迟付款且不承担任何责任。乙方开具的发票总金额必须与造价机构确定的工程结算金额（审定结算金额）一致。同时双方同意，依法开具并提供前述发票为本合同项下的付款前置条件，而非附随义务。

7.9 为保障农民工工资按时足额支付，乙方须开设农民工工资专用账户。除本合同第7.9.1条约定或者特殊情况外，甲方按本合同的约定向乙方支付进度款时，将上述应付进度款的30%在扣除乙方应付的电费等款项后直接拨付至乙方开立的农民工工资专用账户，专项用于支付农民工的工资。

7.9.1若乙方当月农民工工资支付比例小于30%时，经乙方向甲方提出书面申请和农民工工资支付的承诺函，甲方及监理批准同意后，按实际批准同意的比例拨付至农民工工资专用账户。若在本合同履行过程中，因用工增加等原因导致专用账户余额不足以按时足额支付农民工工资时，乙方必须在甲方支付当期进度款前10日书面通知甲方，由甲方核准后（追加及原比例的农民工工资额之和不得超过当月甲方应支付进度款的60%）及时将其拨付至农民工工资专用账户。

7.10若甲方货币资金充足，甲方可以采用货币方式支付商业承兑汇票部分的价款，但须按支付部分价款的3%扣除结算费用，即乙方按支付该部分价款的97%与甲方进行开具发票结算。

7.11若出现违约金、赔偿金等费用的，除另有规定外甲方有权直接在每月的应付进度款中注明并暂扣，从合同结算款中一次性扣减。

7.12甲方基本账户信息：

账户名称：玉溪大红山矿业有限公司

开户行：中国农业银行新平戛洒支行

对公账号：24-250601040002000

税号：91530427757184315E

7.13乙方开户银行名称、地址和账号：

账户名称：                  

开户行：                  
对公账号：                  
税号：                  
乙方的以上对公账户作为甲方支付工程款的第一账户，但若乙方已提供另外账户的，甲方有权将工程款等支付至该账户。
八、工程质量、技术要求

8.1满足国家及地方、行业现行相关标准及规范，一次性验收合格。

8.2 乙方应认真按照国家现行标准、规范和要求施工，接受甲方的检查。工程质量达不到合格标准，造成返工的经济损失由乙方负责，甲方不承担任何责任及损失，并有权要求乙方拆除和重新施工，直到符合约定标准。

8.3 乙方应掌握施工动态，对施工进度进行跟踪，采取切实措施实现合同目标要求。

8.3.1混凝土必须使用有检测报告的商品砼。

8.3.2特种设备安装前须提供产品合格证、安装使用维护说明书安装方案等资料报检备案，安装完成后报所在地监管部门复检获取检测合格报告，办理特种设备运行、使用所必须的证书。

8.3.3建构筑物防雷接地安装调试、检验取证，须提交国家有关行业部门认可的检验检测合格报告。

8.3.4施工区域内产生的建筑垃圾、外运弃土及施工垃圾按满足国家环保要求处理，施工所产生的废水，乙方需自备排水设备设施或处理系统，如污水沉淀池沉淀等处理并达到国家和地方标准后排放。

8.3.5施工图中涉及到的起重机、电动葫芦等设备的合格证、安装使用维护说明书及检验报告等资料必须按照甲方有关规定进行归档。
8.3.6电气设备设施必须完成电力交接试验，出具国家相关部门认可的试验报告。

8.4管道路堑要求：管道沿线需进行新开挖或拓宽进出场施工的路堑，管道路堑由现场根据实际地形进行线路选线，考虑分段施工，避免形成高挖深填边坡；管道路堑采用自然填挖方边坡，不考虑支护措施。管道路堑采用单车道+错车道，由现场根据实际地形在合理位置设置错车道；道路转弯半径≥10米（可根据施工车辆类型调整）；道路纵向坡度≤11%，需设置缓坡段；路面承载力≥15t轴载且满足施工车辆（如渣土车、混凝土罐车、工程机械通过）的荷载要求；软基路段需进行换填，压实度≥90%，填方路段需分层填筑，每层厚度≤30cm；管道路堑边坡、填方边坡1：1.50，挖方边坡1：0.50~1：1.00（可根据实际开挖边坡土质情况，由现场确定）；陡坡路段视情况设置土质道路安全防护堤等。投标人负责管道路堑开挖一切费用（包括但不限于涉及土地林地补偿费、地上附着物及青苗补偿、临时堆土、各种手续办理等）。开挖后弃土按国家环保要求处理。

注：各段管道路堑施工具体要求如下：

8.4.1管道路堑1（S1）：K15+468（值班管理站处）——K10+715：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

8.4.2管道路堑2（S2）：K10+715——K10+510（斜坡混凝土段），采用踏步：台阶高15cm，宽30cm，设置防滑措施，超过18级阶梯需设置休息平台（不低于1.2m），踏步两侧视实际情况设置安全护栏（不低于1.2m）。

8.4.3管道路堑3（S3）：K10+510——K9+424（挡水坝），该段按照总图图纸施工：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

8.4.4管道路堑4（S4）：K6+583（库外隧洞出口）——K4+200（高速路下方）：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

8.4.5管道路堑5（S5）：K4+200（天猴高速路下方）——K3+980（输送隧洞出口）：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

8.4.6管路6（S6）：K1+600（龙都库左岸）——K1+0.00：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

8.4.7管道路堑7（S7）：K1+0——K0+13），该段根据现场实际地形进行适当路面扩宽（确保管道安装后有效路面宽度4m左右）。

8.5质量保修

8.5.1乙方应按国家现行工程质量保修的有关规定在质量保修期内对工程承担质量保修，保修期按《建设工程质量管理条例》执行。

8.5.2 保修期内属乙方施工质量原因造成的修复，应按甲方要求的时间修复，所发生的费用由乙方承担。

8.5.3保修期外或非乙方原因或甲方使用不当造成工程损坏、缺陷，乙方有义务在甲方指定的时间内负责修缮处理，所产生的费用由甲方承担。

8.6其余施工质量要求严格按国家标准、行业标准以及招标文件执行。

8.7隐蔽工程检查

8.7.1乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时前，监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

8.7.2关于延期最长不得超过：48小时。

8.8缺陷责任期与保修

8.8.1缺陷责任期的具体期限：二年(2年)，自工程通过竣工验收之日起计算。

8.8.2质量保证金：本合同最终结算工程价款的3%为工程质保金，且质保金的返还支付按照本合同第7.7条约定执行。

8.8.3质量保证金的扣留：工程竣工结算款项支付时一次性扣留质量保证金。
8.8.4修复通知：乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
九、甲乙双方权利义务
（一）甲方权利义务

9.1 按审定的施工组织设计要求提供施工场地与工作条件，提供乙方水、电搭接引点，搭接由乙方自行办理，乙方安装符合要求的水电设备设施，施工过程中水电费用由乙方自理。通讯线路、设备及费用由乙方自理，甲方不提供任何大临设施和施工设备，且甲方对拟提供的水源水质情况不做任何保证和承诺。

9.1.1施工用电：甲方为乙方拟提供以下施工阶段电源搭接点:①尾矿输送二级加压泵站区域~380V搭接点，产权归属于甲方和玉溪矿业有限公司。②尾矿输送1号隧洞进口和出口、库外排洪2号隧洞进口、库内排洪隧洞出口附近均有~380V搭接点，管辖单位浙江隧道工程集团有限公司。③尾矿输送终端区域有农网~380V和10kV搭接点，产权归属于新平供电局。如果不满足乙方自行考虑。
9.1.2施工用水：可供参考使用的水源点：①尾矿输送二级加压泵站附近有龙都尾矿库尾矿回水。②库外排洪2号隧洞进口和出口、库外排洪2号隧洞进口、库内排洪隧洞出口附近有箐沟水。③尾矿输送终端区域有箐沟水、自来水，其中自来水最近供给点为峨德村委会，水源来自新化乡自来水厂。甲方对以上水源的水质情况均不做任何保证和承诺。
9.1.3 进出场道路：库区现有主干道路为水泥道路（幅宽约6m）及现有施工便道（幅宽约4m）、库外主干道路为乡村机耕路（幅宽约3m）及现有施工便道（幅宽约4m）。
9.2甲方仅负责协调处理平安尾矿库建设项目用地范围内的用地协调等事宜，项目用地范围外的土地林地使用补偿费用（征地费）等及相关手续均由乙方自行协调处置。
9.3负责组织设计交底（技术）交底和图纸会审交底，及时提供必要的技术资料。

9.4对工程进度、质量进行跟踪，组织好项目竣工验收。

9.5督促资料归档，组织完工工程量的审核，负责竣工决算审核及后续工作。

9.6按照《甲供材料表》约定的内容提供材料、设备，并向乙方提供产品合格证明，对所提供的材料、设备的质量负责。

（二）乙方权利义务

9.7 认真贯彻执行国家相关的法律、法规和技术规范、甲方的管理规定，做到技术上先进、安全上可靠、经济上合理；并接受甲方现场代表及监理依法实施的监督检查。
9.8建立和完善生产过程中的管理、控制体系；编制施工组织设计并报监理审核、甲方批准，认真贯彻安全生产方针，坚持安全文明生产。
9.9 施工过程中的安全、技术、生产组织实行统一的管理、调度和监督，同时应及时反馈施工中出现的各种问题，并积极主动解决。

9.10施工过程中遇到地质变化较大时，要及时通知甲方到场。

9.11 依据甲方规定的报表内容、格式、上报工程进度计划和相应的统计报表，要求内容完整、数据准确。

9.12 按甲方批准确认的施工组织设计进行施工，采取相应安全措施保证现场人员和工程财产安全。

9.13协助甲方会同设计单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论；会同设计单位对设计文件的意见和建议进行研究。

9.14检查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施及汛期防洪渡汛措施等。参加重大安全事故调查并提出处理意见。
9.15 不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用；

9.16 按甲方及监理批准确认的施工组织设计进行施工，采取相应安全防护措施保证现场人员和工程财产安全。

9.17配合甲方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，并编写验收报告、编制的竣工图纸和资料；
9.18负责施工现场的安全环卫工作，做好工程完工场清料净，保证施工区域清洁、无积水、无生活垃圾，符合环境卫生管理的有关规定。

9.19施工用电、施工用水
9.19.1施工用电：乙方须根据国家、行业标准、新平供电局等要求配置符合并满足要求的电力设备设施，并按照相关政府部门下发的标准规范用电，严格执行维护规程等。乙方所使用电费以乙方实际用量按月进行结算，乙方应在结算单确认送达之日起3个工作日予以确认（未在约定时间内确认或未提出异议的，视为同意），甲方从当期应付乙方工程进度款项中扣减乙方应承担的前述电费（扣减的费用视为现金支付），并向乙方开具电费增值税专用发票。第一个电源搭接点施工用电电费按0.65元/kW·h(含税)计价，第二个、第三个电源搭接点乙方按照新平供电局收费标准结算。若以上甲方或供电局收费标准收费价格有变动，以实际最新收费价格为准。

9.19.2 施工用水：若乙方使用龙都尾矿库尾矿回水作为施工用水，根据情况自行进行检测，其水价收费标准为2.24元/m³，乙方所使用水费以乙方实际用量按月进行结算，乙方应在结算单确认送达之日起3个工作日予以确认（未在约定时间内确认或未提出异议的，视为同意），甲方从当期应付乙方工程进度款项中扣减乙方应承担的前述水费（扣减的费用视为现金支付），并向乙方开具水费增值税专用发票。若乙方就近使用箐沟水作为施工用水的，须按相关部门水源使用要求办理授权手续，并根据情况自行进行检测；若乙方使用峨德村委会自来水，自行与村民协商用水事宜，但该水须优先满足村民用水。如因用水发生的安全、环保风险及事故的责任均由乙方自行承担。
9.20平安尾矿库建设项目用地范围外的占地事宜由乙方自行解决，包括但不限于临时便道、用电及用水搭接线路等所涉及土地林地补偿、地面青苗附着物补偿、坟地搬迁和补偿、临时堆土、林地和土地使用许可等各种手续办理及相关费用赔付等土地有关的一切事宜。

9.21若施工过程中发现当地民风民俗埋藏物、因开挖导致村民信仰神树死亡、或需占用村民信仰神树等事宜，均由乙方自行协商处置(如暗坟、祭祀物件等)，并承担相应费用和责任。

9.22乙方应采取措施，并负责控制和处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。如因乙方措施不到位或其他原因导致发生的伤害、赔偿、罚款等费用或工期延误的，均由乙方负责。

9.23乙方应及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后按要求运至指定地点，并采取措施防止对周围环境的污染及对作业的影响。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反规定导致当地行政部门的罚款、赔偿等费用或因环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此产生的费用和(或)延误的工期均由乙方承担。
9.24 遵守国家法律和当地民族风俗，协调好地方关系；文明施工，重视环境保护、卫生防疫工作，采取措施预防地方病和流行病的发生。

9.25 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

9.26为保障农民工工资按时支付，乙方必须于本合同签订之日起30日内在本项目所在地(新平彝族傣族自治县)的银行开立农民工工资专用账户，并与甲方、开户银行签订资金管理三方协议。
十、安全管理要求
10.1 项目管理人员配置要求

10.1.1必须设置施工技术、设备管理及安全管理部门，规章制度健全，岗位职责明确。

10.1.2在本工程项目开工前，必须配置相关专业人员，建立组织机构，确保施工队伍的稳定性。本项目须配置的基本技术管理人员要求如下：

（1）配备项目经理1名，须具备有效的矿业工程或机电工程专业注册一级建造师注册证书，并注册在投标人单位；具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），每月在现场不得少于22日历天，出勤不足的按1000元/天支付违约金。进场资格报审时提交社会养老保险参保证明、劳动合同及乙方的授权委托书。
（2）配备技术负责人1名，须具备有效的机电工程专业注册二级及以上建造师注册证书，并注册在投标人单位；同时具备工程类中级及以上职称，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按1000元/天支付违约金。进场资格报审时提交社会养老保险参保证明、劳动合同、毕业证。
（3）配备安全副经理1名，须具备有效的注册在投标人单位的注册安全工程师注册证书，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按1000元/天支付违约金。进场资格报审时提交社会养老保险参保证明、劳动合同、安全管理履历（或安全工程师注册证）、学历证明。
（4）机电类技术人员不少于3名，具有机电类技术员及以上职称，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按500元/天支付违约金。

（5）土建施工技术人员2名，具备建筑施工技术员及以上职称，每月出勤不得低于22天，出勤不足按500元/天支付违约金。

（6）测量专业技术人员不少于2名，具有测量技术员及以上职称，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按500元/天支付违约金。

（7）专职安全员不少于3名（不含安全副经理），须具备有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）或应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证或注册在本单位的注册安全工程师注册证书，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按500元/天支付违约金。
（8）乙方上述配置的人员，自合同签订之日起未经甲方允许不得更换，否则按照10000元/人·次支付违约金。
（9）安全副经理、专职安全员不允许从事与安全无关的现场施工作业。
（10）特种作业人员需持证上岗。

（11）乙方需遵守甲方各相关安全管理规章制度

（12）以上管理人员不允许存在挂靠行为，投标文件上的管理人员需到现场履职并抓好现场安全、质量、进度等管理工作，否则按未配置人员对应考核。

（13）乙方每月26日停工一天开展全员安全教育培训活动，且不得据此向甲方申请工期延期和索赔。

10.2工程管理、技术人员个人资料报甲方备案，如遇人员变动必须征得甲方同意，并在甲方规定时限内补充完善人员配置。另外，项目经理、主管安全副经理、技术负责人和质量管理员需提供与项目部所属公司签署的劳动合同及社保关系证明材料报甲方审核备案。
项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


10.3按合同第10.1项目管理人员配置要求，工程开工前，乙方须提交相关人员的身份证、相关资格（资质）证复印件报监理审核、甲方核准；乙方在每月26日须提交相关人员现场执勤表（须本人和单位负责人签字确认，并加盖单位公章），附在月进度报表中交监理、业主审核；若人员有变动，须及时报监理及甲方，重新对相关人员的身份证、相关资格（资质）证进行备案，未按要求提交相关人员现场执勤表及身份证、相关资格（资质）复印件的，视为未按合同10.1的相关条款进行考核，该相关人员违约金由甲方从应付乙方工程款扣减。
10.4 安全管理要求
除须满足国家相关法律法规和甲方安全相关管理规定外，对如下安全管理基本要求作特别提醒：

10.4.1 要求从业人员必须统一穿着有单位明显标识的工作装。

10.4.2 从业人员均要求年满18周岁以上60周岁以下。

10.4.3 乙方必须为从业人员购买工伤保险和安全生产责任保险，并经安全教育培训合格。

10.4.4 特殊工种必须持证上岗。

10.4.5 领导带班、专职安全员跟班严格执行甲方规定，带班领导、跟班安全员不得从事其他无关作业。

10.4.6 现场按甲方要求设置交接班记录、巡回检查记录、现场安全确认表、班前会记录等台账并按规范填写。

10.4.7 高、陡边坡（高处）作业、动火作业、吊装作业必须制定相应的安全措施防护方案，方案实施前须进行安全技术交底，并按照甲方要求办理高处作业证、动火作业证、吊装作业许可证（附专项方案）。

10.4.8 施工作业现场必须严格履行“无监控，不作业”的管理要求，按要求配备并规范使用作业面记录仪，及时对本单位作业面记录仪进行维护、更换，并根据使用情况配备备用记录仪等。定期抽查本单位作业面记录仪上传的视音频资料情况，对本单位记录核查的违规违章行为落实考核。具体要求执行《井下作业面记录仪使用管理规范（第4版）》（CDZ202206055）。
10.4.9乙方作业现场及办公区域必须实行标准化定置管理，具体实施要求按甲方管理办法执行。

10.4.10生产安全责任事故、亡人火灾责任事故赔偿条款：按照《生产安全事故赔偿管理办法》（CDZ202206001）执行。

10.4.11 遵守甲方其他安全管理规定。
10.5 安全、文明施工

10.5.1乙方应遵守安全生产管理规定，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全生产检查人员依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若由于乙方安全措施不力造成事故，责任和引发的费用，由乙方承担。 

10.5.2施工过程中发生伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方和地方安全生产监督管理部门，同时按政府有关部门要求处理，并承担责任及引发的一切费用。

10.5.3乙方应建立、健全安全保障体系，制定符合实际的安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、安全生产奖惩制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理，并做好检查记录。

10.5.4乙方应建立、健全安全生产责任制度，对所承担的工程进行定期和专项检查，同时保证本工程安全生产条件所需资金的投入。

10.5.5设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；加强安全生产管理、落实生产责任制，规范安全生产行为标准，使安全生产有组织保证。

10.5.6乙方应对其在施工场地的从业人员按国家相关规定进行安全教育和培训，乙方按要求为从业人员购买工伤保险、人身意外伤害保险，并对他们的安全负责。

10.5.7乙方所使用的特种设备，必须经国家特种设备监督检验部门检验检测合格后方准使用，特种作业人员必须持证上岗。

10.5.8安全生产管理执行《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产管理条例》及甲方的安全生产管理规定。

10.5.9按国家标准规范及甲方相关规定执行，每班配备安全管理人员。

10.5.10严格执行甲方《生产安全事故赔偿管理办法》（CDZ202206001）有关规定，具体如下：

10.5.11 工亡1人，赔偿金额为合同结算金额的10%，如合同结算金额的10%不足100万元的按100万元进行赔偿，赔偿金额最高不超过1000万元。

10.5.12工亡2人，赔偿金额为合同结算金额的20%，如合同结算金额的20%不足200万元的按200万元进行赔偿，赔偿金额最高不超过2000万元。

10.5.13 工亡3人以上（含3人），赔偿金额为合同结算金额的30%，如合同结算金额的30%不足300万元的按300万元进行赔偿，赔偿金额最高不超过3000万元。

备注：若发生前述事故时，合同结算金额暂不确定的，先按合同暂估价（不含暂列金额）计算。
10.5.14 发生上述生产安全责任事故、火灾责任事故后，须及时上报甲方，不得瞒报、迟报，否则由乙方承担所有一切责任并且赔偿金加倍。

10.5.15 赔偿金的缴纳：由甲方安全环保部下发《生产安全事故赔偿通知单》并经乙方确认（若通知下发后5个工作日内乙方不予确认的，视为同意并确认）后，在30个工作日内乙方将相应赔偿款以现金（货币）方式缴纳到甲方指定对公账户；在合同履行完毕后按合同审定结算金额进行核算并确认最终赔偿金，不足部分乙方须在最终赔偿金确认后5个工作日内补足，多缴纳部分由甲方在最终赔偿金确认后5个工作日内退还乙方。

10.5.16所有车辆在项目范围及进出场道路行驶时需严格按照甲方车辆管理制度要求执行，土石方转运车辆在转运土石方过程中需采取覆盖防撒、防扬尘措施，对泼洒物料需每日清扫。

10.5.17作业现场按（大红山矿业〔2025〕126号）关于印发《玉溪大红山矿业有限公司全员标准化管理办法》的通知要求执行。

10.5.18其余安全注意事项严格执行招标文件技术要求。

10.6甲乙双方签订的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》作为本合同的附件之一。
十一、材料、设备供应办法

11.1除《甲供材料表》已列明的设备、材料由甲方提供外，本工程所需其余全部设备、材料均由乙方自行提供，其费用已包含在本合同第6.1条约定的综合单价中。

《甲供材料表》
	一、 尾矿输送系统《甲供材料表》

	尾矿输送二级加压泵站

	序号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	备注

	（一）
	设备

	1
	搅拌槽
	φ12mX12m，单台重约145t。包括槽体部件、转动部件、支架、电机、减速机、电机架、配套电控设备等。
	台
	1
	

	
	配套：电动机
	160kW
	台
	1
	

	2
	喂料渣浆泵
	Q=2500m3/h，H=55m，n=1480r/min， DCZ传动，单台重约15t
	台
	2
	

	
	配套：电动机
	630kW，变频电机，变频调速，一用一备
	台
	2
	

	3
	排污泵
	Q=150m3/h，H=17m，单台重约4t
	台
	2
	

	
	配套：电动机
	30kW
	台
	2
	

	4
	汇矿桶
	Φ=1.2m
	台
	1
	

	5
	隔膜泵
	Q=750m3/h，P=5.5MPa，单台重约200t，变频调速
	台
	4
	

	
	配套：永磁电机
	1400kW，10kV
	台
	4
	

	
	配套：动力端加热器
	3.0x2kW，380V
	台
	4
	

	
	配套：液压油箱加热器
	3.0kW，380V
	台
	4
	

	
	配套：冲洗泵电机
	0.55kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：润滑液泵电机
	1.5kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：推进液泵电机
	1.5kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：减速机水油冷却器电机
	7.5kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：减速机加热器
	6kW,220V
	台
	4
	

	6
	桥式起重机
	Q=20t,Lk=23.5m,H=12m，40kW
	台
	1
	

	
	安全滑触线
	DHG-4-35
	m
	70
	

	
	安全滑触线继电器
	JD-4-60
	台
	2
	

	（二）
	阀门

	1
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN600 ，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	11
	

	2
	止回阀
	DN600，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	3
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN150，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	4
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN400，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	6
	

	5
	电动耐磨矿浆球阀
	DN300，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	8
	

	6
	电动耐磨矿浆球阀
	DN400，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	8
	

	7
	止回阀
	DN400，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	4
	

	8
	安全阀
	DN100x150，Class600，突面法兰连接
	套
	4
	

	9
	电动耐磨矿浆阀
	DN400，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	12
	

	10
	电动耐磨矿浆球阀
	DN600，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	4
	

	11
	电动耐磨矿浆球阀
	DN500，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	（三）
	管件GB/T 13401-2017/GB/T 12459-2017

	1
	无缝碳钢管
	DN600(Sch60)，Q235
	m
	160
	

	2
	无缝碳钢管
	DN400(Sch60)，Q235
	m
	100
	

	3
	长半径90°弯管
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	10
	

	4
	长半径90°弯管
	DN400(Sch60)，Q235
	个
	2
	

	5
	长半径45°弯管
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	4
	

	6
	短半径90°弯头
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	4
	

	7
	等径三通
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	5
	

	8
	等径三通
	DN400(Sch60)，Q235
	个
	2
	

	9
	异径三通(异径管)
	DN600×400,Sch60，Q235
	个
	4
	

	10
	四通
	DN600,Sch60，Q235
	个
	2
	

	11
	柔性接头
	DN600,150#
	个
	2
	

	12
	带颈对焊突面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	2
	

	13
	带颈对焊突面法兰
	DN600(Sch60),150#
	个
	2
	

	14
	带颈对焊突面法兰
	DN600(Sch120),600#
	个
	2
	

	15
	带颈对焊突面法兰
	DN550(Sch120),600#
	个
	4
	

	16
	带颈对焊突面法兰
	DN500(Sch120),600#
	个
	2
	

	17
	带颈对焊突面法兰
	DN400(Sch120),600#
	个
	6
	

	18
	带颈对焊突面法兰
	DN400(Sch60),150#
	个
	2
	

	19
	带颈对焊突面法兰
	DN300(Sch120),600#
	个
	4
	

	20
	平焊突面法兰
	DN1200,P=1.0MPa
	个
	2
	

	21
	平焊突面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	14
	

	22
	平焊突面法兰
	DN600(Sch60),150#
	个
	2
	

	23
	平焊突面法兰
	DN400(Sch120),600#
	个
	6
	

	24
	平焊突面法兰
	DN400(Sch60),150#
	个
	2
	

	25
	平焊突面法兰
	DN300(Sch120),600#
	个
	4
	

	26
	平焊突面法兰
	DN150(Sch60),150#
	个
	2
	

	27
	法兰盖
	DN1200,P=1.0MPa
	个
	4
	

	28
	金属缠绕法兰垫圈
	DN600(Sch120),600#
	片
	8
	

	29
	金属缠绕法兰垫圈
	DN600(Sch60),150#
	片
	10
	

	30
	金属缠绕法兰垫圈
	DN550(Sch120),600#
	片
	8
	

	31
	金属缠绕法兰垫圈
	DN500(Sch120),600#
	片
	8
	

	32
	金属缠绕法兰垫圈
	DN400(Sch120),600#
	片
	8
	

	33
	金属缠绕法兰垫圈
	DN400(Sch60),600#
	片
	8
	

	34
	金属缠绕法兰垫圈
	DN300(Sch120),600#
	片
	8
	

	35
	金属缠绕法兰垫圈
	DN150(Sch120),600#
	片
	8
	

	36
	金属缠绕法兰垫圈
	DN150(Sch60),150#
	片
	2
	

	37
	橡胶法兰垫圈
	DN1200,P=1.0MPa
	片
	2
	

	38
	双头螺栓螺母垫片
	M45×3,L=320
	套
	360
	

	39
	双头螺栓螺母垫片
	M48×3,L=320
	套
	24
	

	40
	双头螺栓螺母垫片
	M33,L=240
	套
	100
	

	41
	双头螺栓螺母垫片
	M33,L=175
	套
	20
	

	42
	双头螺栓螺母垫片
	M30,L=155
	套
	80
	

	43
	双头螺栓螺母垫片
	M30,L=150
	套
	16
	

	44
	双头螺栓螺母垫片
	M27,L=170
	套
	48
	

	45
	双头螺栓螺母垫片
	M24,L=120
	套
	12
	

	46
	双头螺栓螺母垫片
	M16,L=90
	套
	40
	

	（四）
	仪表

	1
	压力变送器
	Class150，0~1000kPa
	套
	9
	

	2
	电磁流量计
	0-2800m3/h,接触式，配DN600,Class 600法兰
	套
	2
	

	3
	电磁流量计
	0-2800m3/h,接触式，配DN600,Class 150法兰
	套
	1
	

	4
	Na22豁免核子浓度计
	DN600,密度1.0-1.6，Class150
	套
	1
	

	5
	Na22豁免核子浓度计
	DN500,密度1.0-1.6，Class600
	套
	1
	

	6
	Na22豁免核子浓度计
	DN600,密度1.0-1.6，Class600
	套
	1
	

	7
	超声波液位变送器
	设定值范围：0~15m
	套
	1
	

	旋流分级站

	编号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	

	（一）
	设备

	1
	1#水力旋流器
	φ500*20，重量约60t
	组
	1
	

	2
	矿浆搅拌桶
	GNDJB-2000
	台
	2
	

	3
	分级桶
	FJT-2000
	台
	4
	

	4
	高频细筛
	五叠层高频细筛+分矿箱 1.84×2kW，单台重约15t；高频细筛为5叠层高频细筛，为成套设备，包括筛箱组合、高频振动电机、橡胶剪切弹簧进料分配器、五口分矿箱、分矿管、给料箱、柔性耐磨防堵聚氨酯筛网、筛上筛下物收料槽、喷水装置、机架组合、后支撑机架和控制系统等组成。
	台
	4
	

	5
	LD型电动单梁起重机
	Q=5t Lk=10.5m H=9.0m ；1.5×2kW，大车运行
	台
	2
	

	
	配套：电动机
	N=55kW;N=13.0kW,起升电机
	台
	1
	

	
	配套：电葫芦
	Q=5t,H=12m；0.8×2kW，小车运行
	台
	2
	

	6
	LD型电动单梁起重机
	Q=10t Lk=13.5m H=9.0m  ；1.5×2kW，大车运行
	台
	1
	

	
	配套：电动机
	N=7.5kW;N=7.5kW,起升电机
	台
	1
	

	
	配套：电葫芦
	Q=5t,H=12m；0.8×2kW，小车运行
	台
	2
	

	（二）
	管件
	
	
	
	

	1
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN600，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	4
	

	2
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN500，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	3
	

	3
	电动耐磨矿浆球阀
	DN500，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	1
	

	4
	胶管阀(流量调节阀)
	DN500，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	1
	

	5
	胶管阀(流量调节阀)
	DN300，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	8
	

	6
	共挤POE增强复合耐磨管
	DN600，压力等级4.0MPa
	m
	72
	与旋流器分级系统配套

	7
	共挤POE增强复合耐磨管
	DN500，压力等级4.0MPa
	m
	80
	

	8
	共挤POE增强复合耐磨管
	DN300,压力等级4.0MPa
	m
	80
	

	9
	POE长半径90°弯管
	DN600，压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	10
	POE长半径90°弯管
	DN500，压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	11
	POE长半径90°弯管
	DN300,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	12
	POE长半径45°弯管
	DN600,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	13
	POE长半径45°弯管
	DN500,，压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	14
	POE长半径45°弯管
	DN300,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	15
	POE等径三通
	DN600,压力等级40MPa
	个
	2
	

	16
	POE等径三通
	DN500,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	17
	POE等径三通
	DN300,压力等级4.0MPa
	个
	4
	

	18
	平焊突面法兰
	DN1200,P=10MPa
	个
	6
	

	19
	平焊突面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	10
	

	20
	平焊突面法兰
	DN500(Sch60),150#
	个
	2
	

	21
	法兰盖
	DN1200,P=1.0MPa
	个
	12
	

	22
	金属缠绕法兰垫圈
	DN600,150#
	片
	10
	

	23
	金属缠绕法兰垫圈
	DN150,150#
	片
	2
	

	24
	橡胶法兰垫圈
	DN1200,P=1.0MPa
	片
	18
	

	25
	双头螺栓螺母垫片
	M45×3,L=320
	套
	240
	

	26
	双头螺栓螺母垫片
	M30,L=155
	套
	80
	

	27
	双头螺栓螺母垫片
	M16,L=90
	套
	24
	

	（三）
	仪表

	1
	压力变送器
	Class150，0~1000kPa
	套
	3
	

	2
	电磁流量计
	0-2800m3/h,接触式，配DN600,Class 150法兰
	套
	2
	

	3
	压力变送器
	Class150，0~1500kPa
	套
	4
	

	4
	超声波密度计
	DN600,密度1.0-1.6
	套
	1
	

	5
	超声波密度计
	DN500,密度1.0-1.6
	套
	1
	

	尾矿管线

	编号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	

	1
	电动耐磨矿浆球阀
	DN600，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	2
	电动耐磨矿浆球阀
	DN500，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	3
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径560mm,外径≥632mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	m
	6600
	

	4
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	m
	6600
	

	5
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径560mm,外径≥630mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	m
	6290
	

	6
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	m
	6290
	

	7
	POE定制弯头
	内径560mm,外径≥632mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	个
	21
	

	8
	POE定制弯头
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	个
	21
	

	9
	POE定制弯头
	内径560mm,外径≥630mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	个
	20
	

	10
	POE定制弯头
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	个
	22
	

	11
	热缩套
	内径x宽度x厚度=880x870x2.5
	套
	660
	

	12
	热缩套
	内径x宽度x厚度=720x725×2.5
	套
	660
	

	13
	热缩套
	内径x宽度x厚度=880x790x2.5
	套
	630
	

	14
	热缩套
	内径x宽度x厚度=720x660x2.5
	套
	630
	

	15
	双头螺栓专用螺母
	M42    L=330mm
	套
	660×20
	

	16
	双头螺栓专用螺母
	M36    L=280mm
	套
	660×20
	

	17
	双头螺栓专用螺母
	M42     L=280mm
	套
	630×20
	

	18
	双头螺栓专用螺母
	M33     L=240mm
	套
	630×20
	

	二、 给排水系统《甲供材料表》

	尾矿输送泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电动闸阀
	DN400 P=1.6MPa，带配套法兰
	个
	4
	

	2
	电动闸阀
	DN450 P=1.6MPa，带配套法兰
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN450 P=1.6MPa ，带配套法兰
	个
	1
	

	4
	钢制三通
	DN450x400 P=1.6MPa
	个
	4
	

	5
	90°钢制弯头
	DN400 P=1.6MPa
	个
	12
	

	6
	90°钢制弯头
	DN450 P=1.6MPa
	个
	2
	

	7
	焊接钢管
	D425x10
	m
	38
	

	8
	焊接钢管
	D480x12
	m
	42
	

	输送泵站生产消防水池给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	加压泵
	Q=14m^3|/h，H=78m
	台
	2
	

	
	配电机(IP55)
	N=11kW V=380V
	台
	2
	

	2
	闸阀
	DN150  P=1.0MPa 
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN200  P=1.0MPa 
	个
	1
	

	4
	钢制法兰
	DN150 P=1.0MPa
	个
	2
	

	5
	钢制法兰
	DN200 P=1.0MPa
	个
	2
	

	6
	焊接钢管
	DN150，Q235A，壁厚5mm
	m
	11
	

	7
	焊接钢管
	DN200，Q235A，壁厚6mm
	m
	8
	

	输送泵站室外给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电动闸阀
	DN450 P=1.6MPa
	个
	1
	

	2
	电动闸阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	1
	

	3
	蝶阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	4
	

	4
	安全阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	1
	

	5
	减压阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	2
	

	6
	钢制法兰
	DN450 P=1.6MPa
	个
	2
	

	7
	钢制法兰
	DN450 P=4.0MPa
	个
	8
	

	8
	Y型过滤器
	DN450 P=4.0MPa
	个
	2
	

	9
	焊接钢管
	D478x12
	m
	188
	

	回水管线给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电磁流量计
	DN600，P=1.6MPa，配套法兰
	个
	1
	

	2
	止回阀
	DN600，P=4.0MPa，配套法兰
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN150，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	7
	

	4
	闸阀
	DN250，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	3
	

	5
	闸阀
	DN250，P=4.0MPa，配套法兰
	个
	1
	

	6
	蝶阀
	DN600，P=4.0MPa，配套法兰
	个
	1
	

	7
	复合式排气阀
	DN150，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	7
	

	8
	共挤poe管
	dn660x26，配套法兰
	m
	600
	

	9
	焊接钢管
	D630x13，配套法兰及紧固件等
	m
	2940
	

	10
	焊接钢管
	D630x16，Q235B
	米
	8770
	

	11
	万向节
	DN600 P=4.0MPa
	个
	1
	

	12
	法兰盲板
	DN600 P=4.0MPa
	个
	7
	

	13
	钢制弯头
	DN600 P=2.5MPa（90°~175°)
	个
	360
	

	14
	钢制弯头
	DN600 P=4.0MPa（90°~175°)
	个
	110
	

	15
	钢制三通
	DN600x150 P=2.5MPa
	个
	7
	

	16
	钢制三通
	DN600x250 P=2.5MPa
	个
	3
	

	17
	钢制三通
	DN600x250 P=4.0MPa
	个
	1
	

	18
	钢制三通
	DN600x600 P=4.0MPa
	个
	7
	

	19
	钢制法兰
	DN600 P=2.5MPa
	对
	310
	

	20
	伸缩节
	DN600，P=2.5MPa
	个
	6
	

	渗水回水输水管线给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电磁流量计
	DN250，P=1.6MPa，配套法兰
	个
	1
	

	2
	闸阀
	DN150，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	1
	

	3
	焊接钢管
	D630x13，Q235B
	m
	945
	

	4
	焊接钢管
	D273x10，Q235B
	m
	1045
	

	浮船回水泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	浮船舱体
	船长：33m,船宽:13m，重量：约150-160吨（包括栈桥一座）
	艘
	1
	

	2
	运输浮船
	尺寸：6m×4m×1.0m，运输最大重量6.5t,配动力挂桨机
	艘
	1
	

	3
	巡查、牵引快艇
	
	艘
	1
	

	4
	回水水泵
	DFDP720-60x5，Q=880m3/h,H=270m,n=1480转/分η=81%,汽蚀余量M=4.5m;4540Kg/台
	台
	3
	

	
	配用变频电机
	YKK4004-4,N=900Kw,V=10kv,电机单台重量：6500Kg/台；
	台
	3
	

	5
	真空泵
	2BV110型，150Kg/台，Q=2.75m3/min,H=40kpa,n=1480 转/分
	台
	2
	

	
	电机
	N=4Kw,V=380v
	台
	2
	

	6
	电动单梁悬挂起重机
	LD-10型，L=12m，起吊重量10t
	台
	1
	

	7
	电动闸阀
	Z940H-40型，DN450，P=4.0MPa
	个
	3
	

	8
	闸阀
	Z40H-40，DN450，P=4.0MPa
	个
	1
	

	9
	多功能水泵控制阀
	JD745X-0450-40型，DN450，P=4.0MPa
	个
	3
	

	10
	水击泄放阀
	GA6700-V型，DN450，P=4.0MPa
	个
	1
	

	11
	柔性可挠橡胶接头
	JGD-1型，DN500，P=1.0MPa
	个
	3
	

	12
	柔性可挠橡胶接头
	JGD-1型，DN450，P=4.0MPa
	个
	3
	

	13
	螺旋焊缝钢管
	DN600（D630×16）
	m
	15
	

	14
	螺旋焊缝钢管
	DN500（D530×10）
	m
	30
	

	15
	螺旋焊缝钢管
	DN400（D478×13）
	m
	38
	

	16
	不锈钢金属软管
	DN600
	m
	24
	

	渗水回水加压泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	回水加压泵
	Q=150m^3|/h H=335m
	台
	3
	

	2
	配电机
	N=220kW V=380V
	台
	3
	

	3
	电动单梁悬挂起重机
	G=3.0T N=2x0.4kW S=5.0m H=12m
	套
	1
	

	4
	配电动葫芦
	G=3.0T N=0.4+4.5kW
	套
	1
	

	5
	多功能水力安全阀
	DN200 Pa=4.0MPa
	个
	1
	

	6
	多功能水泵控制阀
	DN200  P=4.0MPa
	个
	4
	

	7
	蝶 阀
	DN200  P=1.0MPa 
	个
	1
	

	8
	闸 阀
	DN200 P=4.0MPa  
	个
	4
	

	9
	闸 阀
	DN250 P=1.6MPa  
	个
	3
	

	10
	管堵
	DN250 P=4.0MPa
	个
	1
	

	11
	钢制弯头
	DN300 P=1.0MPa
	个
	2
	

	12
	钢制弯头
	DN350 P=1.0MPa
	个
	2
	

	13
	钢制三通
	DN350x350 P=1.0MPa
	个
	1
	

	14
	钢制法兰
	DN150 P=0.6MPa
	个
	3
	

	15
	钢制法兰
	DN150 P=6.3MPa
	个
	3
	

	16
	钢制法兰
	DN200 P=4.0MPa
	个
	10
	

	17
	钢制法兰
	DN200 P=1.0MPa
	个
	2
	

	18
	钢制法兰
	DN250 P=1.6MPa
	个
	6
	

	19
	焊接钢管
	D219x6
	m
	8
	

	20
	焊接钢管
	D273x10
	m
	11
	

	21
	焊接钢管
	D273x6
	m
	30
	

	22
	焊接钢管
	D377x6
	m
	15
	

	23
	钢制异径管
	DN350X200 P=0.6MPa
	个
	1
	

	24
	钢制异径管
	DN200X150 P=4.0MPa
	个
	3
	

	25
	钢制偏心异径管
	DN250X150 P=1.0MPa
	个
	3
	

	26
	柔性橡胶接头
	DN200  P=4.0MPa
	个
	3
	

	27
	柔性橡胶接头
	DN250  P=1.6MPa
	个
	3
	

	渗水提升泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	潜水排污泵
	Q=150m^3/h H=35m N=37Kw
	台
	3
	

	2
	电动葫芦
	G=1.0T，N=0.2+1.5KW
	套
	1
	

	3
	闸阀
	DN200 P=1.0MPa
	个
	3
	

	4
	缓闭式止回阀
	DN200 PN=1.0MPa
	个
	3
	

	5
	钢制法兰
	DN150  PN=1.0MPa
	片
	3
	

	6
	钢制法兰
	DN250 PN=1.0MPa
	片
	9
	

	7
	异径管
	DN200x150 PN=1.0MPa
	个
	3
	

	8
	柔性橡胶接头
	DN200 PN=1.0MPa
	个
	3
	

	9
	螺旋焊缝钢管
	D219x6
	m
	28
	

	10
	螺旋焊缝钢管
	D273x6
	m
	50
	

	渗水及消防高位水池给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	焊接钢管
	DN150，Q235A，壁厚4.5mm
	m
	5
	

	2
	焊接钢管
	DN250，Q235A，壁厚5mm
	m
	6
	

	3
	焊接钢管
	DN300，Q235A，壁厚6mm
	m
	8
	

	4
	钢制法兰
	DN300 P=1.0MPa
	个
	4
	

	5
	钢制法兰
	DN150 P=1.6MPa
	个
	4
	

	6
	闸阀
	DN150  P=1.6MPa 
	个
	2
	

	7
	闸阀
	DN300  P=1.0MPa 
	个
	2
	

	值班管理站室外给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢制法兰
	DN300 P=1.6MPa
	个
	4
	

	2
	闸阀
	DN300 P=1.6MPa
	个
	2
	

	3
	焊接钢管
	D325x7
	m
	215
	

	三、电气系统《甲供材料表》

	编号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	备注

	尾矿输送变电所

	1
	10kV 配电柜
	KYN28-12
	台
	15
	

	2
	微机综合保护系统
	含后台监控及管理系统上位机、硬件
	套
	1
	

	3
	通讯装置
	RS485通讯接口，与综保装置成套
	台
	1
	

	4
	直流电源屏
	100Ah，DC220V
	套
	1
	

	5
	变频器（中压）
	1400kW，10kV
	套
	4
	

	6
	变频器（中压）
	630kW，10kV
	套
	2
	

	7
	站用动力变压器
	SCB18-630/10-NX2-H，带外壳IP2X，2级别能效
	台
	1
	

	8
	升压变压器
	SCB18-2500/10-NX2-H，10kV+(2x5%)，2级别能效
	台
	1
	

	9
	低压配电柜
	GGD2，含无功补偿，变频柜
	台
	8
	

	10
	PLC控制系统
	硬件、软件及安装
	套
	1
	

	11
	照明配电箱
	不锈钢材质
	台
	1
	

	12
	应急照明配电箱
	AC220V/DC36V,0.5kVA，不锈钢材质
	台
	1
	

	13
	空调
	21P/0.4kV,带除湿功能
	台
	5
	

	14
	空调
	2P/220V
	台
	3
	

	15
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x70
	m
	600
	

	16
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 3X70+1x35
	m
	200
	

	17
	阻燃型0.4kV变频电缆
	BPYJVP 0.6/1kV 3X185+3X70
	m
	100
	

	18
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x4
	m
	100
	

	19
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x50+1x25
	m
	500
	

	20
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x35+1x16
	m
	500
	

	21
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x10
	m
	500
	

	22
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x6
	m
	500
	

	23
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x25+1x16
	m
	500
	

	24
	阻燃型1.0kV控制电缆
	ZRKYJV-1kV 7x1.5
	m
	500
	

	25
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	800
	

	26
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,4.0
	m
	400
	

	27
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	500
	

	28
	电缆桥架
	不锈钢梯形桥架 500x100
	m
	300
	

	29
	镀锌钢管
	SC150
	m
	30
	

	30
	镀锌钢管
	SC65
	m
	200
	

	31
	镀锌钢管
	SC100
	m
	60
	

	32
	镀锌钢管
	SC32
	m
	100
	

	33
	镀锌钢管
	SC15
	m
	300
	

	34
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	400
	

	35
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	400
	

	尾矿输送泵站

	1
	电缆桥架
	不锈钢梯形桥架 500x100
	m
	450
	

	2
	镀锌钢管
	SC100
	m
	100
	

	3
	镀锌钢管
	SC32
	m
	100
	

	4
	镀锌钢管
	SC15
	m
	300
	

	5
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	400
	

	6
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	400
	

	7
	电动阀PLC控制柜
	电动阀厂家配套,最大40阀位控制
	台
	2
	

	浮船回水泵站变电所

	1
	10kV 配电柜
	KYN28A-12
	台
	9
	

	2
	通讯装置
	
	台
	1
	

	3
	直流电源屏
	50Ah , -220V
	套
	1
	

	4
	干式变压器
	SCB18-100/10-NX2-H,带外壳IP2x
	台
	1
	

	5
	中压变频器
	900kW/10kV
	台
	3
	

	6
	低压配电柜
	GGD1
	台
	3
	

	7
	PLC 控制系统
	含硬件、软件费用及安装调试
	套
	1
	

	8
	空调
	15P/0.4kV,带除湿功能
	套
	3
	

	9
	电动阀PLC控制柜
	电动阀厂家配套,最大16阀位控制
	台
	1
	

	10
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x70
	m
	3600
	

	11
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x150
	m
	100
	

	12
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x16
	m
	150
	

	13
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x6
	m
	50
	

	14
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x10
	m
	100
	

	15
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x4
	m
	100
	

	16
	阻燃型1.0kV控制电缆
	ZRKYJV-1kV 7x1.5
	m
	100
	

	17
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	250
	

	18
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	200
	

	19
	镀锌钢管
	SC40
	m
	3
	

	20
	镀锌钢管
	SC65
	m
	100
	

	21
	镀锌钢管
	SC50
	m
	10
	

	22
	镀锌钢管
	SC15
	m
	80
	

	23
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	100
	

	24
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	30
	

	25
	通讯光纤
	单模 10芯
	m
	1500
	

	26
	光纤收发器
	
	台
	2
	

	27
	工业以太网交换机
	千兆8口
	台
	2
	

	渗水回水泵站变电所

	1
	干式变压器
	SCB18-315/10-NX2-H
	台
	1
	

	2
	低压配电柜
	GGD2,含无功补偿柜
	台
	3
	

	3
	低压变频柜
	GGD2,132kW/0.4kV
	台
	2
	

	4
	动力配电箱
	XL-21
	台
	1
	

	5
	PLC控制系统
	含硬件、软件费用及安装调试
	套
	1
	

	6
	空调
	15P/0.4kV,带除湿功能
	套
	1
	

	7
	电动阀PLC控制柜
	电动阀厂家配套,最大16阀位控制
	台
	1
	

	8
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x70
	m
	50
	

	9
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x16
	m
	150
	

	10
	低压变频电缆
	BPYJVP 0.6/1kV 3X150+3X50
	m
	60
	

	11
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 3X35+1x16
	m
	250
	

	12
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV  4x50+1x25
	m
	30
	

	13
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x4
	m
	50
	

	14
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	310
	

	15
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	150
	

	16
	镀锌钢管
	SC150
	m
	15
	

	17
	镀锌钢管
	SC100
	m
	60
	

	18
	镀锌钢管
	SC32
	m
	30
	

	19
	镀锌钢管
	SC15
	m
	100
	

	20
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	100
	

	21
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	30
	

	旋流分级站

	1
	动力配电箱
	XL-21，不锈钢材质
	台
	1
	

	2
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x16
	m
	150
	

	3
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x6
	m
	150
	

	4
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x4
	m
	120
	

	5
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x10
	m
	100
	

	6
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	600
	

	7
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	300
	

	8
	镀锌钢管
	SC32
	m
	200
	

	9
	镀锌钢管
	SC65
	m
	100
	

	10
	镀锌钢管
	SC15
	m
	60
	

	11
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	100
	

	12
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	30
	

	值班管理站预装变电所

	1
	10kV 环网开关柜
	
	台
	2
	

	2
	干式变压器
	SCB18-400/10-NX2-H,带外壳IP2x
	台
	1
	

	3
	低压配电柜
	GGD2,含无功补偿柜
	台
	4
	

	值班管理站1号楼

	1
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x150+70
	m
	
	

	2
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x16
	m
	25
	

	3
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x10
	m
	15
	

	4
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x6
	m
	10
	

	5
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x4
	m
	360
	

	6
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 3x2.5
	m
	80
	

	7
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,6
	m
	1350
	

	8
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,4
	m
	900
	

	9
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	1500
	

	10
	耐火绝缘导线
	NHBV-450/750V,2.5
	m
	10
	

	11
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	200
	

	12
	镀锌钢管
	SC40
	m
	10
	

	13
	镀锌钢管
	SC32
	m
	50
	

	14
	镀锌钢管
	SC25
	m
	150
	

	15
	镀锌钢管
	SC20
	m
	300
	

	16
	镀锌钢管
	SC15
	m
	700
	

	17
	普通多晶硅光伏构件
	650W,N型单面
	㎡
	120
	

	18
	光伏汇流箱
	最大30kW
	台
	1
	

	19
	光伏逆变器箱
	30kW,AC380V输出,带双向电能表
	台
	1
	

	20
	汇流连接电缆
	设备厂家自定
	m
	40
	

	21
	低压电力电缆
	ZRC-YJV22 4x25+1x16
	m
	20
	

	22
	电缆穿管
	SC80
	m
	20
	

	23
	不锈钢电缆槽盒
	100mm x50mm,带盖板
	m
	100
	

	24
	光伏构件支架
	L40热镀锌角钢(Q235)
	m
	200
	

	值班管理站2号楼

	1
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x150+70
	m
	
	

	2
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x25+1x16
	m
	10
	

	3
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x16
	m
	30
	

	4
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x4
	m
	15
	

	5
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x4
	m
	60
	

	6
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 3x2.5
	m
	60
	

	7
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,6
	m
	2400
	

	8
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,4
	m
	1200
	

	9
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	1800
	

	10
	耐火绝缘导线
	NHBV-450/750V,2.5
	m
	10
	

	11
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	300
	

	12
	镀锌钢管
	SC50
	m
	2
	

	13
	镀锌钢管
	SC40
	m
	5
	

	14
	镀锌钢管
	SC32
	m
	1200
	

	15
	镀锌钢管
	SC25
	m
	100
	

	16
	镀锌钢管
	SC20
	m
	400
	

	17
	镀锌钢管
	SC15
	m
	800
	

	18
	带云台摄像机
	参考品牌：海康威视、大华股份、宇视科技
	m
	17
	

	19
	普通多晶硅光伏构件
	650W,N型单面
	㎡
	80
	

	20
	汇流连接电缆
	设备厂家自定
	m
	90
	

	35kV 江边变电站改造

	1
	10kV 配电柜
	NXPLUS C 12kV 
	台
	17
	

	2
	10kV绝缘管型母线
	截面积>=400mm2, 每套三相总长度约15m
	套
	2
	

	3
	微机综合保护系统
	含后台监控及管理系统上位机,软硬件
	套
	1
	


备注：

①甲方未注明的桥架（包含托臂、立柱、盖板等）、铜鼻子、高压电缆终端头、穿线镀锌管、盘脚槽钢、金属穿线软管等辅材由乙方提供。

②桥架及附属托臂、立柱等辅材采用具备防腐能力镀锌钢材，桥架厚度≥2mm；高压电缆户内、户外终端头参照或相当于3M、沃尔核材产品。
11.2乙供贝氏体管道、管件的相关要求及具体清单如下：

11.2.1乙供贝氏体管道、管件清单如下
	乙供贝氏体管道清单

	一、尾矿输送泵站区域管件

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	贝氏体钢管
	φ1219×12.7
	m
	4
	

	2
	贝氏体钢管
	DN600(Sch120)
	m
	132
	

	3
	贝氏体钢管
	DN550(Sch120)
	m
	72
	

	4
	贝氏体钢管
	DN500(Sch120)
	m
	72
	

	5
	贝氏体钢管
	DN400(Sch120)
	m
	72
	

	6
	贝氏体钢管
	DN300(Sch120)
	m
	72
	

	7
	贝氏体钢管
	DN150(Sch120)
	m
	20
	

	8
	贝氏体钢管
	DN100(Sch80)
	m
	10
	

	9
	贝氏体钢管
	DN50(Sch80)
	m
	6
	

	10
	贝氏体钢管
	DN25(Sch40)
	m
	20
	

	11
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	10
	

	12
	贝氏体弯头
	DN550(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	2
	

	13
	贝氏体弯头
	DN500(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	2
	

	14
	贝氏体弯头
	DN400(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	15
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	6
	

	16
	贝氏体弯头
	DN150(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	17
	贝氏体弯头
	DN100(Sch80) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	6
	

	18
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	82
	

	19
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	10
	

	20
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	6
	

	21
	贝氏体弯头
	DN550(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	4
	

	22
	贝氏体弯头
	DN500(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	23
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	24
	贝氏体弯头
	DN150(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	25
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	26
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	4
	

	27
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.5D 30°
	个
	2
	

	28
	贝氏体弯头
	DN550(Sch120) 曲率半径R=1.5D 30°
	个
	2
	

	29
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.5D 30°
	个
	2
	

	30
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.0D 90°
	个
	4
	

	31
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.0D 90°
	个
	6
	

	32
	贝氏体异径三通
	DN600×400,Sch120
	个
	2
	

	33
	贝氏体异径三通
	DN600×150,Sch120
	个
	2
	

	34
	贝氏体异径三通
	DN550×400,Sch120
	个
	2
	

	35
	贝氏体异径三通
	DN500×400,Sch120
	个
	2
	

	36
	贝氏体异径三通
	DN400×300,Sch120
	个
	6
	

	37
	贝氏体等径三通
	DN600(Sch120)
	个
	5
	

	38
	贝氏体等径三通
	DN550(Sch120)
	个
	2
	

	39
	贝氏体等径三通
	DN500(Sch120)
	个
	2
	

	40
	贝氏体等径三通
	DN400(Sch120)
	个
	2
	

	41
	贝氏体等径三通
	DN300(Sch120)
	个
	2
	

	42
	贝氏体等径三通
	DN50(Sch80)
	个
	2
	

	43
	贝氏体等径三通
	DN25(Sch40)
	个
	2
	

	44
	贝氏体等径四通
	DN600(Sch120)
	个
	2
	

	45
	贝氏体等径四通
	DN500(Sch120)
	个
	2
	

	46
	贝氏体等径四通
	DN400(Sch120)
	个
	2
	

	47
	焊接支管台
	DN600×50,Sch60
	个
	11
	

	48
	焊接支管台
	DN500×50,Sch60
	个
	4
	

	49
	焊接支管台
	DN400×50,Sch60
	个
	4
	

	50
	管帽
	DN600(Sch120)
	个
	2
	

	51
	管帽
	DN500(Sch120)
	个
	2
	

	52
	管帽
	DN400(Sch120)
	个
	2
	

	53
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	10
	

	54
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN600(Sch60),150#
	个
	2
	

	二、旋流分级站区域管件

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	贝氏体钢管
	φ1219×12.7
	m
	12
	

	2
	贝氏体钢管
	DN50(Sch80)
	m
	3
	

	3
	贝氏体钢管
	DN25(Sch40)
	m
	20
	

	4
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80)曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	5
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40)曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	6
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80)曲率半径R=1.5D 45°
	个
	8
	

	7
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40)曲率半径R=1.5D 45°
	个
	8
	

	8
	贝氏体等径三通
	DN50(Sch80)
	个
	2
	

	9
	贝氏体等径三通
	DN25(Sch40)
	个
	2
	

	10
	焊接支管台
	DN600×50,Sch60
	个
	2
	

	11
	焊接支管台
	DN500×50,Sch60
	个
	2
	

	12
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	10
	

	13
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN500(Sch60),150#
	个
	2
	

	以上尾矿输送泵站区域、旋流分级站区域贝氏体管件不带法兰

	三、尾矿输送管

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	贝氏体钢管
	DN500,SCH60,规格508×20.0mm
	米
	2810
	

	2
	双头专用螺栓螺母
	M33×240
	套
	300×20
	

	贝氏体钢管（直管）一端焊接对焊法兰、一端焊接松套法兰（参考标准：ASME B16.5 2020），法兰焊接采用双边满焊工艺，确保焊接质量，同时必须确保较高同心度，内壁错边≤5%管道材料壁厚。


11.2.2乙供贝氏体管道、管件中乙方只需安装尾矿输送二级加压泵站和旋流分级站的贝氏体管道、管件，其余部分由乙方倒运至甲方指定地点后移交甲方。

11.2.3消防设备设施采用参照或相当于海湾安全技术有限公司、尼特消防设备有限公司、利达消防设备有限公司生产的同类产品。
11.3本工程中所用钢材和水泥，在同等市场条件下应优先使用武钢集团昆明钢铁股份有限公司、昆明钢铁控股有限责任公司能生产的钢材和水泥；

11.4本工程所需应由乙方提供的全部材料、设备必须使用合格产品，否则甲方有权要求拆除或重新采购合格产品，乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

履约担保

12.1本建设工程乙方须提供履约担保，履约担保可以采用银行保函或履约保证金或履约保险形式提供。履约保险的保险公司原则上从中国人寿保险（集团）公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、中国太平保险集团有限责任公司之中选择。
    12.2自中标通知发出之日起14天内，乙方须为履行本合同向甲方以银行转账/货币/现金方式缴纳中标合同含税总价的10%（即     万元）作为履约保证金或者向甲方出具并提供数额为中标合同含税总价的10%的银行保函或履约保险。
    12.3若乙方以银行转账/货币/现金方式缴纳履约保证金的，该履约保证金在该工程竣工验收合格后2个月内，甲方一次性全额退还（不计利息），但不免除违约等责任，其违约金、赔偿金、考评费用或应交未交款项，甲方有权从该履约保证金中扣减；若乙方以银行保函或履约保险方式提供履行担保的，银行保函或履约保险的期限应与本建设工程实际工期同期，且保证在该工程竣工验收合格之日前一直有效。
十三、违约责任

13.1月进度计划完成情况按甲方《建设工程施工进度管理办法》（CDZ202209007）进行考核并收取违约金。

13.2各工期节点和总工期逾期的，乙方均应按5000元/天的标准向甲方支付工期逾期违约金；若同时出现节点工期和总工期延误的，则乙方应同时承担节点工期逾期违约金和总工期逾期违约金；逾期违约金甲方有权直接从工程结算款中扣减，且该工期逾期违约金不得超过合同结算总价款的10%。
13.3乙方派出的项目经理、技术负责人和安全副经理若与本合同及投标文件的约定不相符，达不到乙方投标文件承诺，按本合同第10.1、10.2条款对乙方进行考评，同时须保证新委派的项目经理满足甲方招标文件中对项目经理的要求，否则无条件接受10000元/次的违约金。

13.4乙方未按本合同项目管理人员配置要求配备各专业技术人员的，视为未按合同人员要求执行，甲方将有权要求乙方按2000元/人支付违约金，且乙方应在收到甲方通知后7个工作日内按项目管理人员配置要求配置齐全，未在规定时间内配备齐全的，甲方将有权要求乙方按500元/人/天支付违约金。

13.5若因乙方不按设计图纸和规范要求施工，导致工程质量达不到国家有关质量标准，项目未能一次性验收合格，乙方必须自负费用整改至合格为止，延误的工期不予顺延。除按甲方要求整改达到相关要求外，乙方应支付合同含税暂估总价5%的质量违约金，若给甲方造成其它损失的乙方还应承担相应的赔偿责任。

13.6若乙方单方面终止合同，由乙方按合同暂估总价的10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部直接和间接经济损失。

13.7乙方逾期支付赔偿金等各项费用或款项，每逾期一天，甲方有权按逾期未支付金额的0.5‰收取滞纳金。

13.8乙方严重滞后合同工期计划进度达30%（不可抗力及非乙方原因除外），甲方有权提前解除本工程合同，除已完合格工程外其余责任（包括但不限于因此给甲方造成的损失）及发生的费用均由乙方承担。

13.9在合同履行期内，若乙方被甲方或甲方上级单位、政府部门等纳入禁入名单管理的，甲方有权单方面解除合同而无需承担任何违约责任，由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

13.10乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，乙方应向甲方支付合同含税暂估总价款10%的违约金，并由乙方承担由此产生的全部责任和后果。

13.11乙方违反合同约定采购或使用不合格的材料和工程设备的，由乙方负责更换成合格的材料和工程设备，延误的工期不得顺延，并且由乙方另行承担甲方的全部经济损失(包括但不限于甲方的直接损失、工期损失、预期利润损失等全部经济损失)。

13.12若乙方未按合同要求在规定时间内提供履约担保的，甲方有权等额暂停进度款支付且不承担资金占用费，直至乙方提供履约担保。本合同签订后，若乙方不履行或全面履行本合同，甲方有权要求乙方按履约担保约定的数额向甲方支付违约金或赔偿金；若给甲方造成的损失超过履约担保约定数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

13.13其余违约责任，合同其它条款已作约定的，按其执行；未作约定的，按《中华人民共和国民法典》有关条款执行。
十四、其它

14.1乙方承诺按合同约定进行施工工作，本项目禁止转包和违法分包，否则由此导致的一切后果及责任均由乙方自行承担。

14.2若乙方不支付/缴纳合同约定的有关款项，甲方除按合同第13.7条收取滞纳金外，还有权在支付工程款时直接从应付乙方款项中予以扣减；如应付乙方工程款项、履约保证金（若有）等不足以扣减的，不足部分乙方须在10个工作日内予以补齐。

14.3甲方不提供任何大临设施。乙方在合同履行期间，自行搭建的任何大临设施，产生相关手续、费用由乙方自行负责。合同履行完毕后，应在甲方指定的期限内自行拆除，若其未自行拆除，甲方有权委托第三方拆除，并且从乙方的工程款中扣除相应的款项；若甲方选择不拆除、继续利用，乙方不得要求甲方进行任何补偿或支付任何款项。

14.4乙方承诺按合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

14.5乙方承诺工程在质量保修期内，按《建设工程质量管理条例》执行。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，属乙方施工质量原因需要修复的，乙方须按甲方要求的时间修复，其费用由乙方自行承担。非乙方原因造成的修复费用由责任方承担。无论何种原因造成的修复，乙方必须随请随到及时修复。

14.6乙方承诺不拖欠农民工工资，依法参加工伤保险，并为其从业人员足额缴纳工伤保险费用；农民工工资支付管理按以下条款执行：

14.6.1乙方要进一步强化对施工队伍的管理，以保障农民工工资按时支付，杜绝因拖欠、克扣农民工工资和因此导致的群体性上访事件的发生。若因乙方拖欠、克扣农民工工资而导致的群体性上访事件的，乙方承担违约责任。

14.6.2若乙方拖欠、克扣农民工工资的，甲方有权直接从乙方工程款中扣除乙方所拖欠、克扣的农民工工资所对应的工程款，并由甲方直接支付给农民工。

14.6.3乙方是农民工工资支付管理的主体责任单位，应认真履行对施工发包各环节的农民工工资支付的监管职责，并对工程施工中农民工工资拖欠、克扣引起的后果负总责。

14.6.4因乙方违反国家相关规定将工程项目转包或分包给不具备资质条件的单位或者个人造成农民工工资拖欠或克扣的，除由乙方承担清偿被拖欠或被克扣农民工工资连带责任外，甲方视乙方拖欠、克扣农民工工资为违约行为，按拖欠、克扣农民工工资数额的3倍处以违约金，违约金由甲方从工程承包款或工程结算尾款中直接扣除。

14.6.5因乙方监管不力，农民工认为乙方拖欠或克扣其工资的，可持相关拖欠、克扣证据向甲方投诉。

14.6.6如乙方发生拖欠或克扣农民工工资行为,将被列为不诚信单位，记入甲方、宝武集团诚信档案，通过媒体向社会公开，并对其甲方、宝武集团供应商准入、招投标资格和中标承包工程项目进行限制。

14.7由于乙方安全措施不力造成伤亡和其它事故，按《中华人民共和国安全生产法》及甲方的安全生产管理规定进行考核，并承担责任及发生的费用。

14.8因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担责任和费用，延误的工期不予顺延。

14.9甲方承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

14.10本合同中所列入的甲方各管理办法及相关制度甲方已经充分提示和告知，乙方承诺均知晓、掌握甲方的管理办法及制度中的内容并同意受其约束。

14.11本合同期间内，如乙方或乙方关联方对甲方或甲方关联方发生违约，或无论何种原因乙方被列入宝武集团或甲方上级公司或政府部门禁入名单的，以上均视为乙方对甲方的违约。甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿甲方由此受到的全部损失。
十五、保密条款

15.1关于本合同项下的所有信息 (包括本协议的存在本身及其条款内容)均为保密信息,本合同双方对此承担严格的保密义务 ,除适用法律、有管辖权的政府机构及监管机构要求披露或各方为履行本合同约定所必须向其他第三方披露外,未经本合同另一方事先书面同意,任何一方不得将其披露给任何第三方(本合同双方的股东、法律顾问和财务顾问除外,但前提是该等人士已经同意按照本条款规定遵守保密义务)。各方应确保其各自的股东、董事、高级管理人员、员工、代理人、顾问承担此等严格保密义务。

15.2乙方保证对在本合同履行过程中知悉之甲方及其关联公司之商业秘密承担保密责任，不以任何形式自行使用或泄漏他人，否则应承担相应违约责任；乙方人员侵犯甲方的商业秘密的，视为乙方的行为，由乙方承担责任。

15.3乙方应保证所提供的服务（包括但不限于所使用的技术、提供的备件等）不存在侵犯第三方合法知识产权、专有技术等情形，如有任何第三方提出侵权主张，一切责任由乙方承担并赔偿甲方损失。

15.4保密期限为永久。

十六、送达地址

16.1本合同项下任何通知、要求或信息传达均应采用书面形式 ,交付或发送至指定的通讯地址,即为完成发送或送达:

甲方确认其有效的送达地址为：云南省玉溪市新平县戛洒镇玉溪大红山矿业有限公司
乙方确认其有效的送达地址为：                        

上述地址系独立有效的送达地址,各方确认将对上述地址承担有效送达的法律后果。除

非有证据证明其已提前收到,否则:

16.1.1在派专人交付的情况下,通知于送至上述地址之时视为送达;

16.1.2在通过快递发出的情况下,通知于向上述的地址发送后五（5）日或收件人签收日 (孰早)视为送达;

16.1.3在以预付邮资的信件发送的情况下,在投递之日（以邮戳为准）后三（3）日应被视为有效送达（如果投递之日后三（3）日为非工作日,则在下一个工作日视为送达）;

16.1.4在以电子邮件发送的情况下,通知于发件人电子邮件系统确认发送成功时视为送达。              

16.2 送达地址适用范围：上述送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件的送达。 

16.3 送达地址的变更：（1）如需变更送达地址，应提前通过书面通知的方式送达对方。（2）一方在仲裁或民事诉讼中变更地址的，该方还应向仲裁机 构、法院履行书面通知义务。（3）一方按上述约定履行变更通知义务后，以其变更后的送达地址为有效送达地址，否则其之前确认的送达地址仍为有效送达地址。

16.4 对于上述送达地址，仲裁机构、法院可直接邮寄送达，即使当事人未能收到仲裁机构、法院邮寄送达的文件，由于上述约定，也应视为送达。 

16.5 因任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未在两个工作日内向对方发送书面通知书的、该方或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致通知、协议、法律文书等各类文件未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。
十七、不可抗力

17.1不可抗力指一方不能预见或虽能预见但对其发生和后果不能避免或不可克服的，导致该方不能履行或者部分不能履行、或者需要延期履行其在本合同项下义务的事件。不可抗力事件包括但不限于政府或公共机关的禁令或行为、动乱、战争、敌对行动、火灾、水灾、疫情、传染病、地震、风暴、海潮或其他自然灾害。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本合同项下的不可抗力事件范围。

17.2任何一方因不可抗力不能履行或者部分不能履行、或者需要延期履行本合同时，应尽其最大努力采取任何必要的措施以防止或减少可能给对方造成的任何损失和损害。因不可抗力造成不能履行或者部分不能履行、或者需要延期履行不视为违约。

17.3发生不可抗力时，遇有不可抗力的一方，应在事件发生之日起三 (3)个工作日内，将事件的发生情况以书面形式通知其他方，并应在事件发生后十五(15)个工作日内，向其他方提供不可抗力的详情，以及不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行理由的有效证明，该证明文件应由不可抗力发生地的公证机构出具。按其对本合同的影响程度，本合同双方协商决定是否终止本合同、或者部分免除履行本合同、或者延期履行本合同。

17.4如果自不可抗力发生之日起六十（60）日内不能协商一致，遇有不可抗力的一方有权终止本合同，由此给本合同其他方造成的损失，任何一方不承担赔偿责任。

17.5因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

17.5.1工程本身的损害，由甲方承担。

17.5.2甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责。

17.5.3乙方机械、设备损坏及停工损失，由乙方承担。

17.5.4工程所需清理、修复费用，由甲方承担。

17.5.5延误的工期相应顺延。

十八、法律适用和争议解决

18.1本合同的订立、有效性、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国(不含港澳台)法律、法规和规章。

18.2因本合同引起的及与本合同有关的任何争议，首先由双方友好协商解决(协商期间，各方当事人应继续履行合同项下各自的义务)。如双方经协商不能解决的，任何一方可依法向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

18.3违约方应承担守约方为实现合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、安全费、诉讼责任保险投保费等全部费用。

十九、合同的生效与终止

本合同采用纸质方式签署，自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖合同专用章或单位公章后，本合同即告生效；工程施工完毕验收合格，归档资料交清、竣工结算办理完毕、款项支付完毕时终止。

二十、附则

20.1本合同的全部条款均为双方充分协商一致后签订，甲方对于限制权利或免除责任条款已经向乙方进行充分提示和说明，乙方对本合同全部条款均已经充分理解并且无任何异议。

20.2本合同未尽事宜，双方可协商签订补充合同，补充合同和本合同具有同等法律效力。

20.3合同份数：本合同一式九份，甲方执六份，乙方执三份，具有同等法律效力。
(以下无正文，为签署栏)

发包人                               承包人

玉溪大红山矿业有限公司          

法定代表人                         法定代表人

(或委托代理人)：                  (或委托代理人)：

项目负责人：                       项目负责人：

经办人：                           经办人：

合同签订地点：云南省.新平县.戛洒镇.玉溪大红山矿业有限公司

合同签订日期：2026年 月 日
 工程量清单

1.工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：详见工程量清单。
2.投标报价说明
2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2本工程采用工程量清单全费用综合单价模式。
2.3投标报价综合单价在中标后不因市场、相关政策及其它风险变化在结算时作任何调整。
3.其他说明
3.1报价依据：招标文件中投标须知、合同协议条款、技术规范、市场材料价格和设计施工图、工程量清单、招标控制价等。
3.2投标人应按照本招标文件组成部分的招标工程量清单要求填报价格，其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，不得更改、不得增加或减少项目，否则投标将被否决。
3.3投标人须附综合单价计算表，符合招标文件规定，已标价工程量清单须经造价工程师签字并加盖资格专用章及单位公章；
3.4其他说明事项详见《玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程》工程量清单编制说明。
3.5本项目工程量清单以PDF版为准，投标人上传的已标价工程量清单以PDF版为准。
4.工程量清单
投标人从云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）下载。
5.招标控制价
投标人从云南省公共资源交易中心网（玉溪市）（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）下载。
第六章 图  纸
图纸详见附件
第七章 技术标准和要求
玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目

尾矿输送及回水系统工程招标技术资料
一、项目概况
（一）交通地理、自然状况及隶属关系

玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库位于云南省新平县戛洒、漠沙等两个乡镇的交界部位，距新平县戛洒集镇直线距离约6km,距漠沙集镇27km,距离新平县城37km。拟建场地中心位置的地理坐标为东经101°41'40.82",北纬23°59'49.96",处于鲁池别河中上游，距龙都尾矿库直线距离约9.5km。从戛洒经G323国道至新平，再由大新二级公路进入玉元高速至玉溪共182km,至昆明264km。此外，拟建项目区西侧有G227呈北西南东向经过，交通十分便捷。

平安尾矿库场地属亚热带气候，干、湿两季分明，雨量充沛，年降雨量700~1200mm，平均930.8mm，60%以上集中在6~9月份，以降雨（暴雨、大雨）形式降落，主要降雨量参照红山及周边观测站；最低气温1℃左右，最高可达45℃，平均23.5℃，具有垂直分带特点，夏秋炎热、冬春温和；3～5月为风季。区域风向以东南风、西南风为多，最大风速14～18m/s。受气候控制，区域植被茂盛，其中植被多为亚热带灌木林。区域山脉总体走向南北，地形起伏大，切割激烈，属红河水系流域区，发育有幼年～青年期的礼社江、石羊江、峨德河、老厂河、曼岗河、底巴都河等，均汇入戛洒江(红河上游)。平安尾矿库区的为鲁池别河，鲁池别河属于峨德水系，与峨德河汇合处标高560m;截渗坝距鲁池别河口约1350m。

（二）项目情况
玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目经新平县发展和改革局批准建设（批准文号：新发改投资备案[2024]204号），项目总投资141507.7万元，设计初期坝底标高620m（坝高60m），堆积坝坝顶标高770m（坝高90m），总坝高150m，总库容9851万m³，有效库容8865万m³，为二等库，服务年限19年。

二、招标项目内容
（一）招标人名称
玉溪大红山矿业有限公司
（二）项目名称
玉溪大红山矿业有限公司平安尾矿库建设项目尾矿输送及回水系统工程
（三）项目地点

云南省玉溪市新平县漠沙镇、戛洒镇
（四）建设工期
20个月

（五）开工日期：以甲方及监理方共同批准确认的开工报告日期为准。若遇特殊情况，经双方协商一致，并以书面形式确定顺延期限。顺延工期必须在工程竣工验收前形成书面资料一同并入竣工资料归档，结算审核过程不再接收任何工期延期资料。
（六）资金来源：企业自筹
（七）质量管理要求：满足国家或行业现行有关规范、标准要求，执行地方有关文件、通知，无施工质量事故，一次性验收合格。
（八）尾矿输送及回水系统工程概况
主要包含：新建尾矿输送二级加压泵站、浮船回水泵站、渗水回水泵站、渗水提升泵站及配套变电所各一座（含配套设备设施安装及调试），新建值班管理站楼二栋（含配套设备设施安装及调试、建筑装饰装修、绿化等），新建旋流分级站一座（含配套设备设施安装及调试），尾矿输送及回水管道制安（约13km尾矿输送管道2条、约11km回水管道1条，含沿线标识桩、测试桩制作，道路、边坡修缮处理），新建事故池一个。
三、工程范围及内容

（一）工程范围：

尾矿输送及回水系统工程施工总平面布置图中尾矿输送二级加压泵站至旋流分级站（除库外排洪隧洞内尾矿及回水管道外）的管线安装；尾矿输送二级加压泵站、旋流分级站、值班管理站（含1#楼、2#楼）、渗水回水泵站、渗水提升泵站、矿浆池、水池土建；浮船、浮桥制安；尾矿、回水系统设备设施安装；仪表仪器、电气、自动控制系统安装调试；消防系统、给排水系统、暖通系统设施等的安装调试，满足土建安装所需的拆除工程等，以及项目单机、带负荷联动试车（包括试车前油脂等的添加）并记录。包括所有设备、材料的装卸货和二次倒运等。包括完成本工程所需（除甲供材）设备及材料采购，工程施工，工程资料归档、工程结算，配合招标人完成质量验收、档案验收、工程竣工验收（含各专项验收）、工程交付使用等全过程。

（二）工作内容：

1.总图工程（图号：K8912SG-Z2-1~11）
（1）包括：尾矿输送二级加压泵站、值班管理站及旋流分级站、浮船回水泵站、渗水回水泵站、渗水提升泵站所有新建构（建）筑物的场地平整、土石方开挖与回填、边坡支护与挡墙施工、场地硬化、围墙/围栏及大门建造。
（2）新建及改造厂区道路（含路基、路面、路肩、排水沟、涵管、交通标志标线等）的土建与安装。

（3）工艺管道桥架、综合管廊/管沟（含结构、防水、排水、盖板、支架、内部电缆桥架及管道支撑等）的土建与安装。

（4）管道路堑施工，错车道、排水沟、物料临时堆场等的开挖与恢复。
（5）区域绿化工程（含种植土换填、草坪）。

（6）全场室外照明系统（含路灯、高杆灯、庭院灯、景观灯、草坪灯、照明配电箱、电缆及控制系统）。

（7）全场光伏发电系统（含光伏组件、蓄能器、逆变器及控制系统等）硬件安装、汇流及并网；负责系统内所有电缆敷设、防雷接地及防火封堵；负责配合供电局（或政府部门）进行并网验收与整改（若有）。
（8）场地标识标牌系统；防雷接地网室外部分；与现有总图设施的接驳与改造。

2.土建工程（图号：K8912SG-TG1-1~K8912SG-TG8-4）

（1）包括各泵站、分级站、管理站、矿浆池（事故池）、水池、管槽、管道支墩等所有构（建）筑物的土建施工。包括地基与基础工程（桩基、开挖、处理、垫层）、混凝土结构（梁、板、柱、墙、设备基础、预留预埋）、砌体结构、钢结构（平台、钢梯、栏杆、雨棚）、建筑装饰装修（水电、楼地面、内外墙、门窗、屋面、卫生间等）、建筑防水。

（2）其余零星土建施工：包括所有零星混凝土构件、砖砌体、抹灰、爬梯、护栏等。
（3）所有预埋件、预留孔洞的精准预埋和事后处理，确保与设备、管道、电气安装的顺利对接。

（4）结构实体检测（如混凝土强度、钢筋保护层厚度等）并出具合格报告。

（5）施工脚手架、模板支撑等专项施工方案的编制与实施，确保施工安全。

（6）混凝土试块制作、养护及送检，以及砌筑砂浆等材料的复试工作。

3.工艺设备及管道安装

（图号：K8912SG-W2-1~K8912SG-W2-165）

（1）设备安装：尾矿库输送及回水系统主要及辅助设备安装，包括：搅拌槽、喂料泵、隔膜泵、旋流器组、分泥斗、高频细筛、浮船及取水装置、渗水回水泵及提升泵、排污泵、起重机、电动葫芦等；所有工艺设备的开箱检验、基础复查、就位、找平、找正、固定、灌浆；设备减震装置、联轴器、设备润滑与冷却系统、设备单体调试、设备标识、设备专用工具及备品备件移交；浮船现场组装、下水、锚固系统安装，以及取水泵的船上安装与调试。
（2）工艺管道安装：包括全场尾矿输送管道（含主管、支管）、回水管道（含主管、支管）安装；所有工艺管道上的闸阀、蝶阀、球阀、止回阀、调节阀、安全阀、三通、弯头、异径管、法兰、盲板、过滤器、膨胀节等管道元件及其附属系统的安装；管沟开挖、垫层施工、管道焊接/法兰连接、无损检测、防腐补口、吊装、回填及保护；管道支吊架的工厂化制作或采购，以及现场安装调整。
（3）管道试验与检测：管道系统的强度试验、严密性试验、吹扫/清洗，并提交完整的管道压力试验记录及系统清洗报告；管道系统的阴极保护、测试桩、标识桩的安装，以及系统调试；管道焊接工艺评定、焊工资质报审及焊接过程记录。

（4）接口与调试：设备与管道、设备与电气/仪表之间的连接与接口处理。
（5）设备单机试运转所需的水、电、压缩空气、润滑油脂等介质的临时连接与供应。
4.给排水及消防工程（图号：K8912SG-S1-1~K8912SG-S13-3）

（1）包括各建构筑物室内外生产给水系统、生活给水系统、排水系统（生活污水、生产废水）、雨水系统及全场消防系统（火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、灭火器配置等）。

（2）包括室内给排水管道安装、卫生洁具安装、室外给排水管网敷设、消防管道安装、各类水泵（生活泵、消防泵、排污泵）安装、水箱/水池安装及附件配置。

（3）消防水池、泵房及高位消防水箱的工艺管道连接及设备安装等。

（4）所有给排水及消防管道的压力试验、灌水试验、通水试验、消毒清洗等，并记录。

（6）系统试压、冲洗、消毒等；消防主管部门验收所需全部工作。

（7）消防系统的最终验收检测（如消火栓试射、水流指示器、压力开关动作试验等）并取得合格报告。

5.电气、仪表及自控工程（图号：K8912SG-D1-1~K8912SG-D4-5）

（1）电气部分：各泵站、管理站高低压配电柜/箱、变压器、直流屏、变频器、软启动器、电机控制中心（MCC）的安装与接线；全场高低压电力电缆、控制电缆、照明线路的敷设、接线与试验；电缆桥架、支架、保护管、电缆井的采购安装；全场照明（室内、室外）灯具、开关、插座安装与接线；火灾自动报警系统的安装与调试；防雷接地系统（接闪器、引下线、接地网、等电位连接）的安装与调试；光伏发电系统的安装与调试；35kV江边供水变17面10kV气体绝缘开关柜及两段进线管母安装及试验调试（包括二次控制回路、继保试验调试，设备基础制作安装）并出具由有资质检测机构认可的试验报告、17台旧高压柜保护性拆除和搬运；10kV变电所内部设备的安装调试及全面配合10kV外部架空线接入与送电。
（2）仪表及自控部分：工程范围内所有检测仪表（压力、温度、流量、液位、分析等）、执行机构（调节阀、电磁阀等）的安装与调试；控制系统（PLC/DCS柜、操作站、网络设备）的安装、接线与软件组态；工业电视监控系统、通讯系统、光纤网络的安装与调试；所有仪控电缆、桥架的敷设与接线；仪表及自控系统（PLC/DCS）的机柜安装、接地、电缆敷设、现场仪表接线、控制室人机界面安装，并配合供应商完成系统组态、联锁逻辑测试及全系统自动化联动调试。

（3）调试与检测：电气设备单体及系统调试、继电保护整定与试验、电能计量系统、UPS/EPS电源系统、电气五防系统；全厂接地系统的安装与测试，并提交接地电阻测试报告。

（4）所有电气设备的耐压试验、绝缘电阻测试、继电保护整定及传动试验，并出具由有资质检测机构认可的交接试验报告

（5）完成10kV配电系统（配电室）的试验、调试及供电局验收工作，配合10kV电源进线施工单位完成供电部门相关投运资料办理，确保所有设备设施通过供电局验收，满足送电条件。

6.暖通工程

（1）包括各泵站控制室、操作室、电气设备间、管理站办公室、值班室等区域的通风系统、防排烟系统、空调系统。

（2）风机、空调机组、风阀、风口、风管、水管、保温材料、控制系统等的采购、安装、调试。

（3）泵房机械通风、卫生间通风等特殊区域通风设施。

（4）暖通设备的基础施工、设备就位、风管水管制作安装、保温施工、电气接线及单机试运行。

（5）通风、空调系统的风量平衡调试、温度调节调试。

（6）通风防排烟系统与火灾自动报警系统的联动调试。
7.其他内容

（1）负责工程范围内起重设备、压力容器、安全阀等特种设备的施工告知、安装过程检验、使用登记证书办理及取证工作。

（2）负责甲供设备材料到货后的卸货、仓储保管、二次倒运至安装点位（涉及相关吊装设备及费用由投标人自行承担）；甲供设备材料的合理损耗率由投标人报价时自行考虑，超出部分的费用由承包人承担

（3）除招标人提供的《甲供设备材料清单》明细外，施工图纸、技术规范要求的其余所有设备、材料、元器件、辅材、消耗品等均由投标人采购、运输、安装，并保证其质量符合要求。

（4）除明确为甲供外的项目，施工图纸、技术规范、招标文件（含补遗）中载明的为完成本工程功能、安全、验收所需的一切设备、材料、施工、测试、验收、保险、风险等，无论是否在清单中明确列出，其费用均视为已包含在报价中。

（5）负责电气设备设施调试、交接试验（并提供有资质机构出具的试验报告），防雷接地检测，工艺管道、消防管道的强度试验、严密性试验，并出具符合规范及验收要求的检测检验报告。

（6）配合项目消防竣工验收。

（7）施工图中涉及的起重机、电动葫芦等特种设备安装前需完成特种设备备案，安装完成后需办理特种设备检验检测合格证、特种设备使用登记证等特种设备运行所必须的证书。完工后设备所需的全套技术资料（合格证、说明书、图纸、检验报告等）必须完整移交归档。

（8）尾矿输送及回水系统单机调试、子系统调试、全系统联动调试、带负荷试运行，并配合整个尾矿库大系统的联动试车及试生产。
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	77
	
	GJ施工图
	K8912SG-TG6-7
	PDF 1张

	78
	
	屋面檩条布置图
	K8912SG-TG6-8
	PDF 1张

	79
	
	墙面檩条布置图
	K8912SG-TG6-9
	PDF 1张

	80
	尾矿输送泵站
	图纸目录
	K8912SG-TG7-1
	PDF 1张

	81
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG7-2
	PDF 1张

	82
	
	危大工程清单
	K8912SG-TG7-3
	PDF 1张

	83
	
	桩基大样图
	K8912SG-TG7-4
	PDF 1张

	84
	
	基础平面布置图
	K8912SG-TG7-5
	PDF 1张

	85
	
	地脚锚栓平面布置图
	K8912SG-TG7-6
	PDF 1张

	86
	
	柱脚大样图
	K8912SG-TG7-7
	PDF 1张

	87
	
	GJ-1详图
	K8912SG-TG7-8
	PDF 1张

	88
	
	GJ-2详图
	K8912SG-TG7-9
	PDF 1张

	89
	
	节点大样图
	K8912SG-TG7-10
	PDF 1张

	90
	
	轴柱间支撑立面图
	K8912SG-TG7-11
	PDF 1张

	91
	
	屋面支撑布置图
	K8912SG-TG7-12
	PDF 1张

	92
	
	檩条布置图
	K8912SG-TG7-13
	PDF 1张

	93
	
	设备基础大样图(1)
	K8912SG-TG7-14
	PDF 1张

	94
	
	设备基础大样图(2)
	K8912SG-TG7-15
	PDF 1张

	95
	生活污水处理站
	图纸目录
	K8912SG-TG8-1
	PDF 1张

	96
	
	结构设计总说明
	K8912SG-TG8-2
	PDF 1张

	97
	
	水池结构平面布置图
	K8912SG-TG8-3
	PDF 1张

	98
	
	SJ-1平面布置图
	K8912SG-TG8-4
	PDF 1张

	四、尾矿（招标图）
	

	序号
	子项名称
	名称
	图号
	备注

	1
	尾矿
	图纸目录1
	K8912SG-W2-1
	PDF 1张

	2
	
	图纸目录2
	K8912SG-W2-2
	PDF 1张

	3
	
	图纸目录3
	K8912SG-W2-3
	PDF 1张

	4
	
	工艺设计总说明(一)
	K8912SG-W2-4
	PDF 1张

	5
	
	工艺设计总说明(二)
	K8912SG-W2-5
	PDF 1张

	6
	
	工艺设计总说明(三)
	K8912SG-W2-6
	PDF 1张

	7
	
	工艺设计总说明(四)
	K8912SG-W2-7
	PDF 1张

	8
	
	P&ID图例与说明
	K8912SG-W2-8
	PDF 1张

	9
	
	尾矿输送P&ID图(1/7)
	K8912SG-W2-9
	PDF 1张

	10
	
	尾矿输送P&ID图(2/7)
	K8912SG-W2-10
	PDF 1张

	11
	
	尾矿输送P&ID图(3/7)
	K8912SG-W2-11
	PDF 1张

	12
	
	尾矿输送P&ID图(4/7)
	K8912SG-W2-12
	PDF 1张

	13
	
	尾矿输送P&ID图(5/7)
	K8912SG-W2-13
	PDF 1张

	14
	
	尾矿输送P&ID图(6/7)
	K8912SG-W2-14
	PDF 1张

	15
	
	尾矿输送P&ID图(7/7)
	K8912SG-W2-15
	PDF 1张

	16
	
	尾矿输送水力坡降图(1/2)
	K8912SG-W2-16
	PDF 1张

	17
	
	尾矿回水水力坡降图(2/2)
	K8912SG-W2-17
	PDF 1张

	18
	
	设备清单
	K8912SG-W2-18
	PDF 1张

	19
	
	仪表清单
	K8912SG-W2-19
	PDF 1张

	20
	
	阀门清单
	K8912SG-W2-20
	PDF 1张

	21
	尾矿
	管件清单
	K8912SG-W2-21
	PDF 1张

	22
	
	尾矿输送喂料系统平面布置图
	K8912SG-W2-22
	PDF 1张

	23
	
	搅拌槽及汇矿桶布置图
	K8912SG-W2-23
	PDF 1张

	24
	
	尾矿输送喂料泵基础图
	K8912SG-W2-24
	PDF 1张

	25
	
	搅拌槽、渣浆泵基础定位图
	K8912SG-W2-25
	PDF 1张

	26
	
	汇矿桶基础布置图
	K8912SG-W2-26
	PDF 1张

	27
	
	尾矿输送隔膜泵站平面布置图
	K8912SG-W2-27
	PDF 1张

	28
	
	尾矿输送隔膜泵站剖面布置图
	K8912SG-W2-28
	PDF 1张

	29
	
	尾矿输送隔膜泵站平面布置图
	K8912SG-W2-29
	PDF 1张

	30
	
	隔膜泵基础定位图
	K8912SG-W2-30
	PDF 1张

	31
	
	主泵出、入口主管立面图
	K8912SG-W2-31
	PDF 1张

	32
	
	尾矿输送隔膜泵支架平面布置图
	K8912SG-W2-32
	PDF 1张

	33
	
	工艺流程图
	K8912SG-W2-33
	PDF 1张

	34
	
	旋流分级站总平面布置图
	K8912SG-W2-34
	PDF 1张

	35
	
	旋流分级站剖面布置图
	K8912SG-W2-35
	PDF 1张

	36
	
	旋流器平剖面布置图
	K8912SG-W2-36
	PDF 1张

	37
	
	高频细筛平剖面布置图
	K8912SG-W2-37
	PDF 1张

	38
	
	汇矿桶平剖面布置图
	K8912SG-W2-38
	PDF 1张

	39
	
	分级桶平剖面布置图
	K8912SG-W2-39
	PDF 1张

	40
	
	矿箱平剖面布置图
	K8912SG-W2-40
	PDF 1张

	41
	尾矿
	旋流分级站支架平面布置图
	K8912SG-W2-41
	PDF 1张

	42
	
	矿浆池平面布置图
	K8912SG-W2-42
	PDF 1张

	43
	
	终端站阀门仪表编号图
	K8912SG-W2-43
	PDF 1张

	44
	
	管道导向支架
	K8912SG-W2-44
	PDF 1张

	45
	
	φ273/φ325/φ377/φ426管道支架制作图
	K8912SG-W2-45
	PDF 1张

	46
	
	φ478/φ529/φ630管道支架制作图
	K8912SG-W2-46
	PDF 1张

	47
	
	管道三通及四通限位支架
	K8912SG-W2-47
	PDF 1张

	48
	
	DN600法兰支架图
	K8912SG-W2-48
	PDF 1张

	49
	
	基础大样图
	K8912SG-W2-49
	PDF 1张

	50
	
	尾矿输送管线平面布置图(1)
	K8912SG-W2-50
	PDF 1张

	51
	
	尾矿输送管线平面布置图(2)
	K8912SG-W2-51
	PDF 1张

	52
	
	尾矿输送管线平面布置图(3)
	K8912SG-W2-52
	PDF 1张

	53
	
	尾矿输送管线平面布置图(4)
	K8912SG-W2-53
	PDF 1张

	54
	
	尾矿输送管线平面布置图(5)
	K8912SG-W2-54
	PDF 1张

	55
	
	尾矿输送管线平面布置图(6)
	K8912SG-W2-55
	PDF 1张

	56
	
	尾矿输送管线平面布置图(7)
	K8912SG-W2-56
	PDF 1张

	57
	
	尾矿输送管线平面布置图(8)
	K8912SG-W2-57
	PDF 1张

	58
	
	尾矿输送管线平面布置图(9)
	K8912SG-W2-58
	PDF 1张

	59
	
	尾矿输送管线平面布置图(10)
	K8912SG-W2-59
	PDF 1张

	60
	
	尾矿输送管线平面布置图(11)
	K8912SG-W2-60
	PDF 1张

	61
	尾矿
	尾矿输送管线平面布置图(12)
	K8912SG-W2-61
	PDF 1张

	62
	
	尾矿输送管线平面布置图(13)
	K8912SG-W2-62
	PDF 1张

	63
	
	尾矿输送管线平面布置图(14)
	K8912SG-W2-63
	PDF 1张

	64
	
	尾矿输送管线平面布置图(15)
	K8912SG-W2-64
	PDF 1张

	65
	
	弯头表(1)
	K8912SG-W2-65
	PDF 1张

	66
	
	弯头表(2)
	K8912SG-W2-66
	PDF 1张

	67
	
	弯头表(3)
	K8912SG-W2-67
	PDF 1张

	68
	
	弯头表(4)
	K8912SG-W2-68
	PDF 1张

	69
	
	尾矿输送管线剖面布置图(1)
	K8912SG-W2-69
	PDF 1张

	70
	
	尾矿输送管线剖面布置图(2)
	K8912SG-W2-70
	PDF 1张

	71
	
	尾矿输送管线剖面布置图(3)
	K8912SG-W2-71
	PDF 1张

	72
	
	尾矿输送管线剖面布置图(4)
	K8912SG-W2-72
	PDF 1张

	73
	
	尾矿输送管线剖面布置图(5)
	K8912SG-W2-73
	PDF 1张

	74
	
	尾矿输送管线剖面布置图(6)
	K8912SG-W2-74
	PDF 1张

	75
	
	尾矿输送管线剖面布置图(7)
	K8912SG-W2-75
	PDF 1张

	76
	
	尾矿输送管线剖面布置图(8)
	K8912SG-W2-76
	PDF 1张

	77
	
	尾矿输送管线剖面布置图(9)
	K8912SG-W2-77
	PDF 1张

	78
	
	尾矿输送管线剖面布置图(10)
	K8912SG-W2-78
	PDF 1张

	79
	
	尾矿输送管线剖面布置图(11)
	K8912SG-W2-79
	PDF 1张

	80
	
	尾矿输送管线剖面布置图(12)
	K8912SG-W2-80
	PDF 1张

	81
	尾矿
	尾矿输送管线剖面布置图(13)
	K8912SG-W2-81
	PDF 1张

	82
	
	尾矿输送管线剖面布置图(14)
	K8912SG-W2-82
	PDF 1张

	83
	
	尾矿输送管线剖面布置图(15)
	K8912SG-W2-83
	PDF 1张

	84
	
	尾矿输送管线剖面布置图(16)
	K8912SG-W2-84
	PDF 1张

	85
	
	尾矿输送管线剖面布置图(17)
	K8912SG-W2-85
	PDF 1张

	86
	
	尾矿输送管线剖面布置图(18)
	K8912SG-W2-86
	PDF 1张

	87
	
	尾矿输送管线剖面布置图(19)
	K8912SG-W2-87
	PDF 1张

	88
	
	尾矿输送管线剖面布置图(20)
	K8912SG-W2-88
	PDF 1张

	89
	
	管道沟槽典型断面图(1/5)
	K8912SG-W2-89
	PDF 1张

	90
	
	管道沟槽典型断面图(2/5)
	K8912SG-W2-90
	PDF 1张

	91
	
	管道沟槽典型断面图(3/5)
	K8912SG-W2-91
	PDF 1张

	92
	
	管道沟槽典型断面图(4/5)
	K8912SG-W2-92
	PDF 1张

	93
	
	管道沟槽典型断面图(5/5)
	K8912SG-W2-93
	PDF 1张

	94
	
	尾矿管槽路开挖典型图  
	K8912SG-W2-94
	PDF 1张

	95
	
	管道沿管槽路敷设典型剖面图
	K8912SG-W2-95
	PDF 1张

	96
	
	管道沿管槽路敷设典型断面图(1/3)
	K8912SG-W2-96
	PDF 1张

	97
	
	管道沿管槽路敷设典型断面图(2/3)
	K8912SG-W2-97
	PDF 1张

	98
	
	管道沿管槽路敷设典型断面图(3/3) 
	K8912SG-W2-98
	PDF 1张

	99
	
	管道穿越尾矿输送回水隧洞横剖面图
	K8912SG-W2-99
	PDF 1张

	100
	
	管道穿越乡村土路横剖面图 
	K8912SG-W2-100
	PDF 1张

	101
	尾矿
	管道穿越县级道路横剖面图
	K8912SG-W2-101
	PDF 1张

	102
	
	管道穿越砼路面横剖面图
	K8912SG-W2-102
	PDF 1张

	103
	
	管道穿越阿西莫沟河流横剖面图
	K8912SG-W2-103
	PDF 1张

	104
	
	管道穿越阿西莫沟纵剖面图
	K8912SG-W2-104
	PDF 1张

	105
	
	混凝土套管典型图
	K8912SG-W2-105
	PDF 1张

	106
	
	管道穿越现有管线横剖面图 
	K8912SG-W2-106
	PDF 1张

	107
	
	管道穿越沥青路面/砼路面横剖面图
	K8912SG-W2-107
	PDF 1张

	108
	
	管道穿越天猴高速敷设典型横断面图
	K8912SG-W2-108
	PDF 1张

	109
	
	管件大样图
	K8912SG-W2-109
	PDF 1张

	110
	
	标识桩布置示意图
	K8912SG-W2-110
	PDF 1张

	111
	
	测试桩布置示意图
	K8912SG-W2-111
	PDF 1张

	112
	
	标识桩大样图
	K8912SG-W2-112
	PDF 1张

	113
	
	进出口管道典型剖面图
	K8912SG-W2-113
	PDF 1张

	114
	
	管墩大样图(1/2)
	K8912SG-W2-114
	PDF 1张

	115
	
	管墩大样图(2/2)
	K8912SG-W2-115
	PDF 1张

	116
	
	挂三维网喷播植草护坡典型图
	K8912SG-W2-116
	PDF 1张

	117
	
	系统标准布置及缝合图
	K8912SG-W2-117
	PDF 1张

	118
	
	喷锚支护大样图
	K8912SG-W2-118
	PDF 1张

	119
	
	挡土墙典型图(1/2)
	K8912SG-W2-119
	PDF 1张

	120
	尾矿
	挡土墙典型图(2/2)
	K8912SG-W2-120
	PDF 1张

	121
	
	事故池大样图(1/3)
	K8912SG-W2-121
	PDF 1张

	122
	
	事故池大样图(2/3)
	K8912SG-W2-122
	PDF 1张

	123
	
	事故池大样图(3/3)
	K8912SG-W2-123
	PDF 1张

	124
	
	终端站平面布置图
	K8912SG-W2-124
	PDF 1张

	125
	
	终端站阀门仪表编号图
	K8912SG-W2-125
	PDF 1张

	126
	
	管道穿越厂内道路横剖面图
	K8912SG-W2-126
	PDF 1张

	127
	
	1#跨越剖面布置图
	K8912SG-W2-127
	PDF 1张

	128
	
	构件大样图
	K8912SG-W2-128
	PDF 1张

	129
	
	浮桥布置图
	K8912SG-W2-129
	PDF 1张

	130
	
	进搅拌槽管路布置图
	K8912SG-W2-130
	PDF 1张

	131
	
	管槽路平面布置图(1/7)
	K8912SG-W2-131
	PDF 1张

	132
	
	管槽路平面布置图(2/7)
	K8912SG-W2-132
	PDF 1张

	133
	
	管槽路平面布置图(3/7)
	K8912SG-W2-133
	PDF 1张

	134
	
	管槽路平面布置图(4/7)
	K8912SG-W2-134
	PDF 1张

	135
	
	管槽路平面布置图(5/7)
	K8912SG-W2-135
	PDF 1张

	136
	
	管槽路平面布置图(6/7)
	K8912SG-W2-136
	PDF 1张

	137
	
	管槽路平面布置图(7/7)
	K8912SG-W2-137
	PDF 1张

	138
	
	管槽路纵断面图(1/9)
	K8912SG-W2-138
	PDF 1张

	139
	
	管槽路纵断面图(2/9)
	K8912SG-W2-139
	PDF 1张

	140
	尾矿
	管槽路纵断面图(3/9)
	K8912SG-W2-140
	PDF 1张

	141
	
	管槽路纵断面图(4/9)
	K8912SG-W2-141
	PDF 1张

	142
	
	管槽路纵断面图(5/9)
	K8912SG-W2-142
	PDF 1张

	143
	
	管槽路纵断面图(6/9)
	K8912SG-W2-143
	PDF 1张

	144
	
	管槽路纵断面图(7/9)
	K8912SG-W2-144
	PDF 1张

	145
	
	管槽路纵断面图(8/9)
	K8912SG-W2-145
	PDF 1张

	146
	
	管槽路纵断面图(9/9)
	K8912SG-W2-146
	PDF 1张

	147
	
	管槽路横断面图(1/19)
	K8912SG-W2-147
	PDF 1张

	148
	
	管槽路横断面图(2/19)
	K8912SG-W2-148
	PDF 1张

	149
	
	管槽路横断面图(3/19)
	K8912SG-W2-149
	PDF 1张

	150
	
	管槽路横断面图(4/19)
	K8912SG-W2-150
	PDF 1张

	151
	
	管槽路横断面图(5/19)
	K8912SG-W2-151
	PDF 1张

	152
	
	管槽路横断面图(6/19)
	K8912SG-W2-152
	PDF 1张

	153
	
	管槽路横断面图(7/19)
	K8912SG-W2-153
	PDF 1张

	154
	
	管槽路横断面图(8/19)
	K8912SG-W2-154
	PDF 1张

	155
	
	管槽路横断面图(9/19)
	K8912SG-W2-155
	PDF 1张

	156
	
	管槽路横断面图(10/19)
	K8912SG-W2-156
	PDF 1张

	157
	
	管槽路横断面图(11/19)
	K8912SG-W2-157
	PDF 1张

	158
	
	管槽路横断面图(12/19)
	K8912SG-W2-158
	PDF 1张

	159
	
	管槽路横断面图(13/19)
	K8912SG-W2-159
	PDF 1张

	160
	
	管槽路横断面图(14/19)
	K8912SG-W2-160
	PDF 1张

	161
	
	管槽路横断面图(15/19)
	K8912SG-W2-161
	PDF 1张

	162
	
	管槽路横断面图(16/19)
	K8912SG-W2-162
	PDF 1张

	163
	
	管槽路横断面图(17/19)
	K8912SG-W2-163
	PDF 1张

	164
	
	管槽路横断面图(18/19)
	K8912SG-W2-164
	PDF 1张

	165
	
	管槽路横断面图(19/19)
	K8912SG-W2-165
	PDF 1张

	五、给排水（招标图）
	

	序号
	子项名称
	名称
	图号
	备注

	1
	输送泵站
	图纸目录
	K8912SG-S1-1
	PDF 1张

	2
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S1-2
	PDF 1张

	3
	
	尾矿输送喂料系统给排水平面图
	K8912SG-S1-3
	PDF 1张

	4
	
	尾矿输送泵站给排水平面图
	K8912SG-S1-4
	PDF 1张

	5
	
	输送泵站屋顶给排水平面图
	K8912SG-S1-5
	PDF 1张

	6
	
	给排水系统图
	K8912SG-S1-6
	PDF 1张

	7
	
	输送泵站冲洗给水系统图
	K8912SG-S1-7
	PDF 1张

	8
	
	输送泵站屋顶雨水排水系统图
	K8912SG-S1-8
	PDF 1张

	9
	输送泵站变电所
	图纸目录
	K8912SG-S2-1
	PDF 1张

	10
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S2-2
	PDF 1张

	11
	
	∇±0.000给排水平面图
	K8912SG-S2-3
	PDF 1张

	12
	
	屋顶给排水平面图
	K8912SG-S2-4
	PDF 1张

	13
	
	雨水排水系统图
	K8912SG-S2-5
	PDF 1张

	14
	输送泵站消防生产水池
	图纸目录
	K8912SG-S3-1
	PDF 1张

	15
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S3-2
	PDF 1张

	16
	
	生产消防水池配置平面图
	K8912SG-S3-3
	PDF 1张

	17
	
	生产消防水池配置剖面图（一）
	K8912SG-S3-4
	PDF 1张

	18
	
	生产消防水池配置剖面图（二）
	K8912SG-S3-5
	PDF 1张

	19
	输送泵站室外给排水
	图纸目录
	K8912SG-S4-1
	PDF 1张

	20
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S4-2
	PDF 1张

	21
	
	输送泵站室外给排水总平面图
	K8912SG-S4-3
	PDF 1张

	22
	
	阀门井大样图
	K8912SG-S4-4
	PDF 1张

	23
	回水输水管道
	图纸目录
	K8912SG-S5-1
	PDF 1张

	24
	
	尾矿库回水输送管道设计总说明及图例
	K8912SG-S5-2
	PDF 1张

	25
	
	回水输水管道平面布置缩略图
	K8912SG-S5-3
	PDF 1张

	26
	
	回水输水管道平面布置图(1)
	K8912SG-S5-4
	PDF 1张

	27
	
	回水输水管道平面布置图(2)
	K8912SG-S5-5
	PDF 1张

	28
	
	回水输水管道平面布置图(3)
	K8912SG-S5-6
	PDF 1张

	29
	
	回水输水管道平面布置图(4)
	K8912SG-S5-7
	PDF 1张

	30
	
	回水输水管道平面布置图(5)
	K8912SG-S5-8
	PDF 1张

	31
	
	回水输水管道平面布置图(6)
	K8912SG-S5-9
	PDF 1张

	32
	
	回水输水管道平面布置图(7)
	K8912SG-S5-10
	PDF 1张

	33
	
	回水输水管道平面布置图(8)
	K8912SG-S5-11
	PDF 1张

	34
	
	回水输水管道平面布置图(9)
	K8912SG-S5-12
	PDF 1张

	35
	
	回水输水管道平面布置图(10)
	K8912SG-S5-13
	PDF 1张

	36
	
	回水输水管道平面布置图(11)
	K8912SG-S5-14
	PDF 1张

	37
	
	回水输水管道平面布置图(12)
	K8912SG-S5-15
	PDF 1张

	38
	
	回水输水管道平面布置图(13)
	K8912SG-S5-16
	PDF 1张

	39
	
	水力坡降图
	K8912SG-S5-17
	PDF 1张

	40
	
	回水输水管道纵断面图 (1)
	K8912SG-S5-18
	PDF 1张

	41
	
	回水输水管道纵断面图 (2)
	K8912SG-S5-19
	PDF 1张

	42
	
	回水输水管道纵断面图 (3)
	K8912SG-S5-20
	PDF 1张

	43
	
	回水输水管道纵断面图 (4)
	K8912SG-S5-21
	PDF 1张

	44
	
	回水输水管道纵断面图 (5)
	K8912SG-S5-22
	PDF 1张

	45
	
	回水输水管道纵断面图 (6)
	K8912SG-S5-23
	PDF 1张

	46
	
	回水输水管道纵断面图 (7)
	K8912SG-S5-24
	PDF 1张

	47
	
	回水输水管道纵断面图 (8)
	K8912SG-S5-25
	PDF 1张

	48
	
	回水输水管道纵断面图 (9)
	K8912SG-S5-26
	PDF 1张

	49
	
	回水输水管道纵断面图 (10)
	K8912SG-S5-27
	PDF 1张

	50
	
	回水输水管道纵断面图 (11)
	K8912SG-S5-28
	PDF 1张

	51
	
	回水输水管道纵断面图 (12)
	K8912SG-S5-29
	PDF 1张

	52
	
	回水输水管道纵断面图 (13)
	K8912SG-S5-30
	PDF 1张

	53
	
	回水输水管道纵断面图 (14)
	K8912SG-S5-31
	PDF 1张

	54
	回水输水管道
	回水输水管道纵断面图 (15)
	K8912SG-S5-32
	PDF 1张

	55
	
	回水输水管道纵断面图 (16)
	K8912SG-S5-33
	PDF 1张

	56
	
	回水输水管道纵断面图 (17)
	K8912SG-S5-34
	PDF 1张

	57
	
	回水输水管道纵断面图 (18)
	K8912SG-S5-35
	PDF 1张

	58
	
	回水输水管道纵断面图 (19)
	K8912SG-S5-36
	PDF 1张

	59
	
	回水输水管道纵断面图 (20)
	K8912SG-S5-37
	PDF 1张

	60
	
	回水输水管道纵断面图 (21)
	K8912SG-S5-38
	PDF 1张

	61
	
	回水输水管道纵断面图 (22)
	K8912SG-S5-39
	PDF 1张

	62
	
	回水输水管道纵断面图 (23)
	K8912SG-S5-40
	PDF 1张

	63
	
	回水输水管道纵断面图 (24)
	K8912SG-S5-41
	PDF 1张

	64
	
	回水输水管道纵断面图 (25)
	K8912SG-S5-42
	PDF 1张

	65
	
	回水输水管道转点坐标表 (1)
	K8912SG-S5-43
	PDF 1张

	66
	
	回水输水管道转点坐标表 (2)
	K8912SG-S5-44
	PDF 1张

	67
	
	回水输水管道转点坐标表 (3)
	K8912SG-S5-45
	PDF 1张

	68
	
	回水输水管道转点坐标表 (4)
	K8912SG-S5-46
	PDF 1张

	69
	
	回水输水管道转点坐标表 (5)
	K8912SG-S5-47
	PDF 1张

	70
	
	回水输水管道转点坐标表 (6)
	K8912SG-S5-48
	PDF 1张

	71
	
	回水输水管道高程表 (1)
	K8912SG-S5-49
	PDF 1张

	72
	
	回水输水管道高程表 (2)
	K8912SG-S5-50
	PDF 1张

	73
	
	回水输水管道高程表 (3)
	K8912SG-S5-51
	PDF 1张

	74
	
	回水输水管道高程表 (4)
	K8912SG-S5-52
	PDF 1张

	75
	
	回水输水管道高程表 (5)
	K8912SG-S5-53
	PDF 1张

	76
	
	回水输水管道高程表 (6)
	K8912SG-S5-54
	PDF 1张

	77
	
	回水输水管道节点数据 (1)
	K8912SG-S5-55
	PDF 1张

	78
	
	回水输水管道节点数据 (2)
	K8912SG-S5-56
	PDF 1张

	79
	
	回水输水管道节点数据 (3)
	K8912SG-S5-57
	PDF 1张

	80
	
	回水输水管道节点数据 (4)
	K8912SG-S5-58
	PDF 1张

	81
	
	取水浮船与地表回水管道连接敷设剖面示意图
	K8912SG-S5-59
	PDF 1张

	82
	
	支墩大样图
	K8912SG-S5-60
	PDF 1张

	83
	
	管道沟槽开挖断面图
	K8912SG-S5-61
	PDF 1张

	84
	
	取水浮船踏步大样图
	K8912SG-S5-62
	PDF 1张

	85
	渗水输水管道
	图纸目录
	K8912SG-S6-1
	PDF 1张

	86
	
	渗水输水管道设计总说明及图例
	K8912SG-S6-2
	PDF 1张

	87
	
	渗水输水管道平面缩略图
	K8912SG-S6-3
	PDF 1张

	88
	
	渗水输水管道平面图（1）
	K8912SG-S6-4
	PDF 1张

	89
	
	渗水输水管道平面图（2）
	K8912SG-S6-5
	PDF 1张

	90
	
	渗水输水管道平面图（3）
	K8912SG-S6-6
	PDF 1张

	91
	
	渗水输水管道平面图（4）
	K8912SG-S6-7
	PDF 1张

	92
	
	渗水输水管道平面图（5）
	K8912SG-S6-8
	PDF 1张

	93
	
	水力坡降图
	K8912SG-S6-9
	PDF 1张

	94
	
	渗水输水管道纵断面图（1）
	K8912SG-S6-10
	PDF 1张

	95
	
	渗水输水管道纵断面图（2）
	K8912SG-S6-11
	PDF 1张

	96
	
	渗水输水管道纵断面图（3）
	K8912SG-S6-12
	PDF 1张

	97
	
	渗水输水管道纵断面图（4）
	K8912SG-S6-13
	PDF 1张

	98
	
	渗水输水管道纵断面图（5）
	K8912SG-S6-14
	PDF 1张

	99
	
	渗水输水管道纵断面图（6）
	K8912SG-S6-15
	PDF 1张

	100
	
	渗水输水管道纵断面图（7）
	K8912SG-S6-16
	PDF 1张

	101
	
	渗水输水管道转点坐标表（1）
	K8912SG-S6-17
	PDF 1张

	102
	
	渗水输水管道转点坐标表（2）
	K8912SG-S6-18
	PDF 1张

	103
	
	渗水输水管道转点坐标表（3）
	K8912SG-S6-19
	PDF 1张

	104
	
	渗水输水管道转点坐标表（4）
	K8912SG-S6-20
	PDF 1张

	105
	
	渗水输水管道高程表（1）
	K8912SG-S6-21
	PDF 1张

	106
	
	渗水输水管道高程表（2）
	K8912SG-S6-22
	PDF 1张

	107
	
	渗水输水管道高程表（3）
	K8912SG-S6-23
	PDF 1张

	108
	
	渗水输水管道高程表（4）
	K8912SG-S6-24
	PDF 1张

	109
	
	渗水输水管道节点数据（1）
	K8912SG-S6-25
	PDF 1张

	110
	
	渗水输水管道节点数据（2）
	K8912SG-S6-26
	PDF 1张

	111
	
	渗水输水管道节点数据（3）
	K8912SG-S6-27
	PDF 1张

	112
	
	渗水输水管道节点数据（4）
	K8912SG-S6-28
	PDF 1张

	113
	
	管道沟槽开挖断面图
	K8912SG-S6-29
	PDF 1张

	114
	浮船回水泵
	图纸目录
	K8912SG-S7-1
	PDF 1张

	115
	
	浮船回水泵站说明
	K8912SG-S7-2
	PDF 1张

	116
	
	浮船回水泵站配置平面图
	K8912SG-S7-3
	PDF 1张

	117
	
	浮船回水泵站配置剖面图
	K8912SG-S7-4
	PDF 1张

	118
	渗水回水加压泵站
	图纸目录
	K8912SG-S8-1
	PDF 1张

	119
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S8-2
	PDF 1张

	120
	
	泵房、水池配置平面图
	K8912SG-S8-3
	PDF 1张

	121
	
	泵站配置剖面图（一）
	K8912SG-S8-4
	PDF 1张

	122
	
	泵站配置剖面图（二）
	K8912SG-S8-5
	PDF 1张

	123
	
	泵站配置剖面图（三）
	K8912SG-S8-6
	PDF 1张

	124
	
	泵站屋顶给排水平面图及雨水排水系统图
	K8912SG-S8-7
	PDF 1张

	125
	渗水提升泵站
	图纸目录
	K8912SG-S9-1
	PDF 1张

	126
	
	给排水设计说明及图例
	K8912SG-S9-2
	PDF 1张

	127
	
	渗水回水提升泵站配置平面图
	K8912SG-S9-3
	PDF 1张

	128
	
	1-1剖面图
	K8912SG-S9-4
	PDF 1张

	129
	
	2-2剖面图
	K8912SG-S9-5
	PDF 1张

	130
	
	水泵基础大样图
	K8912SG-S9-6
	PDF 1张

	131
	浮船回水泵变电所
	图纸目录
	K8912SG-S10-1
	PDF 1张

	132
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S10-2
	PDF 1张

	133
	
	给排水平面图
	K8912SG-S10-3
	PDF 1张

	134
	
	雨水排水系统图
	K8912SG-S10-4
	PDF 1张

	135
	1#楼
	图纸目录
	K8912SG-S11-1
	PDF 1张

	136
	
	设备材料表一
	K8912SG-S11-2
	PDF 1张

	137
	
	设备材料表二
	K8912SG-S11-3
	PDF 1张

	138
	
	给排水设计说明
	K8912SG-S11-4
	PDF 1张

	139
	
	屋顶冷、热水供水系统给排水配置图
	K8912SG-S11-5
	PDF 1张

	140
	
	给排水系统原理图
	K8912SG-S11-6
	PDF 1张

	141
	
	一层给排水平面图
	K8912SG-S11-7
	PDF 1张

	142
	
	二层给排水平面图
	K8912SG-S11-8
	PDF 1张

	143
	
	三层给排水平面图
	K8912SG-S11-9
	PDF 1张

	144
	
	屋顶给排水平面图
	K8912SG-S11-10
	PDF 1张

	145
	
	给排水大样图
	K8912SG-S11-11
	PDF 1张

	146
	2#楼
	图纸目录
	K8912SG-S12-1
	PDF 1张

	147
	
	设备材料表一
	K8912SG-S12-2
	PDF 1张

	148
	
	设备材料表二
	K8912SG-S12-3
	PDF 1张

	149
	
	给排水设计说明
	K8912SG-S12-4
	PDF 1张

	150
	
	屋顶冷、热水供水系统给排水配置图
	K8912SG-S12-5
	PDF 1张

	151
	
	给排水系统原理图
	K8912SG-S12-6
	PDF 1张

	152
	
	一层给排水平面图
	K8912SG-S12-7
	PDF 1张

	153
	
	二层给排水平面图
	K8912SG-S12-8
	PDF 1张

	154
	
	三层给排水平面图
	K8912SG-S12-9
	PDF 1张

	155
	
	屋顶给排水平面图
	K8912SG-S12-10
	PDF 1张

	156
	
	给排水大样图
	K8912SG-S12-11
	PDF 1张

	157
	渗水消防高位水池
	图纸目录
	K8912SG-S13-1
	PDF 1张

	158
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S13-2
	PDF 1张

	159
	
	高位水池配置平面图
	K8912SG-S13-3
	PDF 1张

	160
	
	高位水池配置剖面图（一）
	K8912SG-S13-4
	PDF 1张

	161
	
	高位水池配置剖面图（二）
	K8912SG-S13-5
	PDF 1张

	162
	分级站
	图纸目录
	K8912SG-S14-1
	PDF 1张

	163
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S14-2
	PDF 1张

	164
	
	分级站给排水平面图
	K8912SG-S14-3
	PDF 1张

	165
	
	分级站给排水系统图
	K8912SG-S14-4
	PDF 1张

	166
	
	筛分车间给排水平面图
	K8912SG-S14-5
	PDF 1张

	167
	
	筛分车间给排水系统图
	K8912SG-S14-6
	PDF 1张

	168
	尾矿库管理站室外给排水
	图纸目录
	K8912SG-S15-1
	PDF 1张

	169
	
	给排水设计总说明及图例
	K8912SG-S15-2
	PDF 1张

	170
	
	室外给排水总平面图
	K8912SG-S15-3
	PDF 1张

	171
	
	给排水大样图及材料表
	K8912SG-S15-4
	PDF 1张

	172
	生活污水处理站
	图纸目录
	K8912SG-S16-1
	PDF 1张

	173
	
	污水处理工艺流程示意图
	K8912SG-S16-2
	PDF 1张

	174
	
	污水处理站配置图
	K8912SG-S16-3
	PDF 1张

	六、电气（招标图）
	

	序号
	子项名称
	名称
	图号
	备注

	1
	值班管理站1号楼
	图纸目录
	K8912SG-D1-1
	PDF 1张

	2
	
	设计说明
	K8912SG-D1-2
	PDF 1张

	3
	
	配电系统图(1)
	K8912SG-D1-3
	PDF 1张

	4
	
	配电系统图(2)
	K8912SG-D1-4
	PDF 1张

	5
	
	设备材料表
	K8912SG-D1-5
	PDF 1张

	6
	
	一层动力及空调插座配线平面图
	K8912SG-D1-6
	PDF 1张

	7
	
	二层动力及空调插座配线平面图
	K8912SG-D1-7
	PDF 1张

	8
	
	一层照明配线平面图
	K8912SG-D1-8
	PDF 1张

	9
	
	二层照明配线平面图
	K8912SG-D1-9
	PDF 1张

	10
	
	三层照明配线平面图
	K8912SG-D1-10
	PDF 1张

	11
	
	一层弱电配线平面图
	K8912SG-D1-11
	PDF 1张

	12
	
	二层弱电配线平面图
	K8912SG-D1-12
	PDF 1张

	13
	
	三层弱电配线平面图
	K8912SG-D1-13
	PDF 1张

	14
	
	屋顶动力配线及防雷平面图
	K8912SG-D1-14
	PDF 1张

	15
	
	基础接地平面图
	K8912SG-D1-15
	PDF 1张

	16
	值班管理站2号楼
	图纸目录
	K8912SG-D2-1
	PDF 1张

	17
	
	设计说明
	K8912SG-D2-2
	PDF 1张

	18
	
	设备材料表
	K8912SG-D2-3
	PDF 2张

	19
	
	配电系统图
	K8912SG-D2-4
	PDF 2张

	20
	
	弱电系统图
	K8912SG-D2-5
	PDF 1张

	21
	
	一层照明配线平面图 
	K8912SG-D2-6
	PDF 1张

	22
	
	二层照明配线平面图 
	K8912SG-D2-7
	PDF 1张

	23
	
	三层照明配线平面图 
	K8912SG-D2-8
	PDF 1张

	24
	
	一层弱电配线平面图 
	K8912SG-D2-9
	PDF 1张

	25
	
	二层弱电配线平面图 
	K8912SG-D2-10
	PDF 1张

	26
	
	三层弱电配线平面图 
	K8912SG-D2-11
	PDF 1张

	27
	
	屋顶动力配线及防雷平面图
	K8912SG-D2-12
	PDF 1张

	28
	
	基础接地平面图
	K8912SG-D2-13
	PDF 1张

	29
	供配电系统
	图纸目录
	K8912SG-D3-1
	PDF 1张

	30
	
	电气设备材料表
	K8912SG-D3-2 
	PDF 4张

	31
	
	35kV江边变电站改造10kV配电系统图
	K8912SG-D3-3
	PDF 2张

	32
	
	尾矿输送泵站变电所10kV配电系统图
	K8912SG-D3-4
	PDF 1张

	33
	
	尾矿输送泵站变电所10kV配电系统图
	K8912SG-D3-5
	PDF 1张

	34
	
	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(1)
	K8912SG-D3-6
	PDF 1张

	35
	
	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(2)
	K8912SG-D3-7
	PDF 1张

	36
	
	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(3)
	K8912SG-D3-8
	PDF 1张

	37
	
	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(4)
	K8912SG-D3-9
	PDF 1张

	38
	
	尾矿输送泵站变电所低压配电系统图(4)
	K8912SG-D3-10
	PDF 1张

	39
	
	尾矿输送泵站变电所平面布置图
	K8912SG-D3-11
	PDF 1张

	40
	
	尾矿输送泵站变电所照明配电系统图
	K8912SG-D3-12
	PDF 1张

	41
	
	尾矿输送泵站变电所照明平面布置图
	K8912SG-D3-13
	PDF 1张

	42
	
	尾矿输送泵站变电所火灾自动报警系统
	K8912SG-D3-14
	PDF 1张

	43
	
	尾矿输送泵站变电所动力及插座平面布置图
	K8912SG-D3-15
	PDF 1张

	44
	
	尾矿输送泵站变电所设备平面布置图
	K8912SG-D3-16
	PDF 1张

	45
	
	浮船回水泵站变电所10kV配电系统图
	K8912SG-D3-17
	PDF 1张

	46
	
	浮船回水泵站变电所10kV系统保护配置
	K8912SG-D3-18
	PDF 1张

	47
	
	浮船回水泵站变电所低压配电系统图(1)
	K8912SG-D3-19
	PDF 1张

	48
	
	浮船回水泵站变电所低压配电系统图(2)
	K8912SG-D3-20
	PDF 1张

	49
	
	浮船回水泵站变电所设备平面布置图
	K8912SG-D3-21
	PDF 1张

	50
	
	渗水回水泵站变电所照明配电系统图
	K8912SG-D3-22
	PDF 1张

	51
	
	浮船回水泵站变电所照明平面布置图
	K8912SG-D3-23
	PDF 1张

	52
	
	浮船回水泵站变电所火灾自动报警系统
	K8912SG-D3-24
	PDF 1张

	53
	
	渗水回水泵站变电所低压配电系统图(1)
	K8912SG-D3-25
	PDF 1张

	54
	
	渗水回水泵站变电所低压配电系统图(2)
	K8912SG-D3-26
	PDF 1张

	55
	
	渗水回水泵站变电所低压配电系统图(3)
	K8912SG-D3-27
	PDF 1张

	56
	
	渗水回水泵站变电所照明配电系统
	K8912SG-D3-28
	PDF 1张

	57
	
	渗水回水泵站变电所设备平面布置图
	K8912SG-D3-29
	PDF 1张

	58
	
	渗水回水加压泵站及变电所照明平面布置图
	K8912SG-D3-30
	PDF 1张

	59
	
	浮船回水泵站变电所火灾自动报警系统
	K8912SG-D3-31
	PDF 1张

	60
	
	值班管理站预装式变电所配电系统图
	K8912SG-D3-32
	PDF 1张

	61
	
	旋流分级站动力箱配电系统图
	K8912SG-D3-33
	PDF 1张

	62
	
	旋流分级站筛分车间照明配电系统图
	K8912SG-D3-34
	PDF 1张

	63
	
	旋流分级站筛分车间动力配线平面图
	K8912SG-D3-35
	PDF 1张

	64
	
	旋流分级站筛分车间照明平面布置图
	K8912SG-D3-36
	PDF 1张

	65
	
	旋流分级站旋流器车间照明配电系统图
	K8912SG-D3-37
	PDF 1张

	66
	
	旋流分级站旋流器车间平面布置图
	K8912SG-D3-38
	PDF 1张

	67
	
	尾矿输送泵站照明配电系统图
	K8912SG-D3-39
	PDF 1张

	68
	
	尾矿输送泵站照明平面布置图
	K8912SG-D3-40
	PDF 1张

	69
	
	尾矿输送泵站动力配线平面图
	K8912SG-D3-41
	PDF 1张

	70
	厂区道路照明
	图纸目录
	K8912SG-D4-1
	PDF 1张

	71
	
	设备材料表
	K8912SG-D4-2
	PDF 1张

	72
	
	值班管理站厂区道路照明平面图
	K8912SG-D4-3
	PDF 1张

	73
	
	尾矿输送泵站厂区道路照明
	K8912SG-D4-4
	PDF 1张

	74
	
	渗水回水泵站厂区照明
	K8912SG-D4-5
	PDF 1张


（四）甲供设备、材料
1.甲供设备材料表

	一、尾矿输送系统供货范围

	尾矿输送二级加压泵站

	序号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	备注

	（一）
	设备

	1
	搅拌槽
	φ12mX12m，单台重约145t。包括槽体部件、转动部件、支架、电机、减速机、电机架、配套电控设备等。
	台
	1
	

	
	配套：电动机
	160kW
	台
	1
	

	2
	喂料渣浆泵
	Q=2500m3/h，H=55m，n=1480r/min， DCZ传动，单台重约15t
	台
	2
	

	
	配套：电动机
	630kW，变频电机，变频调速，一用一备
	台
	2
	

	3
	排污泵
	Q=150m3/h，H=17m，单台重约4t
	台
	2
	

	
	配套：电动机
	30kW
	台
	2
	

	4
	汇矿桶
	Φ=1.2m
	台
	1
	

	5
	隔膜泵
	Q=750m3/h，P=5.5MPa，单台重约200t，变频调速
	台
	4
	

	
	配套：永磁电机
	1400kW，10kV
	台
	4
	

	
	配套：动力端加热器
	3.0x2kW，380V
	台
	4
	

	
	配套：液压油箱加热器
	3.0kW，380V
	台
	4
	

	
	配套：冲洗泵电机
	0.55kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：润滑液泵电机
	1.5kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：推进液泵电机
	1.5kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：减速机水油冷却器电机
	7.5kW,380V
	台
	4
	

	
	配套：减速机加热器
	6kW,220V
	台
	4
	

	6
	桥式起重机
	Q=20t,Lk=23.5m,H=12m，40kW
	台
	1
	

	
	安全滑触线
	DHG-4-35
	m
	70
	

	
	安全滑触线继电器
	JD-4-60
	台
	2
	

	（二）
	阀门

	1
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN600 ，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	11
	

	2
	止回阀
	DN600，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	3
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN150，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	4
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN400，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	6
	

	5
	电动耐磨矿浆球阀
	DN300，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	8
	

	6
	电动耐磨矿浆球阀
	DN400，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	8
	

	7
	止回阀
	DN400，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	4
	

	8
	安全阀
	DN100x150，Class600，突面法兰连接
	套
	4
	

	9
	电动耐磨矿浆阀
	DN400，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	12
	

	10
	电动耐磨矿浆球阀
	DN600，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	4
	

	11
	电动耐磨矿浆球阀
	DN500，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	（三）
	管件GB/T 13401-2017/GB/T 12459-2017

	1
	无缝碳钢管
	DN600(Sch60)，Q235
	m
	160
	

	2
	无缝碳钢管
	DN400(Sch60)，Q235
	m
	100
	

	3
	长半径90°弯管
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	10
	

	4
	长半径90°弯管
	DN400(Sch60)，Q235
	个
	2
	

	5
	长半径45°弯管
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	4
	

	6
	短半径90°弯头
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	4
	

	7
	等径三通
	DN600(Sch60)，Q235
	个
	5
	

	8
	等径三通
	DN400(Sch60)，Q235
	个
	2
	

	9
	异径三通(异径管)
	DN600×400,Sch60，Q235
	个
	4
	

	10
	四通
	DN600,Sch60，Q235
	个
	2
	

	11
	柔性接头
	DN600,150#
	个
	2
	

	12
	带颈对焊突面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	2
	

	13
	带颈对焊突面法兰
	DN600(Sch60),150#
	个
	2
	

	14
	带颈对焊突面法兰
	DN600(Sch120),600#
	个
	2
	

	15
	带颈对焊突面法兰
	DN550(Sch120),600#
	个
	4
	

	16
	带颈对焊突面法兰
	DN500(Sch120),600#
	个
	2
	

	17
	带颈对焊突面法兰
	DN400(Sch120),600#
	个
	6
	

	18
	带颈对焊突面法兰
	DN400(Sch60),150#
	个
	2
	

	19
	带颈对焊突面法兰
	DN300(Sch120),600#
	个
	4
	

	20
	平焊突面法兰
	DN1200,P=1.0MPa
	个
	2
	

	21
	平焊突面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	14
	

	22
	平焊突面法兰
	DN600(Sch60),150#
	个
	2
	

	23
	平焊突面法兰
	DN400(Sch120),600#
	个
	6
	

	24
	平焊突面法兰
	DN400(Sch60),150#
	个
	2
	

	25
	平焊突面法兰
	DN300(Sch120),600#
	个
	4
	

	26
	平焊突面法兰
	DN150(Sch60),150#
	个
	2
	

	27
	法兰盖
	DN1200,P=1.0MPa
	个
	4
	

	28
	金属缠绕法兰垫圈
	DN600(Sch120),600#
	片
	8
	

	29
	金属缠绕法兰垫圈
	DN600(Sch60),150#
	片
	10
	

	30
	金属缠绕法兰垫圈
	DN550(Sch120),600#
	片
	8
	

	31
	金属缠绕法兰垫圈
	DN500(Sch120),600#
	片
	8
	

	32
	金属缠绕法兰垫圈
	DN400(Sch120),600#
	片
	8
	

	33
	金属缠绕法兰垫圈
	DN400(Sch60),600#
	片
	8
	

	34
	金属缠绕法兰垫圈
	DN300(Sch120),600#
	片
	8
	

	35
	金属缠绕法兰垫圈
	DN150(Sch120),600#
	片
	8
	

	36
	金属缠绕法兰垫圈
	DN150(Sch60),150#
	片
	2
	

	37
	橡胶法兰垫圈
	DN1200,P=1.0MPa
	片
	2
	

	38
	双头螺栓螺母垫片
	M45×3,L=320
	套
	360
	

	39
	双头螺栓螺母垫片
	M48×3,L=320
	套
	24
	

	40
	双头螺栓螺母垫片
	M33,L=240
	套
	100
	

	41
	双头螺栓螺母垫片
	M33,L=175
	套
	20
	

	42
	双头螺栓螺母垫片
	M30,L=155
	套
	80
	

	43
	双头螺栓螺母垫片
	M30,L=150
	套
	16
	

	44
	双头螺栓螺母垫片
	M27,L=170
	套
	48
	

	45
	双头螺栓螺母垫片
	M24,L=120
	套
	12
	

	46
	双头螺栓螺母垫片
	M16,L=90
	套
	40
	

	（四）
	仪表

	1
	压力变送器
	Class150，0~1000kPa
	套
	9
	

	2
	电磁流量计
	0-2800m3/h,接触式，配DN600,Class 600法兰
	套
	2
	

	3
	电磁流量计
	0-2800m3/h,接触式，配DN600,Class 150法兰
	套
	1
	

	4
	Na22豁免核子浓度计
	DN600,密度1.0-1.6，Class150
	套
	1
	

	5
	Na22豁免核子浓度计
	DN500,密度1.0-1.6，Class600
	套
	1
	

	6
	Na22豁免核子浓度计
	DN600,密度1.0-1.6，Class600
	套
	1
	

	7
	超声波液位变送器
	设定值范围：0~15m
	套
	1
	

	旋流分级站

	编号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	

	（一）
	设备

	1
	1#水力旋流器
	φ500*20，重量约60t
	组
	1
	

	2
	矿浆搅拌桶
	GNDJB-2000
	台
	2
	

	3
	分级桶
	FJT-2000
	台
	4
	

	4
	高频细筛
	五叠层高频细筛+分矿箱 1.84×2kW，单台重约15t；高频细筛为5叠层高频细筛，为成套设备，包括筛箱组合、高频振动电机、橡胶剪切弹簧进料分配器、五口分矿箱、分矿管、给料箱、柔性耐磨防堵聚氨酯筛网、筛上筛下物收料槽、喷水装置、机架组合、后支撑机架和控制系统等组成。
	台
	4
	

	5
	LD型电动单梁起重机
	Q=5t Lk=10.5m H=9.0m ；1.5×2kW，大车运行
	台
	2
	

	
	配套：电动机
	N=55kW;N=13.0kW,起升电机
	台
	1
	

	
	配套：电葫芦
	Q=5t,H=12m；0.8×2kW，小车运行
	台
	2
	

	6
	LD型电动单梁起重机
	Q=10t Lk=13.5m H=9.0m  ；1.5×2kW，大车运行
	台
	1
	

	
	配套：电动机
	N=7.5kW;N=7.5kW,起升电机
	台
	1
	

	
	配套：电葫芦
	Q=5t,H=12m；0.8×2kW，小车运行
	台
	2
	

	（二）
	管件
	
	
	
	

	1
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN600，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	4
	

	2
	电动耐磨矿浆刀阀
	DN500，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	3
	

	3
	电动耐磨矿浆球阀
	DN500，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	1
	

	4
	胶管阀(流量调节阀)
	DN500，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	1
	

	5
	胶管阀(流量调节阀)
	DN300，Class150，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	8
	

	6
	共挤POE增强复合耐磨管
	DN600，压力等级4.0MPa
	m
	72
	与旋流器分级系统配套

	7
	共挤POE增强复合耐磨管
	DN500，压力等级4.0MPa
	m
	80
	

	8
	共挤POE增强复合耐磨管
	DN300,压力等级4.0MPa
	m
	80
	

	9
	POE长半径90°弯管
	DN600，压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	10
	POE长半径90°弯管
	DN500，压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	11
	POE长半径90°弯管
	DN300,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	12
	POE长半径45°弯管
	DN600,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	13
	POE长半径45°弯管
	DN500,，压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	14
	POE长半径45°弯管
	DN300,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	15
	POE等径三通
	DN600,压力等级40MPa
	个
	2
	

	16
	POE等径三通
	DN500,压力等级4.0MPa
	个
	2
	

	17
	POE等径三通
	DN300,压力等级4.0MPa
	个
	4
	

	18
	平焊突面法兰
	DN1200,P=10MPa
	个
	6
	

	19
	平焊突面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	10
	

	20
	平焊突面法兰
	DN500(Sch60),150#
	个
	2
	

	21
	法兰盖
	DN1200,P=1.0MPa
	个
	12
	

	22
	金属缠绕法兰垫圈
	DN600,150#
	片
	10
	

	23
	金属缠绕法兰垫圈
	DN150,150#
	片
	2
	

	24
	橡胶法兰垫圈
	DN1200,P=1.0MPa
	片
	18
	

	25
	双头螺栓螺母垫片
	M45×3,L=320
	套
	240
	

	26
	双头螺栓螺母垫片
	M30,L=155
	套
	80
	

	27
	双头螺栓螺母垫片
	M16,L=90
	套
	24
	

	（三）
	仪表

	1
	压力变送器
	Class150，0~1000kPa
	套
	3
	

	2
	电磁流量计
	0-2800m3/h,接触式，配DN600,Class 150法兰
	套
	2
	

	3
	压力变送器
	Class150，0~1500kPa
	套
	4
	

	4
	超声波密度计
	DN600,密度1.0-1.6
	套
	1
	

	5
	超声波密度计
	DN500,密度1.0-1.6
	套
	1
	

	尾矿管线

	编号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	

	1
	电动耐磨矿浆球阀
	DN600，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	2
	电动耐磨矿浆球阀
	DN500，Class600，380V/50Hz/3Ph，突面法兰连接
	套
	2
	

	3
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径560mm,外径≥632mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	m
	6600
	

	4
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	m
	6600
	

	5
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径560mm,外径≥630mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	m
	6290
	

	6
	共挤POE增强复合耐磨管
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	m
	6290
	

	7
	POE定制弯头
	内径560mm,外径≥632mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	个
	21
	

	8
	POE定制弯头
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力6.3MPa扣压式翻边法兰
	个
	21
	

	9
	POE定制弯头
	内径560mm,外径≥630mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	个
	20
	

	10
	POE定制弯头
	内径450mm,外径≥502mm,公称压力4.0MPa扣压式翻边法兰
	个
	22
	

	11
	热缩套
	内径x宽度x厚度=880x870x2.5
	套
	660
	

	12
	热缩套
	内径x宽度x厚度=720x725×2.5
	套
	660
	

	13
	热缩套
	内径x宽度x厚度=880x790x2.5
	套
	630
	

	14
	热缩套
	内径x宽度x厚度=720x660x2.5
	套
	630
	

	15
	双头螺栓专用螺母
	M42    L=330mm
	套
	660×20
	

	16
	双头螺栓专用螺母
	M36    L=280mm
	套
	660×20
	

	17
	双头螺栓专用螺母
	M42    L=280mm
	套
	630×20
	

	18
	双头螺栓专用螺母
	M33    L=240mm
	套
	630×20
	

	二、给排水系统供货范围

	尾矿输送泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电动闸阀
	DN400 P=1.6MPa，带配套法兰
	个
	4
	

	2
	电动闸阀
	DN450 P=1.6MPa，带配套法兰
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN450 P=1.6MPa ，带配套法兰
	个
	1
	

	4
	钢制三通
	DN450x400 P=1.6MPa
	个
	4
	

	5
	90°钢制弯头
	DN400 P=1.6MPa
	个
	12
	

	6
	90°钢制弯头
	DN450 P=1.6MPa
	个
	2
	

	7
	焊接钢管
	D425x10
	m
	38
	

	8
	焊接钢管
	D480x12
	m
	42
	

	输送泵站生产消防水池给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	加压泵
	Q=14m^3|/h，H=78m
	台
	2
	

	
	配电机(IP55)
	N=11kW V=380V
	台
	2
	

	2
	闸阀
	DN150  P=1.0MPa 
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN200  P=1.0MPa 
	个
	1
	

	4
	钢制法兰
	DN150 P=1.0MPa
	个
	2
	

	5
	钢制法兰
	DN200 P=1.0MPa
	个
	2
	

	6
	焊接钢管
	DN150，Q235A，壁厚5mm
	m
	11
	

	7
	焊接钢管
	DN200，Q235A，壁厚6mm
	m
	8
	

	输送泵站室外给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电动闸阀
	DN450 P=1.6MPa
	个
	1
	

	2
	电动闸阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	1
	

	3
	蝶阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	4
	

	4
	安全阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	1
	

	5
	减压阀
	DN450 P=4.0MPa
	个
	2
	

	6
	钢制法兰
	DN450 P=1.6MPa
	个
	2
	

	7
	钢制法兰
	DN450 P=4.0MPa
	个
	8
	

	8
	Y型过滤器
	DN450 P=4.0MPa
	个
	2
	

	9
	焊接钢管
	D478x12
	m
	188
	

	回水管线给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电磁流量计
	DN600，P=1.6MPa，配套法兰
	个
	1
	

	2
	止回阀
	DN600，P=4.0MPa，配套法兰
	个
	1
	

	3
	闸阀
	DN150，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	7
	

	4
	闸阀
	DN250，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	3
	

	5
	闸阀
	DN250，P=4.0MPa，配套法兰
	个
	1
	

	6
	蝶阀
	DN600，P=4.0MPa，配套法兰
	个
	1
	

	7
	复合式排气阀
	DN150，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	7
	

	8
	共挤poe管
	dn660x26，配套法兰
	m
	600
	

	9
	焊接钢管
	D630x13，配套法兰及紧固件等
	m
	2940
	

	10
	焊接钢管
	D630x16，Q235B
	米
	8770
	

	11
	万向节
	DN600 P=4.0MPa
	个
	1
	

	12
	法兰盲板
	DN600 P=4.0MPa
	个
	7
	

	13
	钢制弯头
	DN600 P=2.5MPa（90°~175°)
	个
	360
	

	14
	钢制弯头
	DN600 P=4.0MPa（90°~175°)
	个
	110
	

	15
	钢制三通
	DN600x150 P=2.5MPa
	个
	7
	

	16
	钢制三通
	DN600x250 P=2.5MPa
	个
	3
	

	17
	钢制三通
	DN600x250 P=4.0MPa
	个
	1
	

	18
	钢制三通
	DN600x600 P=4.0MPa
	个
	7
	

	19
	钢制法兰
	DN600 P=2.5MPa
	对
	310
	

	20
	伸缩节
	DN600，P=2.5MPa
	个
	6
	

	渗水回水输水管线给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电磁流量计
	DN250，P=1.6MPa，配套法兰
	个
	1
	

	2
	闸阀
	DN150，P=2.5MPa，配套法兰
	个
	1
	

	3
	焊接钢管
	D630x13，Q235B
	m
	945
	

	4
	焊接钢管
	D273x10，Q235B
	m
	1045
	

	浮船回水泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	浮船舱体
	船长：33m,船宽:13m，重量：约150-160吨（包括栈桥一座）
	艘
	1
	

	2
	运输浮船
	尺寸：6m×4m×1.0m，运输最大重量6.5t,配动力挂桨机
	艘
	1
	

	3
	巡查、牵引快艇
	
	艘
	1
	

	4
	回水水泵
	DFDP720-60x5，Q=880m3/h,H=270m,n=1480转/分η=81%,汽蚀余量M=4.5m;4540Kg/台
	台
	3
	

	
	配用变频电机
	YKK4004-4,N=900Kw,V=10kv,电机单台重量：6500Kg/台；
	台
	3
	

	5
	真空泵
	2BV110型，150Kg/台，Q=2.75m3/min,H=40kpa,n=1480 转/分
	台
	2
	

	
	电机
	N=4Kw,V=380v
	台
	2
	

	6
	电动单梁悬挂起重机
	LD-10型，L=12m，起吊重量10t
	台
	1
	

	7
	电动闸阀
	Z940H-40型，DN450，P=4.0MPa
	个
	3
	

	8
	闸阀
	Z40H-40，DN450，P=4.0MPa
	个
	1
	

	9
	多功能水泵控制阀
	JD745X-0450-40型，DN450，P=4.0MPa
	个
	3
	

	10
	水击泄放阀
	GA6700-V型，DN450，P=4.0MPa
	个
	1
	

	11
	柔性可挠橡胶接头
	JGD-1型，DN500，P=1.0MPa
	个
	3
	

	12
	柔性可挠橡胶接头
	JGD-1型，DN450，P=4.0MPa
	个
	3
	

	13
	螺旋焊缝钢管
	DN600（D630×16）
	m
	15
	

	14
	螺旋焊缝钢管
	DN500（D530×10）
	m
	30
	

	15
	螺旋焊缝钢管
	DN400（D478×13）
	m
	38
	

	16
	不锈钢金属软管
	DN600
	m
	24
	

	渗水回水加压泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	回水加压泵
	Q=150m^3|/h H=335m
	台
	3
	

	2
	配电机
	N=220kW V=380V
	台
	3
	

	3
	电动单梁悬挂起重机
	G=3.0T N=2x0.4kW S=5.0m H=12m
	套
	1
	

	4
	配电动葫芦
	G=3.0T N=0.4+4.5kW
	套
	1
	

	5
	多功能水力安全阀
	DN200 Pa=4.0MPa
	个
	1
	

	6
	多功能水泵控制阀
	DN200  P=4.0MPa
	个
	4
	

	7
	蝶 阀
	DN200  P=1.0MPa 
	个
	1
	

	8
	闸 阀
	DN200 P=4.0MPa  
	个
	4
	

	9
	闸 阀
	DN250 P=1.6MPa  
	个
	3
	

	10
	管堵
	DN250 P=4.0MPa
	个
	1
	

	11
	钢制弯头
	DN300 P=1.0MPa
	个
	2
	

	12
	钢制弯头
	DN350 P=1.0MPa
	个
	2
	

	13
	钢制三通
	DN350x350 P=1.0MPa
	个
	1
	

	14
	钢制法兰
	DN150 P=0.6MPa
	个
	3
	

	15
	钢制法兰
	DN150 P=6.3MPa
	个
	3
	

	16
	钢制法兰
	DN200 P=4.0MPa
	个
	10
	

	17
	钢制法兰
	DN200 P=1.0MPa
	个
	2
	

	18
	钢制法兰
	DN250 P=1.6MPa
	个
	6
	

	19
	焊接钢管
	D219x6
	m
	8
	

	20
	焊接钢管
	D273x10
	m
	11
	

	21
	焊接钢管
	D273x6
	m
	30
	

	22
	焊接钢管
	D377x6
	m
	15
	

	23
	钢制异径管
	DN350X200 P=0.6MPa
	个
	1
	

	24
	钢制异径管
	DN200X150 P=4.0MPa
	个
	3
	

	25
	钢制偏心异径管
	DN250X150 P=1.0MPa
	个
	3
	

	26
	柔性橡胶接头
	DN200  P=4.0MPa
	个
	3
	

	27
	柔性橡胶接头
	DN250  P=1.6MPa
	个
	3
	

	渗水提升泵站给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	潜水排污泵
	Q=150m^3/h H=35m N=37Kw
	台
	3
	

	2
	电动葫芦
	G=1.0T，N=0.2+1.5KW
	套
	1
	

	3
	闸阀
	DN200 P=1.0MPa
	个
	3
	

	4
	缓闭式止回阀
	DN200 PN=1.0MPa
	个
	3
	

	5
	钢制法兰
	DN150  PN=1.0MPa
	片
	3
	

	6
	钢制法兰
	DN250 PN=1.0MPa
	片
	9
	

	7
	异径管
	DN200x150 PN=1.0MPa
	个
	3
	

	8
	柔性橡胶接头
	DN200 PN=1.0MPa
	个
	3
	

	9
	螺旋焊缝钢管
	D219x6
	m
	28
	

	10
	螺旋焊缝钢管
	D273x6
	m
	50
	

	渗水及消防高位水池给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	焊接钢管
	DN150，Q235A，壁厚4.5mm
	m
	5
	

	2
	焊接钢管
	DN250，Q235A，壁厚5mm
	m
	6
	

	3
	焊接钢管
	DN300，Q235A，壁厚6mm
	m
	8
	

	4
	钢制法兰
	DN300 P=1.0MPa
	个
	4
	

	5
	钢制法兰
	DN150 P=1.6MPa
	个
	4
	

	6
	闸阀
	DN150  P=1.6MPa 
	个
	2
	

	7
	闸阀
	DN300  P=1.0MPa 
	个
	2
	

	值班管理站室外给排水

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢制法兰
	DN300 P=1.6MPa
	个
	4
	

	2
	闸阀
	DN300 P=1.6MPa
	个
	2
	

	3
	焊接钢管
	D325x7
	m
	215
	

	三、电气系统供货范围

	编号
	名 称
	规格及主要性能
	单位
	数量
	备注

	尾矿输送变电所

	1
	10kV 配电柜
	KYN28-12
	台
	15
	

	2
	微机综合保护系统
	含后台监控及管理系统上位机、硬件
	套
	1
	

	3
	通讯装置
	RS485通讯接口，与综保装置成套
	台
	1
	

	4
	直流电源屏
	100Ah，DC220V
	套
	1
	

	5
	变频器（中压）
	1400kW，10kV
	套
	4
	

	6
	变频器（中压）
	630kW，10kV
	套
	2
	

	7
	站用动力变压器
	SCB18-630/10-NX2-H，带外壳IP2X，2级别能效
	台
	1
	

	8
	升压变压器
	SCB18-2500/10-NX2-H，10kV+(2x5%)，2级别能效
	台
	1
	

	9
	低压配电柜
	GGD2，含无功补偿，变频柜
	台
	8
	

	10
	PLC控制系统
	硬件、软件及安装
	套
	1
	

	11
	照明配电箱
	不锈钢材质
	台
	1
	

	12
	应急照明配电箱
	AC220V/DC36V,0.5kVA，不锈钢材质
	台
	1
	

	13
	空调
	21P/0.4kV,带除湿功能
	台
	5
	

	14
	空调
	2P/220V
	台
	3
	

	15
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x70
	m
	600
	

	16
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 3X70+1x35
	m
	200
	

	17
	阻燃型0.4kV变频电缆
	BPYJVP 0.6/1kV 3X185+3X70
	m
	100
	

	18
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x4
	m
	100
	

	19
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x50+1x25
	m
	500
	

	20
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x35+1x16
	m
	500
	

	21
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x10
	m
	500
	

	22
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x6
	m
	500
	

	23
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x25+1x16
	m
	500
	

	24
	阻燃型1.0kV控制电缆
	ZRKYJV-1kV 7x1.5
	m
	500
	

	25
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	800
	

	26
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,4.0
	m
	400
	

	27
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	500
	

	28
	电缆桥架
	不锈钢梯形桥架 500x100
	m
	300
	

	29
	镀锌钢管
	SC150
	m
	30
	

	30
	镀锌钢管
	SC65
	m
	200
	

	31
	镀锌钢管
	SC100
	m
	60
	

	32
	镀锌钢管
	SC32
	m
	100
	

	33
	镀锌钢管
	SC15
	m
	300
	

	34
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	400
	

	35
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	400
	

	尾矿输送泵站

	1
	电缆桥架
	不锈钢梯形桥架 500x100
	m
	450
	

	2
	镀锌钢管
	SC100
	m
	100
	

	3
	镀锌钢管
	SC32
	m
	100
	

	4
	镀锌钢管
	SC15
	m
	300
	

	5
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	400
	

	6
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	400
	

	7
	电动阀PLC控制柜
	电动阀厂家配套,最大40阀位控制
	台
	2
	

	浮船回水泵站变电所

	1
	10kV 配电柜
	KYN28A-12
	台
	9
	

	2
	通讯装置
	
	台
	1
	

	3
	直流电源屏
	50Ah , -220V
	套
	1
	

	4
	干式变压器
	SCB18-100/10-NX2-H,带外壳IP2x
	台
	1
	

	5
	中压变频器
	900kW/10kV
	台
	3
	

	6
	低压配电柜
	GGD1
	台
	3
	

	7
	PLC 控制系统
	含硬件、软件费用及安装调试
	套
	1
	

	8
	空调
	15P/0.4kV,带除湿功能
	套
	3
	

	9
	电动阀PLC控制柜
	电动阀厂家配套,最大16阀位控制
	台
	1
	

	10
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x70
	m
	3600
	

	11
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x150
	m
	100
	

	12
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x16
	m
	150
	

	13
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x6
	m
	50
	

	14
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x10
	m
	100
	

	15
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x4
	m
	100
	

	16
	阻燃型1.0kV控制电缆
	ZRKYJV-1kV 7x1.5
	m
	100
	

	17
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	250
	

	18
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	200
	

	19
	镀锌钢管
	SC40
	m
	3
	

	20
	镀锌钢管
	SC65
	m
	100
	

	21
	镀锌钢管
	SC50
	m
	10
	

	22
	镀锌钢管
	SC15
	m
	80
	

	23
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	100
	

	24
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	30
	

	25
	通讯光纤
	单模 10芯
	m
	1500
	

	26
	光纤收发器
	
	台
	2
	

	27
	工业以太网交换机
	千兆8口
	台
	2
	

	渗水回水泵站变电所

	1
	干式变压器
	SCB18-315/10-NX2-H
	台
	1
	

	2
	低压配电柜
	GGD2,含无功补偿柜
	台
	3
	

	3
	低压变频柜
	GGD2,132kW/0.4kV
	台
	2
	

	4
	动力配电箱
	XL-21
	台
	1
	

	5
	PLC控制系统
	含硬件、软件费用及安装调试
	套
	1
	

	6
	空调
	15P/0.4kV,带除湿功能
	套
	1
	

	7
	电动阀PLC控制柜
	电动阀厂家配套,最大16阀位控制
	台
	1
	

	8
	阻燃型10kV电力电缆
	ZRYJV-10kV 3x70
	m
	50
	

	9
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x16
	m
	150
	

	10
	低压变频电缆
	BPYJVP 0.6/1kV 3X150+3X50
	m
	60
	

	11
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 3X35+1x16
	m
	250
	

	12
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV  4x50+1x25
	m
	30
	

	13
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x4
	m
	50
	

	14
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	310
	

	15
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	150
	

	16
	镀锌钢管
	SC150
	m
	15
	

	17
	镀锌钢管
	SC100
	m
	60
	

	18
	镀锌钢管
	SC32
	m
	30
	

	19
	镀锌钢管
	SC15
	m
	100
	

	20
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	100
	

	21
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	30
	

	旋流分级站

	1
	动力配电箱
	XL-21，不锈钢材质
	台
	1
	

	2
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x16
	m
	150
	

	3
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x6
	m
	150
	

	4
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 5x4
	m
	120
	

	5
	阻燃型0.4kV电力电缆
	ZRYJV-1kV 4x10
	m
	100
	

	6
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	600
	

	7
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	300
	

	8
	镀锌钢管
	SC32
	m
	200
	

	9
	镀锌钢管
	SC65
	m
	100
	

	10
	镀锌钢管
	SC15
	m
	60
	

	11
	镀锌扁钢
	-40x4
	m
	100
	

	12
	镀锌角钢
	L40x4
	m
	30
	

	值班管理站预装变电所

	1
	10kV 环网开关柜
	
	台
	2
	

	2
	干式变压器
	SCB18-400/10-NX2-H,带外壳IP2x
	台
	1
	

	3
	低压配电柜
	GGD2,含无功补偿柜
	台
	4
	

	值班管理站1号楼

	1
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x150+70
	m
	180
	

	2
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x16
	m
	25
	

	3
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x10
	m
	15
	

	4
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x6
	m
	10
	

	5
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x4
	m
	360
	

	6
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 3x2.5
	m
	80
	

	7
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,6
	m
	1350
	

	8
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,4
	m
	900
	

	9
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	1500
	

	10
	耐火绝缘导线
	NHBV-450/750V,2.5
	m
	10
	

	11
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	200
	

	12
	镀锌钢管
	SC40
	m
	10
	

	13
	镀锌钢管
	SC32
	m
	50
	

	14
	镀锌钢管
	SC25
	m
	150
	

	15
	镀锌钢管
	SC20
	m
	300
	

	16
	镀锌钢管
	SC15
	m
	700
	

	17
	普通多晶硅光伏构件
	650W,N型单面
	㎡
	120
	

	18
	光伏汇流箱
	最大30kW
	台
	1
	

	19
	光伏逆变器箱
	30kW,AC380V输出,带双向电能表
	台
	1
	

	20
	汇流连接电缆
	设备厂家自定
	m
	40
	

	21
	低压电力电缆
	ZRC-YJV22 4x25+1x16
	m
	20
	

	22
	电缆穿管
	SC80
	m
	20
	

	23
	不锈钢电缆槽盒
	100mm x50mm,带盖板
	m
	100
	

	24
	光伏构件支架
	L40热镀锌角钢(Q235)
	m
	200
	

	值班管理站2号楼

	1
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x150+70
	m
	150
	

	2
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x25+1x16
	m
	10
	

	3
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x16
	m
	30
	

	4
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 5x4
	m
	15
	

	5
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 4x4
	m
	60
	

	6
	低烟无卤电缆
	WDZ-YJY-1kV 3x2.5
	m
	60
	

	7
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,6
	m
	2400
	

	8
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,4
	m
	1200
	

	9
	低烟无卤导线
	WDZ-BYJ-750V,2.5
	m
	1800
	

	10
	耐火绝缘导线
	NHBV-450/750V,2.5
	m
	10
	

	11
	应急照明线路
	NHRVV-300/500V 2x2.5
	m
	300
	

	12
	镀锌钢管
	SC50
	m
	2
	

	13
	镀锌钢管
	SC40
	m
	5
	

	14
	镀锌钢管
	SC32
	m
	1200
	

	15
	镀锌钢管
	SC25
	m
	100
	

	16
	镀锌钢管
	SC20
	m
	400
	

	17
	镀锌钢管
	SC15
	m
	800
	

	18
	带云台摄像机
	参考品牌：海康威视、大华股份、宇视科技
	m
	17
	

	19
	普通多晶硅光伏构件
	650W,N型单面
	㎡
	80
	

	20
	汇流连接电缆
	设备厂家自定
	m
	90
	

	35kV 江边变电站改造

	1
	10kV 配电柜
	NXPLUS C 12kV 
	台
	17
	

	2
	10kV绝缘管型母线
	截面积>=400mm2, 每套三相总长度约15m
	套
	2
	

	3
	微机综合保护系统
	含后台监控及管理系统上位机,软硬件
	套
	1
	


备注：

①招标人未注明的桥架（包含托臂、立柱、盖板等）、铜鼻子、高压电缆终端头、穿线镀锌管、盘脚槽钢、金属穿线软管、等辅材由乙方提供。

②桥架及附属托臂、立柱等辅材采用具备防腐能力镀锌钢材，桥架厚度≥2mm；高压电缆户内、户外终端头参照或相当于3M、沃尔核材产品。

（五）乙供材料、设备
1.除第“（四）”条甲供设备材料外，其余工程所需设备材料均由乙方负责。

2.尾矿输送泵站区域管件、旋流分级站区域管件、尾矿输送管由乙方供应，详见清单。清单内所有管道材料均选用贝氏体材质，详细要求如下：

（1）管道材料使用条件

①使用场地：尾矿输送泵站站内、旋流分级站站内、库外排洪隧洞内（该部分尾矿输送管埋设在C30砼浇筑混凝土内）。

②矿浆条件：铜、铁混合尾矿矿浆，-200目颗粒含量74～82%，最大颗粒粒度3mm，尾矿（干基）密度为2.92t/m³，矿浆重量浓度40%，矿浆体积浓度约25%，矿浆密度约1.49t/m³，最大输送浓度45%。

③输送压力：5.5MPa。

（2）管道材料性能配置及要求

①所有管道材料选用贝氏体管B400系列产品，抗拉强度≥1300MPa、屈服强度≥1100MPa、延伸率≥10%、硬度HRC≥40、金相组织为马氏体+贝氏体复相。

②所有管道材料结构均为无缝结构。

③所有管道材料出厂前需进行100%在线X射线探伤和100%水压检测，管线外壁采取3层环氧煤沥青漆防腐层，其中水压检测压力为相应压力等级的1.25倍，试验稳压时间最少保持15min，交货时提供探伤检测及水压检测报告。

④所有管道材料均需要配套安装所需的同规格金属缠绕垫、全部螺栓（含螺母、平垫、弹垫），涉及的所有连接螺栓、螺母、垫圈，以及随机专用工具必须符合设计标准和相应压力等级要求。

⑤所有管道材料的内外表面不得有裂纹、折叠、轧折、离层和结疤。这些缺陷必须完全清除，其清除处的实际壁厚不得小于壁厚允许的最小值。

⑥所有管道材料需在明显位置喷涂规格标识，包含但不限于管道直径、钢管壁厚管道长度，弯头角度；可参考示例如下（未注明长度为mm）：

直管：DN250×壁厚×长度，9米/根；

四通管：DN300（sch120）；

三通管：DN150×DN150×DN250（sch120）；

弯头：DN250×壁厚×角度×1.5D或1.0D。

⑦清单内所有乙供管道材料到货后，甲方有权根据到货情况对每个型号管道材料随机抽取样品1份，将样品送至云南省内具备检测资质的第三方检测机构进行复检，包括但不限于检测抗拉强度、屈服强度、延伸率、硬度、金相组织、X射线探伤及水压。运输费用及检测费用由乙方承担，质检合格后按双方签订的合同执行，质检不合格甲方有权要求乙方按规定时间提供合格管道材料。
⑧本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

（3）贝氏体管道材料品牌参照或相当于攀枝花贝氏体耐磨管道有限公司。

（4）乙方提供的管道所有配套设施和附件设备必须满足本文件5.2条“管道材料性能配置及要求”的要求，同时产品设计、制造、检验、验收等不低于以下标准。

①《焊接和无缝轧制钢管》ASME B36.10M 2018；

②《工厂制造的锻制对焊管件》ASME B16.9-2024；

③《整体加强锻制分支引出端管件-承插焊式、螺纹式与对焊式端头》MSS SP-97；

④《管法兰和法兰管件》ASME B16.5 2020；

⑤《专门用途碳钢和合金钢钢管通用要求规范》ASTM A530/A530M；

⑥《管线钢管规范》API SPEC 5L；

⑦《浆液输送管道系统规范》ANSl B31.11。

	乙供贝氏体管道清单

	一、尾矿输送泵站区域管件

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	贝氏体钢管
	φ1219×12.7
	m
	4
	

	2
	贝氏体钢管
	DN600(Sch120)
	m
	132
	

	3
	贝氏体钢管
	DN550(Sch120)
	m
	72
	

	4
	贝氏体钢管
	DN500(Sch120)
	m
	72
	

	5
	贝氏体钢管
	DN400(Sch120)
	m
	72
	

	6
	贝氏体钢管
	DN300(Sch120)
	m
	72
	

	7
	贝氏体钢管
	DN150(Sch120)
	m
	20
	

	8
	贝氏体钢管
	DN100(Sch80)
	m
	10
	

	9
	贝氏体钢管
	DN50(Sch80)
	m
	6
	

	10
	贝氏体钢管
	DN25(Sch40)
	m
	20
	

	11
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	10
	

	12
	贝氏体弯头
	DN550(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	2
	

	13
	贝氏体弯头
	DN500(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	2
	

	14
	贝氏体弯头
	DN400(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	15
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	6
	

	16
	贝氏体弯头
	DN150(Sch120) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	17
	贝氏体弯头
	DN100(Sch80) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	6
	

	18
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	82
	

	19
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40) 曲率半径R=1.5D 90°
	个
	10
	

	20
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	6
	

	21
	贝氏体弯头
	DN550(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	4
	

	22
	贝氏体弯头
	DN500(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	23
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	24
	贝氏体弯头
	DN150(Sch120) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	25
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	2
	

	26
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40) 曲率半径R=1.5D 45°
	个
	4
	

	27
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.5D 30°
	个
	2
	

	28
	贝氏体弯头
	DN550(Sch120) 曲率半径R=1.5D 30°
	个
	2
	

	29
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.5D 30°
	个
	2
	

	30
	贝氏体弯头
	DN600(Sch120) 曲率半径R=1.0D 90°
	个
	4
	

	31
	贝氏体弯头
	DN300(Sch120) 曲率半径R=1.0D 90°
	个
	6
	

	32
	贝氏体异径三通
	DN600×400,Sch120
	个
	2
	

	33
	贝氏体异径三通
	DN600×150,Sch120
	个
	2
	

	34
	贝氏体异径三通
	DN550×400,Sch120
	个
	2
	

	35
	贝氏体异径三通
	DN500×400,Sch120
	个
	2
	

	36
	贝氏体异径三通
	DN400×300,Sch120
	个
	6
	

	37
	贝氏体等径三通
	DN600(Sch120)
	个
	5
	

	38
	贝氏体等径三通
	DN550(Sch120)
	个
	2
	

	39
	贝氏体等径三通
	DN500(Sch120)
	个
	2
	

	40
	贝氏体等径三通
	DN400(Sch120)
	个
	2
	

	41
	贝氏体等径三通
	DN300(Sch120)
	个
	2
	

	42
	贝氏体等径三通
	DN50(Sch80)
	个
	2
	

	43
	贝氏体等径三通
	DN25(Sch40)
	个
	2
	

	44
	贝氏体等径四通
	DN600(Sch120)
	个
	2
	

	45
	贝氏体等径四通
	DN500(Sch120)
	个
	2
	

	46
	贝氏体等径四通
	DN400(Sch120)
	个
	2
	

	47
	焊接支管台
	DN600×50,Sch60
	个
	11
	

	48
	焊接支管台
	DN500×50,Sch60
	个
	4
	

	49
	焊接支管台
	DN400×50,Sch60
	个
	4
	

	50
	管帽
	DN600(Sch120)
	个
	2
	

	51
	管帽
	DN500(Sch120)
	个
	2
	

	52
	管帽
	DN400(Sch120)
	个
	2
	

	53
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	10
	

	54
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN600(Sch60),150#
	个
	2
	

	二、旋流分级站区域管件

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	贝氏体钢管
	φ1219×12.7
	m
	12
	

	2
	贝氏体钢管
	DN50(Sch80)
	m
	3
	

	3
	贝氏体钢管
	DN25(Sch40)
	m
	20
	

	4
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80)曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	5
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40)曲率半径R=1.5D 90°
	个
	8
	

	6
	贝氏体弯头
	DN50(Sch80)曲率半径R=1.5D 45°
	个
	8
	

	7
	贝氏体弯头
	DN25(Sch40)曲率半径R=1.5D 45°
	个
	8
	

	8
	贝氏体等径三通
	DN50(Sch80)
	个
	2
	

	9
	贝氏体等径三通
	DN25(Sch40)
	个
	2
	

	10
	焊接支管台
	DN600×50,Sch60
	个
	2
	

	11
	焊接支管台
	DN500×50,Sch60
	个
	2
	

	12
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN600(Sch120),150#
	个
	10
	

	13
	带颈对焊凹凸面法兰
	DN500(Sch60),150#
	个
	2
	

	以上尾矿输送泵站区域、旋流分级站区域贝氏体管件不带法兰

	三、尾矿输送管

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	贝氏体钢管
	DN500,SCH60,规格508×20.0mm，9米/根
	米
	2810
	

	2
	双头专用螺栓螺母
	M33×240
	套
	300×20
	

	贝氏体钢管（直管）一端焊接对焊法兰、一端焊接松套法兰（参考标准：ASME B16.5 2020），法兰焊接采用双边满焊工艺，确保焊接质量，同时必须确保较高同心度，内壁错边≤5%管道材料壁厚。


3.乙供贝氏体管道、管件中乙方只需安装尾矿输送二级加压泵站和旋流分级站的贝氏体管道、管件，其余部分由乙方倒运至甲方指定地点后移交甲方。

4.消防设备设施采用参照或相当于海湾安全技术有限公司、尼特消防设备有限公司、利达消防设备有限公司产品。

注：以上内容如与施工蓝图发生冲突，以蓝图为准。

四、可视化标准要求

现场可视化执行标准

	序号
	位 置
	标 准

	1
	厂房钢平台、钢柱
	灰 色

	2
	平台安全通道
	草绿色

	3
	管道涂色标准
	（1）清水管管道刷绿色面漆。

（2）回水管刷黄色底漆。

（3）矿浆管刷黑色底漆。

	4
	安全防护栏杆执行标准
	标 准
	（1）安全防护栏杆统一刷成黄、黑相间。

（2）顶部用黄黑斑马线警示，间距为30cm。

（3）底部踢脚线用黄黑相间斑马线警示，倾角45°。

	
	
	现场式样
	[image: image1.png]




	5
	基柱标准
	标 准
	刷黄黑斑马线，宽度比为1:1，倾斜度为45°

	
	
	现场式样
	[image: image6.png]




	6
	电缆管道标准
	标 准
	（1）电缆穿线管刷黄黑斑马线，线宽10cm，与地面平行。

（2）保持电缆穿管线清洁干净，刷漆高度为1.2m。

	
	
	现场式样
	[image: image2.png]




	7
	运转设备防护罩执行标准
	标 准
	（1）设备运转部位防护罩统一刷漆，颜色为黄色，并用红色箭头标注运转方向。

（2）可视化、醒目的标识，便于作业人员识别设备运转部位危险性。

	
	
	现场式样
	[image: image4.png]





	8
	钢楼梯执行标准
	标 准
	第一级和最末一级踏步采用黄色，其余踏步采用草绿色。

	
	
	现场式样
	[image: image5.png]





	9
	彩钢瓦
	
	蓝色


五、施工条件

招标人负责土地林地合法合规手续范围：尾矿输送二级加压泵站、尾矿输送及回水管线、旋流器分级站、管理站、平安尾矿库区。招标人征地范围外的土地林地补偿费（征地费）及手续均由投标人自行处置（包括但不限于临时便道、用电及用水搭接线路），费用包含在综合投标报价中。

（一）大临设施和施工设备
投标人自行解决大临设施和施工设备（包括但不限于材料购买、运输、安装、坟地搬迁等补偿、临时堆土、林地和土地使用许可权证等各种手续办理、库区征地范围外所涉及土地林地及地面青苗附着物补偿等与土地有关的一切费用），费用包含在综合投标报价中。

（二）施工用电
招标人不提供施工用电，投标人自行负责。

各施工点附近可供参考的电源情况：①尾矿输送二级加压泵站区域~380V搭接点，电价为0.65元/kwh，距离约100米，管辖单位大红山矿业公司。②尾矿输送1号隧洞进口和出口、库外排洪2号隧洞进口、库内排洪隧洞出口附近均有~380V搭接点，距离约100米，管辖单位浙江隧道工程集团有限公司。③尾矿输送终端区域有农网~380V和10kV搭接点，距离约100米，管辖单位新平供电局。其它区域涉及用电投标单位自行承担，成本包含在综合投标报价中。如果不满足投标人自行考虑。
（三）施工用水
招标人不提供施工用水，由投标人自行负责。

各施工点附近可供参考使用的水源情况：①尾矿输送二级加压泵站附近有龙都尾矿库尾矿回水，水价为2.24元/m³，距离50米，管辖单位大红山矿业公司。②库外排洪2号隧洞进口和出口、库外排洪2号隧洞进口、库内排洪隧洞出口附近有箐沟水，距离约100米。③尾矿输送终端区域有箐沟水，距离约500米。其它区域涉及用水投标单位自行承担，费用包含在综合投标报价中。

注：施工用水所发生的一切费用包含在投标报价中（包括但不限于水管、水表、临时用地、青苗补偿、管线维护、水体取送样及化验费、工程结束后拆除、投标人自行回收等费用）。如果不满足投标人自行考虑。

（四）进出场道路与施工便道
1.因本标段涉及管道线路长，施工面广，进出场道路分为多条（包含水泥道路、乡村碎石路、乡村机耕路和临时便道）：

（1）戛洒镇南蚌大桥（省道）至尾矿输送二级加压泵站距离约18km，为乡村碎石路，路面幅宽为6m。
（2）戛洒镇南蚌大桥（省道）至尾矿输送及回水1号隧洞进口距离约为20km，为乡村机耕路与乡村水泥路，路面幅宽为6m。

（3）戛洒镇南蚌大桥（省道）至库外排洪2号隧洞出口，距离约为25km，前段为乡村碎石路与乡村水泥路，距离约20km，路面幅宽为6m，后段为现有施工便道，距离约5km，路面幅宽为4m。

（4）新平县瑞清线（GA23）平安村委会岔口至库外排洪2号隧洞进口，距离约为10km，前段为乡村水泥路，距离约2km，路面幅宽为3m，后段为现有施工便道，距离约7km，路面幅宽为4m。

根据工程施工总平面布置图，设备主材二次倒运分段多点（二次运距见下表）。

	序号
	供货点
	倒运终点
	二次运距
	备注

	1
	尾矿输送二级加压泵站
	龙都尾矿库右岸（浮桥）
	2km
	道路幅宽约4米，该供货点供应尾矿输送泵站及至浮桥区域设备、管道。

	2
	龙都尾矿库渗水回水泵站
	尾矿输送及回水1号隧洞进口
	10km
	道路幅宽约4-6m，该供货点供应浮桥区域、1#隧洞进口段安装材料。

	3
	龙都尾矿库渗水回水泵站
	库外排洪2号隧洞出口
	17km
	道路幅宽约4-6m，该运距为1#隧洞至2#隧洞出口区域最远距离，涉及倒运材料为1#隧洞出口段至2#隧洞出口段、越野管道所需材料。

	4
	平安库区（暂定临时办公点）
	库外排洪2号隧洞进口
	7km
	道路幅宽约4m，该运距为至2#隧洞进口最远运距，库区设备倒运距离在3km范围内，管道沿线路倒运，最远运距7km。
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2.管道路堑
本项目管道沿线需进行新开挖或拓宽进出场施工的路堑，管道路堑由现场根据实际地形进行线路选线，考虑分段施工，避免形成高挖深填边坡；管道路堑采用自然填挖方边坡，不考虑支护措施。管道路堑采用单车道+错车道，由现场根据实际地形在合理位置设置错车道；道路转弯半径≥10米（可根据施工车辆类型调整）；道路纵向坡度≤11%，需设置缓坡段；路面承载力≥15t轴载且满足施工车辆（如渣土车、混凝土罐车、工程机械通过）的荷载要求；软基路段需进行换填，压实度≥90%，填方路段需分层填筑，每层厚度≤30cm；管道路堑边坡、填方边坡1：1.50，挖方边坡1：0.50~1：1.00（可根据实际开挖边坡土质情况，由现场确定）；陡坡路段视情况设置土质道路安全防护堤等。投标人负责管道路堑开挖一切费用（包括但不限于涉及土地林地补偿费、地上附着物及青苗补偿、临时堆土、各种手续办理等）。开挖后弃土按国家环保要求处理。

注：各段管道路堑施工具体要求如下：

①管道路堑1（S1）：K15+468（值班管理站处）——K10+715：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

②管道路堑2（S2）：K10+715——K10+510（斜坡混凝土段），采用踏步：台阶高15cm，宽30cm，设置防滑措施，超过18级阶梯需设置休息平台（不低于1.2m），踏步两侧视实际情况设置安全护栏（不低于1.2m）。

③管道路堑3（S3）：K10+510——K9+424（挡水坝），该段按照总图图纸施工：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

④管道路堑4（S4）：K6+583（库外隧洞出口）——K4+200（高速路下方）：
     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

⑤管道路堑5（S5）：K4+200（天猴高速路下方）——K3+980（输送隧洞出口）：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

⑥管路6（S6）：K1+600（龙都库左岸）——K1+0.00：

     道路路面宽度：6.0m （单车道）；

     道路陆幅宽度：0.5m + 6.0m + 0.5m（全挖方）；

                   0.5m + 6.0m + 1.0m（半挖半填）。

⑦管道路堑7（S7）：K1+0——K0+13（泵房），该段根据现场实际地形进行适当路面扩宽（确保管道安装后有效路面宽度4m左右）。
以上道路沿线应设置洒水降尘设施、配备必要的照明设备并设置限速等交通安全警示、提示、反光标志；道路急弯、陡坡路段安装防护栏或防撞墩等。以上便道施工技术要求，投标人须在施工组织设计方案中给予明确。
3.施工涉及的进出场道路（水泥道路、乡村碎石路、乡村机耕路、临时便道）、管道路堑由投标人负责维护、修缮，费用一并纳入投标报价中。

4.施工过程中发现具有历史、艺术和科学价值的文物类地下埋藏物，投标人有义务保护现场，并及时通知招标人处理。施工过程中发现当地民风民俗埋藏物，由投标人自行协商处置（如暗坟、祭祀物件等）。

六、环境保护

1.运输存在灰尘及洒落的建筑材料及弃土等车辆，须封闭覆盖防泼洒污染场地及路面。

2.施工废水须收集处理，达到排放标准方可排放。

3.废弃油料不得随意丢弃，集中存放按要求回收处理。

4.施工过程中须查清标注清楚建设区域地下给排水管网、电力设施、通讯光缆等分布情况，采取相应保护措施。

5.工程完工后对施工临时用地清理与恢复。
七、施工技术要求

（一）土建工程

1.工程施工前，应按规定编制施工组织设计和专项施工方案，要求所有危大工程必须有专项方案并经审查批准，如钢结构安装、脚手架、模板等，必须根据实际情况编制专项方案，经审批合格后方可组织施工。
2.工程所用的材料、半成品、成品应有产品合格证和检验报告，其品种规格、技术指标和质量等级应符合设计要求和相关标准的规定。进场时必须进行现场验收，混凝土原材料、钢筋及连接件、钢结构钢材等应在现场抽取试样进行复试检验。

3.基坑工程

3.1基坑工程施工前应编制基坑开挖及支护方案，当基坑底处于地下水位以下时，基坑开挖前应根据水文地质情况，采取有效的降水措施。

3.2基坑土方开挖应在基底预留200mm～300mm厚土层做人工清槽，超挖的部分应采取技术处理措施。

3.3验槽合格后，应立即进行基础施工，严禁将基坑长时间暴露。当基底被水浸泡、扰动时，被浸泡、扰动的土层应彻底清除。

3.4投标人在基坑工程施工开挖前，应严格按照《平安尾矿库建设项目工程地质勘察报告》的内容见附件，基坑工程施工前投标人应组织有关单位（建设单位、监理、勘察、设计等单位）进行基坑支护设计方案技术交底，严格按照设计结构说明的相关要求执行，特别是土方开挖施工，在开挖至设计深度时，必须由建设、勘察、设计、监理对现场基础确定后，并制定下一步措施，投标人按照调整后的施工方案进行施工。

4.钢筋工程

4.1钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

4.2钢筋的位置、间距、连接方式、锚固长度应满足设计要求，并应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

4.3水平钢筋宜采用绑扎连接接头,搭接长度符合规范要求。水平钢筋接头位置应错开布置，水平方向错开的距离不应小于一个搭接区段，也不应小于1m,在同一竖向截面上每隔三根钢筋不应多于一个接头。

4.4竖向钢筋的下料长度应控制在4m～6m。竖向钢筋宜采用机械连接或焊接连接，搭接长度符合规范要求。接头位置应错开布置，同一连接区段内的接头百分率应符合设计要求；当设计无规定时，不宜大于25%。

4.5水平钢筋与竖向钢筋应紧密接触，交接点应全数绑扎, 绑扎丝头应背向模板面。

5.模板工程

5.1中标单位进场后，根据投标文件及实际情况确定施工工艺，编制施工专项方案，确定支模方式。

5.2模板的支撑体系应具有足够的强度、刚度和稳定性，进行承载力、刚度和稳定性设计计算，并应满足装拆简便、安全可靠、便于操作与维修。

5.3模板使用前应对模板表面进行除锈抛光处理，采取防止混凝土漏浆的措施。

5.4模板及其支撑系统拆除的顺序和拆除方法必须按模板专项施工方案执行。

5.5施工过程中应对池壁工程模板支撑系统的使用安全进行监控，发生异常情况时，按施工技术方案及时处理。

6.混凝土工程

6.1工程施工应结合工艺方法、施工技术水平和对混凝土工作性能的要求进行混凝土配合比设计；严格控制水灰比，并采取增加密实性的措施，严禁掺加含氯盐的外加剂；混凝土结构的强度和耐久性指标必须达到规定要求。

6.2浇筑混凝土前，应对模板工程进行验收；浇筑混凝土时, 应对模板及其支撑系统进行巡查，发现异常情况，应及时处理。

6.3钢筋保护层垫块应均匀放置并具有足够的耐压强度，其强度不得低于基础混凝土设计强度等级。

6.4混凝土施工缝处应保证结合紧密、牢固，不应有明显接槎痕迹。

6.5池体结构的混凝土应分层浇筑。采用滑模工艺施工时，混凝土每次浇筑高度不宜大于250mm；采用倒模等其他模板施工工艺时，每层浇筑高度不宜大于500mm；混凝土浇筑应连续进行。预留孔洞、门窗口等两侧的混凝土应对称均衡浇筑。

6.6混凝土表面应密实平整、外形平顺、外观清洁、颜色均匀无明显色差，施工中应及时消除混凝土流坠、挂浆等。

6.7混凝土出模后应及时进行养护，保持混凝土表面处于湿润状态，正温条件下养护时间不应少于7d。

施工原材料采用参照或相当于以下规定：

	序号
	材料名称
	品牌
	备注

	1
	钢材
	昆钢钢材
	参照或相当于

	2
	水泥
	西麟牌、润丰牌
	参照或相当于

	3
	乳胶漆、墙漆
	多乐士、华润、三棵树、立邦
	参照或相当于

	4
	瓷砖
	东鹏、马可波罗、诺贝尔
	参照或相当于

	5
	卫浴洁具（台盆、蹲便器、小便器、拖布池、花洒、地漏、水龙头等）
	九牧、箭牌、科勒、东鹏洁具、美标
	参照或相当于

	6
	铝合金材料
	凤铝、忠旺、亚铝、兴发
	参照或相当于

	7
	零星电气类
	公牛、飞利浦、欧普
	参照或相当于

	8
	门
	盼盼、圣象、TATA、华鹤、梦天、美心等知名品牌
	参照或相当于


（二）安装工程

1.特种设备安装
1.1特种设备安装前，中标单位须到当地市级市场监督管理部门办理开工告知手续。

1.2新增设备安装后，中标单位须委托当地市级特种设备检验单位开展检测检验，取得初次检验合格报告。

1.3特种设备在投入使用前，到当地市级市场监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书后，复印登记标志的主要资料置于特种设备的显著位置。

2.完成电气设备设施电力交接试验，出具国家相关部门认可的试验报告。

3.尾矿及回水系统管道完成压力试验并出具国家相关部门认可的试验报告。

4.所有电气设备不带电的金属外壳均应做接地保护，利用电缆第四芯及电缆金属外皮做接地支线，与主接地网相联，在接地干线任一点测得的对地电阻值均不应大于4欧（浮船接地小于1欧姆）。

5.电缆每隔50米和在分路点上，应悬挂电缆专用标志牌：注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等、电缆穿管时，出入口需有防止电缆外护层保护措施。

6.电气安装

6.1开关柜安装

基础与就位：槽钢（底座）基础水平度误差≤1mm/m，全长≤3mm。柜体就位后垂直度误差≤1.5mm/m。特别注意柜间母线筒对接的准确性，确保活门正常开闭。母线连接：连接前检查搭接面平整、清洁，并涂敷电力复合脂。螺栓紧固力矩需使用力矩扳手按厂家要求施力，确保受力均匀。接地与五防：柜体与基础型钢需可靠接地。安装后必须严格检查“五防”联锁功能，确保操作程序正确、可靠。
6.2变压器安装
就位与固定：变压器就位应采用滚杠或液压顶升，严禁冲击、倾斜。就位后，装有气体继电器的油浸式变压器，顶盖沿气体继电器气流方向应有1%~1.5%的升高坡度。器身检查与接线：干变检查绕组压紧情况，清除杂物；油浸式变压器需检查是否受潮。高低压套管连接母线时不应使套管承受额外应力。附件安装：油浸式变压器压力释放装置、温度计、气体继电器等信号接点动作应正确、绝缘良好。干式变压器温控仪探头安装到位。
6.3接地要求

所有电气设备（包括配电柜、箱、电动机、灯具等）正常不带电的金属外壳、构架、底座及传动装置，均应做可靠的保护接地。接地系统应符合设计规定的配电系统接地型式（如TN-S、TT等）。保护接地导体（PE线）的截面选择、敷设及连接方式应符合《GB 50054-2011 低压配电设计规范》及《GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的要求。接地装置的接地电阻值必须符合设计要求，若无具体规定，接入低压配电系统的设备保护接地电阻值≤4Ω。接地支线应就近、直接与主接地干线或主接地网可靠连接。连接应采用焊接或螺栓紧固，并采取防腐措施。电缆的金属铠装层、屏蔽层应两端接地，可作为辅助等电位连接，但不得替代专用的保护接地导体（PE线）。
6.4电缆安装

敷设前应对电缆盘及电缆外观进行开盘检查，电缆的最小弯曲半径必须符合制造厂规定及国家标准（不小于电缆外径的15-20倍）。电缆敷设在支架（桥架）上，间距符合相关规程要求，用非磁性材料（如尼龙、不锈钢）扎带固定。电缆应分层敷设，高压在上，低压在下；电缆穿管敷设保护管内径不应小于电缆外径的1.5倍（混凝土管、陶土管、石棉水泥管不小于2倍）。管口必须装设光滑的绝缘护套（喇叭口），管道敷设应有不小于0.1%的排水坡度，电缆敷设后，应立即对管口进行防火防爆泥（或同等效能材料）的严密封堵。电缆金属屏蔽层、铠装层应可靠接地，接地线应采用镀锡铜编织线，截面满足短路热稳定要求（通常不小于25mm²），连接应牢固、导电良好；电缆标志牌：应采用防腐蚀、耐气候、阻燃的PVC或复合材料，确保字迹长期清晰，内容至少包括电缆编号、型号规格、起点/终点、电压等级、长度，悬挂位置：电缆始端、终端、接头处、转弯处、分支处、穿墙孔两侧及直线段每隔30-50米处。
7.机械安装

7.1基础与找正

基础强度达标，地脚螺栓孔垂直、位置准确。泵组就位后，以泵为基准进行初平，水平度偏差≤0.05mm/m。采用双表法或激光对中仪进行电机与泵的对中找正。径向位移≤0.05mm，端面间隙偏差≤0.03mm。对中数据需在联轴器0°、90°、180°、270°四个位置复核。

7.2管路连接与支撑

泵口严禁承受管道重量和应力。进出口管道需设置独立的、牢固的支吊架，确保与泵口法兰自然对中。在最终连接前，可用临时支架支撑管道，法兰螺栓应能自由穿入。渣浆泵/隔膜泵：进口管路应尽量短直，避免气囊；隔膜泵需确保进、出口管汇及脉冲阻尼器安装正确。

7.3密封与润滑

机械密封或填料密封安装需严格按说明书进行，保证清洁。渣浆泵轴封水/压力水系统必须畅通，压力符合要求。按规范加注润滑油/脂，油脂加注量一般为轴承腔的1/2~2/3，严禁混用不同品牌润滑油。

8.管道安装

8.1管道敷设与连接

除跨越及隧洞段外，管道均采用埋地敷设。埋设管道采用原土基础，但必须落在未经扰动的原土上；如管道经过膨胀土及淤泥软弱地基时，应进行换土处理，换土厚度不小于0.3m，换土材料用粗砂或中砂，分二层夯实。含水高的软弱地基，在换土、填砂前换填块石一层。管底设置砂袋支撑(间距≤3m,高度0.15m),管顶及四周回填砂层，上部再回填开挖料并分层夯实。管道坡度应在设计规范允许内。最大坡度15%，局部坡度不大于20%。连接方式：Q235及贝氏体钢管采用焊接连接；共挤POE复合管采用法兰连接，确保接口密封性能。

埋地管道竣工后，应根据管道走向在下列位置设置混凝土里程桩：直线段每500米。管道施工完毕在管道正上方设有明显的管道标识，在过路口等地段设立高压、易爆、危险等字样，同时将拐点、直段管道节点中心坐标、管底标高在竣工图中反映，方便后期巡检维护。

8.2管道与管件验收
安装前核对POE管、贝氏体管、螺旋焊管管材管件的材质证明文件。POE管注意避免划伤，检查内外壁有无裂纹、重皮等缺陷。
8.3焊接与连接
焊接需由持证焊工进行，采用评定合格的焊接工艺（WPS）。焊前预热（根据壁厚），焊后进行后热处理（如需要）。建议进行100%无损检测（RT或UT），确保焊缝质量。采用法兰连接管道时，垫片应放正，螺栓对角紧固。
8.4支架与耐磨面朝向
支架设置应牢固，特别是POE管，因其柔性大，支架间距应小于钢管的1/2-2/3，防止下垂。滑动支架的滑动面应清洁平整。
对于耐磨弯头/三通，必须核对介质流向标记，确保耐磨层（或厚壁侧）朝向冲刷面。这是耐磨管道安装的重中之重。
8.5压力与吹扫试验
管道安装完成后，需进行压力试验（通常为1.5倍设计压力，水压试验）。POE管试压时需注意环境温度，避免低温脆性。
试验合格后，使用压缩空气或蒸汽进行吹扫，直至出口靶板无可见杂质为合格。
9.压力表安装应选在管道直线段、介质流速稳定的部位，避开阀门、弯头、分叉等扰流元件。测量液体压力时，取压点应在管道水平中心线以下（0-45°范围）；测量气体时，应在管道上部。
10.逆止阀安装必须保证介质流动方向与阀体标注的箭头方向一致。这是最基本也是最重要的要求。安装前应清理管道内杂物，防止卡住阀瓣。对于大口径逆止阀，在阀门出口侧应考虑设置支架或吊架，以承受阀门动作时产生的反作用力（水锤效应），闸阀安装按阀体箭头指示方向安装，留有足够的操作和维修空间，严禁利用闸阀来校正管道的错口或不同心等安装偏差。阀门应在无应力状态下与管道法兰自然对中，螺栓应能自由穿入。
阀门两端的管道应有牢固的支架，防止管道重量和热应力作用在阀体上，导致阀体变形、阀杆卡涩或密封泄漏。
11.特殊段管道安装
11.1公路穿越

管顶埋深1.2~1.5m,采用DN1000螺旋焊管作为钢套管保护，套管长度需超出公路排水沟。套管两端设置隔离装置(间距2m),并预埋阴极保护。

11.2河流穿越与沿岸敷设

采用弯管穿越河底或沿河岸埋设，管顶需位于最大冲刷线以下，其中岩石河床埋深≥1.2m,土质河床埋深2.0m。弯管区水平长度按“河宽+5m”控制，管道上部设置混凝土鞍座抗冲抗浮，管槽采用混凝土及河床料回填。

11.3库区跨越

龙都尾矿库区段采用浮桥（浮筒平台）敷设方案。

11.4临边段安装

管道K1+0——K0+13（泵房）段安装根据现场实际地形进行路面扩宽与边坡开挖，采用混凝土柱与悬挑梁支架形式安装，混凝土强度等级C30，悬挑Q235B型钢梁不低于HW200x200x8x12，结构强度满足使用需求，确保管道安装后有效路面宽度4m左右。
12.其他具体施工技术要求按施工图纸执行，施工图纸中未明确的按国家或行业规范执行。

13.严格按照施工图纸进行施工，图纸未明确的严格按最新的国家标准进行施工。

14.禁止使用国家强制淘汰的设备及工艺。

八、质量标准

1.本工程按国家和行业现行质量评定标准和施工技术验收规范执行，在工程施工期间颁布新规范或新版本适用本工程的需要遵照执行，并严格按以下规范进行检验、评定，一次性验收合格。规范、标准包括但不限于如下所列：

1)《工程测量规范》                                  (GB50026-2007)

2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》               (GB50204--2015)                

3)《砌体工程施工质量验收规范》                     (GB50203—2011)

4)《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》      (JGJ13—2014)        

5)《建筑电气工程施工质量验收规范》                 (GB50303-2015)       

6)《建筑地面工程施工质量验收规范》                 (GB50209-2010)           

7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》                 (GB50210-2001)

8)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》                 (GB50212-2014)        

9)《钢筋焊接及验收规程》                            （JGJ18-2012）

11)《钢结构焊接规范》                               (GB50661-2011)        

12)《钢结构高强度螺栓连接技术规程》                  (JGJ 82-2011)           

13)《建筑工程施工质量验收统一标准》                 (GB50300-2013)           

14)《砼结构工程施工质量验收规范》                  （GB50204-2015）          

15)《混凝土质量控制标准》                          (GB50164—2011) 

16)《建筑施工安全检查标准》                          (JGJ59—2011)

17)《建筑施工高处作业安全技术规范》                  (JGJ80—2016)

18)《建筑机械使用安全技术规程》                      (JGJ33—2012)          

19)《建设工程施工现场供用电安全规范》              (GB50194—2014)     

20)《外墙饰面砖工程施工及验收规程》                 （JGJ126-2015）          

21)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》        （GB50150-2016）    

22)《建筑施工安全检查标准》                          (GJG59—2011)           

23)《建筑地基处理技术规范》                           (JGJ79-2012)   

24)《建筑基坑支护技术规程》                       （JGJ120—2012）

25)《建筑工程施工质量验收统一标准》               （GB50300-2013）        

26)《屋面工程质量验收规范》                        （GB50207-2012）  

27)《钢框胶合板模板技术规程》                         (JGJ96-2011)    

28)《工业金属管道工程质量验收规范》                 (GB50184-2011)   

29)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》　        （GB50236-2011）   

30)《建筑涂饰工程施工及验收规程》                  （JGJ/T29-2015）   

31)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》          （GB50231-2009） 

32)《钢结构工程施工质量验收规范》                 （GBJ50205-2001）  

33)《混凝土质量控制标准》                          （GB50164-2011）  

34)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》      （GB50168-2016）  

35)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》      （GB50169-2016）

36)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》      （GB50254-2014）

37)《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》  （GB50255-2014）

38)《金属非金属矿山安全规程》                     （GB16423-2006）

以及国家和地方政府颁布现行的有关技术法规和规范。

2.招标人根据质量管理的相关规定对投标人的质量管理进行考评，并根据招标人《建设工程施工质量管理办法》（CDZ202209009）对质量责任人和责任单位进行处罚，触发禁入机制的提请公司列入宝武集团禁入名单。
九、安全管理要求

除满足国家相关法律法规和招标方安全相关管理规定外，特要求如下：

1.施工作业人员须年满18周岁以上60周岁以下，购买工伤、意外伤害等保险，并经安全教育培训合格，具体参照《玉溪大红山矿业有限公司地表建设工程人员管理规范》。

2.动火、高处（陡边坡）、有限空间、吊装等危险性作业前，必须制定相应的安全措施防护方案，实施前进行安全技术交底，并按照招标方要求办理高处作业证、动火作业证、吊装作业许可证（附专项方案）。

3.施工作业现场必须严格履行“无监控，不作业”的管理要求，按要求配备并规范使用作业面记录仪，及时对本单位作业面记录仪进行维护、更换，并根据使用情况配备备用记录仪等。定期抽查本单位作业面记录仪上传的视音频资料情况，对本单位记录核查的违规违章行为落实考核。具体要求见《井下作业面记录仪使用管理规范（第4版）》（CDZ202206055）
4.施工作业人员须统一穿着有单位明显标识的工作装。

5.特殊工种必须持证上岗。

6.施工现场要求设置现场安全确认表、班前会记录等台账并按规范填写。

7.项目部领导班子、专职安全员按排班计划现场带班，带班期间不得从事与生产、安全无关工作。

8.作业现场及办公区域必须实行标准化定置管理，具体实施要求按招标方管理办法执行。

9.为规范地表建设工程施工单位管理，招标方对工程施工期间的安全、质量、进度、农民工工资支付、竣工资料归档及工程结算办理等指标进行综合评价，用数据量化方式反映各单位综合履约能力，评价结果作为矿业公司地表建设工程非公开招标业务采购选择的资格评判标准，具体考核标准及要求见《地表建设工程施工单位评价管理办法》（CDZ202209011）。

10.发生生产安全责任或亡人火灾责任事故，按玉溪大红山矿业有限公司《生产安全事故赔偿管理办法》（CDZ202206001）执行。具体如下：
（1）工亡1人，赔偿金额为合同结算金额的10%，如合同结算金额的10%不足100万元的按100万元进行赔偿，赔偿金额最高不超过1000万元。

（2）工亡2人，赔偿金额为合同结算金额的20%，如合同结算金额的20%不足200万元的按200万元进行赔偿，赔偿金额最高不超过2000万元。

（3）工亡3人以上（含3人），赔偿金额为合同结算金额的30%，如合同结算金额的30%不足300万元的按300万元进行赔偿，赔偿金额最高不超过3000万元。

（4）发生上述生产安全责任事故、火灾责任事故后，须及时上报甲方，不得瞒报、迟报，否则由乙方承担所有一切责任并且赔偿金加倍。
11.遵守招标人其他安全管理规定。

十、项目管理人员配备要求

工程配置相关管理人员要求如下：

1.要求配备项目经理1名，须具备有效的矿业工程或机电工程专业注册一级建造师注册证书，并注册在投标人单位；具备有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证），每月在现场不得少于22日历天，出勤不足的按1000元/天支付违约金。进场资格报审时提交社会养老保险参保证明、劳动合同及乙方的授权委托书。

2.配备技术负责人1名，须具备有效的机电工程专业注册二级及以上建造师注册证书，并注册在投标人单位；同时具备工程类中级及以上职称，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按1000元/天支付违约金。进场资格报审时提交社会养老保险参保证明、劳动合同、毕业证。

3.配备安全副经理1名，须具备有效的注册在投标人单位的注册安全工程师注册证书，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按1000元/天支付违约金。进场资格报审时提交社会养老保险参保证明、劳动合同、安全管理履历（或安全工程师注册证）、学历证明。

4.机电类技术人员不少于3名，具有机电类技术员及以上职称，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按500元/天支付违约金。

5.土建施工技术人员不少于2名，具备建筑施工技术员及以上职称，每月出勤不得低于22天，出勤不足按500元/天进行考核。

6.测量专业技术人员不少于2名，具有测量技术员及以上职称，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按500元/天支付违约金。

7.专职安全员不少于3名（不含安全副经理），须具备有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）或应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证或注册在本单位的注册安全工程师注册证书，每月在现场不得少于22日历天，出勤不足按500元/天支付违约金。

十一、特别提示

1.本工程材料较多,比较复杂,投标单位要注意工程量计算,投标单位报价时必须认真熟悉施工图纸内容,具体材料详见施工图。

2.投标人应认真踏勘现场，以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况。报价时应结合现场勘察和实际情况及投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，报出完成所有工序的全部费用。若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

3.招标人不提供任何大临设施，大临设施自行考虑。

4.本工程地表建、构筑物较多，混凝土构件的浇筑施工必须使用商品混凝土，特殊情况如需自行搅拌混凝土，须经招标人同意并满足相关规范要求。

5.施工用供水管、供电线路按照（大红山矿业〔2025〕126号）关于印发《玉溪大红山矿业有限公司全员标准化管理办法》的通知相关规定执行，详见附件。

6.除执行国家相关法律法规外，还须遵守招标人的相关管理规定及规章制度。
本项目所涉及品牌或厂商均为“参照或相当于”。
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       年       月       日 
目    录
投标（唱标）一览表
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单
五、施工组织设计
六、项目管理机构

七、资格审查资料
八、其他证明材料
投标（唱标）一览表
项目名称：
招标编号：
	序号
	开标内容
	投标人填写
	备注

	1
	投标报价

（元，含税）
	小写：¥               元（含税）
大写：人民币                 
	

	2
	工期
	
	

	3
	质量要求
	
	

	4
	项目负责人
	姓名：
注册证书名称：
注册证书编号：
	

	5
	投标保证金（元）
	
	

	6
	其他
	
	

	投标人（电子签章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：
日期：   年   月  日

	备注：投标人不得改变唱标表内容及格式。


一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：
我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标报价（含税）；
施工工期为           ，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到           。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在法律法规规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。
7．                                       （其他补充说明）。
投 标 人：                      （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或电子签名）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
（二）投标函附录
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人：               

      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         



（签字或电子签名）
        年    月    日
法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证扫描件。
                          投标人：                 （电子签章）
                                          年       月       日           
（二）授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证扫描件
投标人：                               （电子签章）
法定代表人：                           （签字或电子签名）
身份证号码：                            
委托代理人：                            （签字或电子签名） 
身份证号码：                            
       年       月       日
注：本授权委托书需由投标人加盖单位电子章并由其法定代表人电子签章和委托代理人签字。（提示：可由委托代理人在打印件上签字后扫描上传至编制系统，再加盖单位电子签章、法定代表人电子签名）
三、投标保证金


（招标人名称）：
我方于      年       月        日参加（            项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
投标人：______________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：______________________（签字或电子签名）
地址：                                    
邮政编码：






电话：








     年

月

日
注：附投标保证金提交凭证或投标保证金保函或保险扫描件
四、已标价工程量清单
招标人将工程量清单电子文件上传至云南省公共资源交易中心（玉溪市）交易系统，请投标人自行下载。
（1）投标人须提供完整的已标价工程量清单。已标价工程量清单经有资格的工程造价工程师签字并加盖执业专用章，并将填写好的已标价工程量清单转化为PDF或word格式，导入“云南省工程建设模块化投标文件编制系统”——“投标文件”——“已标价工程量清单”部分，最终生成投标文件，格式为*.BTBJ。
（2）投标人未在工程量清单中填入单价、合价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价、合价或总额价中，招标人将不另行支付。
（3）须附综合单价组价明细表，内容及格式符合招标文件规定。
五、施工组织设计
1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工技术方案、施工管理机构配置情况及保证体系、投入施工的主要机械设备、材料和劳动力配置情况、进度承诺及保障措施、质量保证措施、安全、环保与保证措施、施工应急预案等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。
2.图表及格式要求：
附表一  拟投入的主要施工设备表
附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划
附表四  施工总平面图
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表
                                                              单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划
1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图或横道图表示。
附表四：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：附职称（如有）、资格证书（如有）等材料的扫描件。

（二）项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附有效的矿业工程或机电工程专业注册一级建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）等材料的扫描件。
项目负责人承诺书
________________________（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往_____________________（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_________（项目负责人姓名）现阶段未担任任何在建建设工程项目的项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：               

      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         



（签字或电子签名）
        年    月    日
（二）技术负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附有效的机电工程专业注册二级及以上建造师注册证书、工程类中级及以上职称等材料的扫描件。

（三）安全副经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附有效的注册安全工程师注册证书。
（四）专职安全生产管理人员简历表（不少于3人）
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附有效的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）或应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证或注册在本单位的注册安全工程师注册证书。

（五）机电类技术人员简历表（不少于3人）
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附机电类技术员以上职称证书。
（六）土建施工技术人员简历表（不少于2人）
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附建筑施工技术员以上职称证书。

（七）测量专业技术人员简历表（不少于2人）
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附测量技术员及以上职称。

资格审查资料
1、“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的扫描件。
2、人员要求：详见项目管理机构。
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：后附营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的扫描件。
营业执照
附扫描件
资质证书
附扫描件
 
安全生产许可证
附扫描件
（二）近年财务状况表
提供2022年～2024年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）及审计报告（若投标人成立不足3年，则提供成立以来的财务会计报表及审计报告，若投标人成立不足1年，则提供成立以来的财务会计报表）。提供的审计报告应盖有会计师事务所单位公章和注册会计师的执业专用章。
（三）投标人类似项目情况表
	序号 
	项目名称 
	项目类型 
	服务内容
	项目地点 
	项目时间 
	对应企业的联系人信息

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注1：附2020年1月1日至投标文件递交截止之日(含2020年1月1日后新签订的合同或2020年1月1日前已签订的合同，但合同载明工期还在此期间的合同)单个合同金额7000万元及以上矿山工程在建类似业绩或已完工的类似业绩。证明材料包含但不限于：在建类似业绩提供合同协议书；已完工的类似业绩提供竣工验收资料，证明材料须体现合同金额、施工内容。合同协议书以签订时间为准，竣工验收资料以竣工时间为准。

注2：附2020年1月1日至投标文件递交截止之日(含2020年1月1日后新签订的合同或2020年1月1日前已签订的合同，但合同载明工期还在此期间的合同)压力≥6.0MPa且管径≥DN300的管道安装工程在建类似业绩或已完工的类似业绩。每提供1项得1分，最多得2分。证明材料包含但不限于：在建类似业绩提供合同协议书；已完工的类似业绩提供竣工验收资料，证明材料均体现管道压力及管径。合同协议书以签订时间为准，竣工验收资料以竣工时间为准。
（四）信誉证明材料
________________________（招标人名称）：
我方在此声明，我方信誉良好，没有处于被责令停业，暂停或取消投标资格，财产被接管或冻结，破产状态，2023年1月1日至投标截止之日没有骗取中标或严重违约或重大质量问题，无行贿等不良记录；未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的失信被执行人名单；未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺
投标人：                     （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或电子签名）
        年    月    日

（五）其他资格审查资料
八、其他证明材料
1.诚信投标承诺
本企业郑重承诺：
一、我公司将严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，由本企业自行独立参加                  （具体的工程项目名称）   投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不与其他投标人相互串通投标，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；
四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以谋取中标；
六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
七、不出卖资质，让他人挂靠投标；
八、不恶意压低或抬高投标报价；
九、不扰乱建设工程招投标市场秩序；
十、不在开标后进行虚假或恶意投诉。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。
投标人：               

      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         


（签字或电子签名）
        年    月    日
2.对招标文件及合同条款认同声明
招标人名称：                      
我公司认真阅读理解了                 （项目名称） 的招标文件后，郑重声明如下：
1、我公司对招标文件和招标文件中所有的条款全部认同，积极响应。
2、我公司非常理解和支持并服从招标人和招标代理单位在本次招标活动的各项工作安排。
3、我公司承诺将认真按招标文件的要求，认真履行招标文件中所有的条款，保质保量地完成本工程的施工任务。
4、我公司积极响应建设单位针对本次招标活动的具体时间安排，对本次招标活动的时间安排无异议，完全认可。
5、如果我方有幸中标，我方将尊重贵方的全面管理，认真履行合同，实现我方在投标书及合同中的全部承诺，为贵方提供优质服务。
6、我公司严格按招标文件要求，规范地编制投标文件，委派有实力的人员进驻现场认真地工作，请招标人、专家和评委、领导给予审查和指正。

7、我公司承诺，若我公司中标，我公司愿意按照投标文件配备人员进场，若不按要求进场，我公司接受合同专用条款中的处理条件。
8、我公司承诺，若我公司中标，将严格按照施工图、相应的施工及验收规范进行检查、检测、试验，并负责所承担工程内容的交工验收、资料归档及相应的后续使用管理配合、移交工作。
投标人：               

      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         



（签字或电子签名）
        年    月    日
3.农民工工资支付承诺
格式自拟
包含但不限于：按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《云南省建设领域农民工工资支付管理试行办法》等法律、法规规定要求作出承诺。
投标人：               

      （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         



（签字或电子签名）
        年    月    日
4.安全文明措施费、安全生产费、规费、税金承诺书
致：     （招标人）             公司                               
我公司自愿参与贵公司组织的招标项目    （项目名称 ）  项目编号：                      的投标活动。本项目的安全文明施工措施费、安全生产费、规费、税金已包含在我公司投标报价中，且按本项目政府相关部门规定的费（税）率计算，并专款专用。

特此承诺！
投标人:                                          （电子签章） 
法定代表人或其委托代理人：______________________（签字或电子签名）
日期：      年    月    日
5、未列入禁止交易名单投标承诺书

XX公司（招标人名称）：

我公司           （投标人名称） 郑重承诺，我公司未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单。

我公司保证上述信息的真实和准确，如存在虚假承诺的，我公司承诺无条件承担以下后果：

1.招标人有权取消我公司中标资格并不与我公司签订合同；

2.招标人有权不予退还我公司在本次招标项目中提交的投标保证金；

    3.由此给招标人带来的其他损失和责任。
投标人：                         
（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或电子签名）
      年      月      日
6、作业人员承诺

玉溪大红山矿业有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的招标项目    （项目名称 ）  项目编号：              的投标活动。我单位承诺，本项目作业人员年满18周岁以上60周岁以下；若在项目实施过程中，我方未按照承诺执行，我公司承担由此造成的一切后果。

投标人：                         
（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                     （签字或电子签名）
      年      月      日
7、投标人认为需要提供的其他材料

