[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _GoBack]昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司呈贡雨花路加油站设计、施工总承包项目招标公告
[bookmark: _Toc3093][bookmark: _Toc22373]1.招标条件:
本招标项目昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司呈贡雨花路加油站设计、施工总承包项目（项目名称）已由呈贡区发展和改革局（呈贡区粮食和物资储备局）（项目审批、核准或备案机关名称）以备案号【项目代码】:2504-530114-04-01-672987批准建设，建设资金来源于自有资金，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件。昆明呈建项目管理咨询有限公司受昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司（以下简称“招标人”）的委托，对该项目采用设计、施工总承包模式进行公开招标，欢迎有实力的潜在投标人参加。
[bookmark: _Toc2582][bookmark: _Toc19069]2.项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc30157][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc20464][bookmark: _Toc25879][bookmark: _Toc32161][bookmark: _Toc583][bookmark: _Toc25369]2.1项目名称：昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司呈贡雨花路加油站设计、施工总承包项目
[bookmark: OLE_LINK61]2.2项目概况：昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司呈贡雨花路加油站位于呈贡区雨花路曲环中部右侧，蓝光天骄城西侧附近，项目内容包含雨花路加油站主体建设及边坡治理，总用地面积约13.57亩。主要建设内容为：
（1）加油站主体建设总占地面积约8.17亩，总建筑面积629.39㎡（其中加油站站房建筑面积129.06㎡、辅助用房建筑面积335.7㎡、罩棚建筑面积164.63㎡），因加油站罩棚属加油站建设运营过程中的核心建筑，其覆盖面积涵盖核心经营、爆炸危险区域等关键因素，需综合考虑耐火、稳定性、使用年限等条件。设2台双枪双油品、2台四枪双油品潜油泵加油机，设30m³F双层油罐3具（95#x1、92#x1、0#x1），总罐容为90m³，折合后油罐总容积75m³；
（2）雨花路加油站边坡治理项目，该边坡治理项目主要对昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司呈贡雨花路加油站三面边坡进行治理，项目总占地面积增加用地约5.40亩，该项目边坡治理工程因地处城市建成区，且边坡高度达30余米，属一级边坡，该边坡已完成专项治理设计方案的备案，故对边坡治理方面要考虑安全性、稳定性、使用年限等因素，避免对周边现有环境的扰动。主要建设内容为呈贡雨花路加油站边坡治理，边坡治理方式采用增设抗滑桩、浇筑冠梁结构、修建框格梁与拱形骨架等形式对项目边坡进行防。
2.3招标范围：
[bookmark: OLE_LINK62]（1）设计招标范围：完成昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司呈贡雨花路加油站设计、施工总承包项目主体结构的施工图设计，包括但不限站房、辅助用房、罩棚、等施工图设计、施工过程中及工程质量缺陷责任期内的相关设计跟踪服务，配合招标人出具相关设计方案，并无条件对方案进行修改，出具满足要求的成果资料，配合审图单位完成施工图审查并取得审图合格证。
（2）施工招标范围：按照国家的有关法律、法规、规章、有关技术规范，完成主体结构及边坡治理所涉及的全部施工工作。工程竣工验收、移交、交付使用、资料归档和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。
2.4总投资：项目估算总投资约5300万元。
[bookmark: OLE_LINK66]本次招标规模：约1030万元；
2.5资金来源：自有资金。资金落实情况：已落实。
[bookmark: OLE_LINK60]2.6建设地点：位于呈贡区雨花路曲环中部右侧，蓝光天骄城西侧附近。
[bookmark: _Toc6026][bookmark: _Toc3750][bookmark: OLE_LINK1]2.7建设期限：160日历天，其中：设计周期：10日历天（含施工图审查时间）；施工工期：150日历天。
2.8质量要求：
（1）设计质量要求：满足国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任；
（2）施工质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)和相应各专业工程质量验收规范、《建设工程施工项目管理规范》(GB 50216)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T 50375)等现行工程建设技术标准，确保工程一次性验收合格；同时应符合中国石油化工集团、中国石油化工股份有限公司和中国石化销售股份有限公司的标准，两者标准不一致时，以后者为准。加油站项目应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）、《中国石化综合加能站形象标准手册》2023版 、《中国石化易捷便利店形象标准手册》2022版本的建设要求；
2.9标段划分：本项目不划分标段。
2.10资格审查方式：资格后审。
2.11联合体：本项目接受联合体投标。投标人可根据自身企业情况自行组建联合体，联合体成员不得超过3个，由具备相应资格要求的企业组成，组成的联合体只能以一个投标人身份投标，并明确施工企业为联合体牵头人。
①联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人。
②投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。
③联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。
④联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。
⑤由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
[bookmark: _Toc3057][bookmark: _Toc17308]3.投标人资格要求（本次招标要求投标人同时具备以下资格）
[bookmark: OLE_LINK4]3.1营业执照：投标人须在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的合法企业或其他组织，具备有效的营业执照或其他法定凭证（注：投标人为联合体投标的，须附联合体各方的营业执照副本或其他法定凭证扫描件）
3.2资质要求：
设计资质：
具备由建设行政主管部门核发的有效工程设计综合资质甲级；
具备由建设行政主管部门核发的化工石化医药行业乙级及以上资质，或化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业设计乙级及以上资质；
具备由建设行政主管部门核发的有效建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；
具备特种设备生产许可证 - 压力管道设计（GC2）及以上资质。 
具备上述设计和或、、资质要求。
（投标人为联合体的，须联合体中负责设计工作的单位提供，否则不予认可）；
（2）施工资质：
具备建设行政主管部门颁发的石油化工工程施工总承包三级及以上资质和建筑工程施工总承包三级及以上资质；
具备建设行政主管部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质；
具备建设行政主管部门颁发的钢结构工程专业承包三级及以上资质；
具备有效的安全生产许可证。 
具备上述施工、、、资质要求。
（若联合体投标的，须联合体中负责施工工作的单位提供）。
3.3人员要求：
（1）设计项目负责人：投标人拟派至本项目的设计负责人需具备有效的贰级及以上注册建筑师资格或贰级及以上注册结构工程师资格及以上，且均须注册于投标单位。2023年至今，该负责人需有一项加油站新建（或改扩建）工程设计项目业绩，并提供由投标人本单位购买近三个月的社保证明材料。 （注：新成立一年的企业设计负责人业绩不做要求。若为联合体投标，须由联合体中负责设计工作的单位提供）。
（2）施工项目负责人（项目经理）：投标人拟派至本项目的项目负责人（项目经理）须具备建设行政主管部门颁发的二级及以上注册建造师证书（机电工程或建筑工程），且该证书须注册在投标单位；同时须具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；自2023年至今，该负责人需具有一项加油站新建（或改扩建）工程施工项目业绩。拟配备的项目负责人（项目经理）不得担任其他在建项目的项目经理（须提供承诺书），并需提供由投标人本单位购买近三个月的社保证明材料（注：新成立一年的企业施工项目负责人（项目经理）业绩不做要求。若为联合体投标，须由联合体中负责施工工作的单位提供）。 
（3）技术负责人资格要求：投标人拟派至本项目的技术负责人需具有中级及以上技术职称，同时具备国家注册二级建造师证（建筑工程或机电工程专业），注册证书须注册在投标单位，并提供投标人本单位购买近三个月的社保证明材料（如为联合体投标的，须联合体中负责施工工作的单位提供）。
（4）施工现场专业（管理）人员资格要求：除项目负责人、技术负责人外，至少应配备施工员、安全员、质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员各 1 人，且这些人员必须为投标人本单位人员。专职安全生产管理人员需具备有效的安全生产考核合格证书（C 类），在项目实施过程中必须常驻施工现场，且不得兼任其他项目的管理人员。所有人员需提供身份证、岗位证书（资格证书），并提供由投标人本单位购买近三个月的社保证明材料。 
（5）投标单位承诺：中标后在现场施工过程中所派驻的现场人员，必须严格与投标文件中施工现场专业（管理）人员配备表所拟派人员保持一致（提供承诺）。
3.4财务要求：提供 2022 年至 2024 年的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满 3 年的，提供自成立至今的审计报告及财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。成立不满 1 年的，提供成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）或情况说明（注：以联合体形式参加投标的，各方均需提供）；
3.5信誉要求：
（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格（提供承诺书）（注：以联合体形式投标的，联合体各方均需提供）；
（2）投标截止之日前投标人、法定代表人或者负责人未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人；（提供网页查询截图（查询时间为公告发布之日起至投标截止日期）并提供承诺书）（注：以联合体形式投标的，联合体各方均需提供）；
注：投标人为联合体的，联合体各方中的任何一方存在以上不良信用记录且被限制投标的，均不得参与本项目投标活动，否则否决其投标资格；但期限届满或被移出的除外，具体以招标人或招标代理机构查询结果为准。
（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1号），对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。（提供承诺书）（注：以联合体形式投标的，联合体各方均需提供）；
[bookmark: _Toc22181][bookmark: _Toc7952]4.招标文件的获取
[bookmark: OLE_LINK59]4.1凡有意参加投标者：投标人须在云南省公共资源交易信息网-昆明市（网址：https://ggzy.yn.gov.cn）进行注册以及企业数字证书（CA）的办理。注册及企业数字证书（CA）办理完成之后，请于网上公告时间为准获取招标文件（北京时间）。
4.2获取地址：进入云南省公共资源交易信息网-昆明市（网址：https://ggzy.yn.gov.cn）凭企业数字证书（CA）登录下载招标文件。(招标文件格式为*.BZBJ)。（如有疑问可咨询24小时技术支持热线：010-86483801）
注：如果投标人之前已经在云南省公共资源交易信息网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），此次无需重复办理，可直接登录云南省公共资源交易信息网-昆明市（网址：https://ggzy.yn.gov.cn）获取招标文件。
4.3未按规定时间及上述要求获取招标文件的投标人不得参与投标。（规定时间及获取方式要求见本招标公告“4.招标文件的获取”）
[bookmark: _Toc222][bookmark: _Toc15744]5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：以网上公告的时间为准。
[bookmark: _Toc357500938]5.2投标文件递交网址：云南省公共资源交易信息网-昆明市（网址：https://ggzy.yn.gov.cn），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为无效投标。
[bookmark: _Toc5471][bookmark: _Toc14329]6.开标时间、地点
[bookmark: _Toc357500939]6.1开标时间：以网上公告的时间为准。
[bookmark: _Toc357500940]6.2开标地点：昆明市公共资源交易中心。
6.3开标要求：网上开标远程解密，本项目采用网上开标远程解密方式进行，投标人无须到达开标现场。
6.4网上开标远程解密方式：投标人登录云南省公共资源交易信息网-昆明市（网址：https://ggzy.yn.gov.cn）下载专区，按照“网上开标远程解密指南”完成远程解密、查看开标一览表和签名确认等相关操作。本项目解密时间为30分钟（暂定），若投标人未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由招标代理机构给予对应的回复。本项目签名确认时间为3分钟，在规定的签名确认时间内不进行确认的，则视为对开标结果无异议。
[bookmark: _Toc18378][bookmark: _Toc20125]7.发布公告的媒介
本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（网址：https://ggzy.yn.gov.cn）网站上发布。招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc32502][bookmark: _Toc18355]8.监督部门
[bookmark: OLE_LINK7]行政监督单位：昆明市呈贡区政务服务管理局监 督 电 话：0871-67483553
[bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc15825]9.联系方式
招 标 人：昆明中石化国投（呈贡）石油有限责任公司
地    址：云南省昆明市呈贡区惠兰园G区呈贡新区创业园3楼
联 系 人：杨老师
[bookmark: OLE_LINK25]联系方式：18213941900

[bookmark: OLE_LINK41]招标代理机构：昆明呈建项目管理咨询有限公司
地    址：呈贡新区创业园三楼（谊康北路与春融街交叉口）
联 系 人：陈工、吴工、王工
联系电话：0871-65956765

