东航昆明长水机场基地扩建项目机务维修区工程（一期）小市政工程（项目名称）/（标段）施工招标公告

1.招标条件

本招标项目东航昆明长水机场基地扩建项目机务维修区工程（一期）小市政工程（项目名称）/（标段）已由云南省昆明空港经济区经济贸易发展局（项目审批、核准、备案机关名称或单位名称）以投资备案证2206-530091-04-01-414811（批文名称、编号及文件等）批准建设，项目业主为东方航空技术有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源），资金落实情况：已落实，招标人为东方航空技术有限公司/中铁北京工程局集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况

2.1 项目建设地点：昆明市官渡区大板桥镇（昆明长水机场用地红线内）。
2.2 计划工期： 计划开工日期：2026年8月10日；计划竣工日期：2027年4月30日；总工期：264日历天。
2.3 质量要求：符合现行国家、云南省和昆明市有关工程施工验收规范和标准的要求一次性验收合格。
2.4 其他内容：/（包括招标项目的建设地点、计划工期等内容的详细说明）。
3.招标范围及招标规模
招标范围：施工图纸所示的基坑支护、土石方开挖及回填、管廊、雨水调蓄池（含内部相关设备及管线）、化粪池和废水收集池的结构和建筑、室外管网和管井（不含压缩空气系统、消防系统、供油系统、红线内10KV管网）、室外配电箱的进线配管及电缆沟、配合BIM复核管网、检查井定位等工作。具体详见本项目施工图纸及招标文件中的约定。
小市政工程范围：详见施工图纸、工程量清单、招标文件所示的工程项目实施范围内的全部工程，包括但不限于以下内容：

1、管廊工程：含土石方开挖及回填，基坑支护工程、结构及建筑（不含管廊楼梯幕墙），预留套管、管廊内支架、支墩、桥架、照明、通风、集水坑等。

2、雨水调蓄池、化粪池和废水收集池：含土石方开挖及回填，基坑支护工程及施工期间的基坑监测（不含支护桩）、结构及建筑，预留套管、控制箱等。

3、基坑支护桩桩头破除、冠梁、喷锚，管线、基础开挖前须与总承包单位办理交接手续，完工后须按要求移交总承包单位，并做好相关成品保护工作，相关成品保护方案须经监理单位、建设单位确认后方可施工。

4. 管线安装过程中，如需穿越基坑支护系统及地下障碍物等情况，相关费用投标单位自理。

5、室外管网、管井：

（1）给水管网（不含室外消火栓及支管）出户后（出户前由总承包单位实施）室外管网的开挖及回填，管道基础，管道敷设，附属构筑物，井室、井盖及试压、冲洗、消毒等。

（2）中水、去离子水管网出户后（出户前由总承包单位实施）室外管网的开挖及回填，管道基础，管道敷设，附属构筑物，井室、井盖及试压、冲洗、消毒等。

（3）污（废）水排水系统出户后（出户前由总承包单位实施，总包施工至出户第一个检查井）室外管网的开挖及回填，管道基础，管道敷设，埋地式厨房专用油脂分离器，化粪池，井室、井盖及试水等。

（4）雨水排水系统（出户前由总承包单位实施，总包施工至出户第一个检查井）室外管网的开挖及回填，管道基础，管道敷设；雨水调蓄池，消防废水收集池及井室的砌筑、井盖及试水等。

（5）电气管网的低压线路排管开挖及回填，排管包封，管道敷设及管井等（线缆由总承包单位实施）。

（6）弱电管网出户后（出户前由总承包单位实施）室外管网（格栅管、钢管）的开挖及回填，管道基础及管道敷设等。穿线由弱电单位实施。

（7）热力管网出户后（出户前由总承包单位实施）室外管网的开挖及回填，管道基础，管井、管道敷设等。

（8）室外电力井至室外配电箱（含充电桩配电箱和室外油泵配电箱）进线的配管及电缆沟由小市政单位施工（具体详见后附工作界面划分表）。

6、土石方开挖和回填：管廊、雨水调蓄池、化粪池、废水收集池和围墙基础等开挖的土方堆至指定场地，堆放方量不少于5000m³，随挖随填方量不少于5000m³，多余土方外运消纳，原土回填基坑至场地标高。

7、移交界面和责任：小市政单位进场施工前，应和总承包做移交界面的压实度、平整度、结构尺寸准确度等数据的全面检验，移交界面时进行四方（甲方、监理 、总包、小市政单位）检查，检查结果修正后经四方复查通过才能移交。
（招标范围应涵盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明）。
招标规模：52713100.11元（招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准，包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明）。

4.投标人资格要求

投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位；
详细资质要求：☑有            □无
投标人资质：建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_一级及以上  其他资质：/
具备有效安全生产许可证；
当前未被建设行政主管部门取消投标资格；
投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉资质条件。
项目负责人资格要求：☑有          □无
项目负责人资格：注册建造师_一级注册建造师_市政公用工程  其他资质：/；拟派项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书；且未担任其他在建工程项目的项目经理；需提供劳动合同、社保证明（退休人员无需提供）。
技术负责人：具备高级工程师及以上职称；需提供劳动合同、社保证明（退休人员无需提供）；
财务要求：2022至2024（年份要求）有效的财务报表。
企业业绩要求：□有               ☑无
企业业绩：     ，需提供合同协议书和工程竣工验收证明材料。
项目负责人业绩要求：□有               ☑无
项目负责人业绩：     ，需提供合同协议书和工程竣工验收证明材料。
人员配备要求：详见《施工现场专业(管理)人员配备表》。
信誉要求：（1）当前未被建设行政主管部门取消投标资格；（2）未被“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”列入失信被执行人；（3）根据《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》（云建质〔2023〕1号），对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位，且不具备安全生产条件的，在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动；生产经营单位安全生产条件合格后，应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核，经省级行业行政主管部门核准通过后，方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。
其他要求：对上条信誉要求补充如下：第（1）条由投标人提供承诺；第（2）、（3）条由招标代理机构开标结束后进行查询，查询结果交评标委员会进行核查。
（1）投标人须具有独立承担民事责任的能力，具备有效营业执照或单位法人证书或其他法定凭证【投标文件中提供营业执照或其他法定凭证原件扫描件】。

（2）财务要求：投标人具有健全的财务会计制度，且应满足下列三项条件之一：

① 须提供2022年至2024年经审计的审计报告及财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2024或2025年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或提供2022年至2024年公司内部自行编制的财务会计报表【注：投标人若为事业单位的，则不需提供利润表】。

② 新成立企业不满三年的须提供成立至今经审计的审计报告及财务报表（包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表）或其基本开户银行2024或2025年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或提供成立至今公司内部自行编制的财务会计报表【注：投标人若为事业单位的，则不需提供利润表】。

③ 新成立企业不满一年的，须提供其基本开户银行2024或2025年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或提供加盖鲜章的公司财务情况说明。

（3）按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》投标人应提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。

（4）第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。如存在行贿犯罪等相关违规情况，按照昆监管联发【2014】3号文执行。

（5）根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。投标人须对此条款做出承诺，格式自拟。

（6）投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态；2022年至今，没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，提供承诺书
。
5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者（以网上公告时间为准），登录   云南省公共资源交易信息网，点击切换至“昆明市”网站（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为*.ZBJ；招标电子商务标文件，格式为*.ZBS、图纸（电子版））。未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在   云南省公共资源交易信息网，点击切换至“昆明市”网站完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。
5.2 按照《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号）的要求，减免政府投资项目投标保证金，降幅不得低于现收取数额的50%。具体减免金额参照对应项目地区的相关文件为准，并在招标文件中明确减免投标保证金的情况。 

5.3其他要求：/。
6.投标文件的上传
6.1投标文件上传的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。
6.2网上上传：网上上传网址为https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照招标文件要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
6.3其他要求：6.3.1开标方式：采用网上开标远程解密方式。
6.3.2开标时投标单位无需到现场出席开标会。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责(确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响评标的，责任由投标人自行承担)，如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律法规进行处罚；在到达开标时间之后投标人自行登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)，点击【智能开标系统】，进入网上开标大厅，至投标截止时间后方能找到对应项目，点击项目后方的【进入】按钮进入开标室页面，进行系统自动签到(温馨提示:登录及电子签名时需要用企业CA锁，解密时需要用投标文件加密的CA锁，为了不频繁更换CA锁影响解密及签名确认，故建议投标文件加密时采用企业CA锁进行加密)。

6.3.3开标系统下达网上解密指令后，投标单位点击上方【网上解密】进入网上解密界面，各投标单位必须在系统下达的时间内完成解密工作。

6.3.4开标过程中，待全部投标单位解密成功唱标后投标单位如有问题，可以在线发起异议，点击右上角的【提出异议】按钮，填写异议详细内容之后进行提交，由招标人(招标代理机构)给予对应的回复。

6.3.5各投标人应当提前熟悉和掌握网上开标远程解密详细操作，操作步骤可登录全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网(https://ggzy.yn.gov.cn/homePage)，选择交易指引，自行学习《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》。

6.3.6开标当天投标人无法正常登录系统、无法正常解密的，应及时联系筑龙客服说明问题并请求远程协助检查确认问题，同时联系招标人(招标代理机构)说明情况
。
7.发布公告的媒介
云南省建设监管公共服务平台（https://www.ynjzjgcx.com）、云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/）及/。
8.联系方式

	招 标 人：
	东方航空技术有限公司/中铁北京工程局集团有限公司
	招标代理机构：
	云南禹信招标代理有限公司

	地    址：
	上海市长宁区空港三路99号1幢/北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-7943室
	地    址：
	昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座21楼

	邮    编：
	200050/102300
	邮    编：
	650032

	联 系 人：
	李学华/张帅
	联 系 人：
	林娟、杨金龙

	电    话：
	18213971672/18500326654
	电    话：
	19987646062/0871-67169993 

	传    真：
	/
	传    真：
	/

	电子邮件：
	/
	电子邮件：
	/

	网    址：
	/
	网    址：
	/

	开户银行：
	/
	开户银行：
	/

	账    号：
	/
	账    号：
	/

	投诉电话：
	18213971672
	
	


     
行政监督单位：云南滇中新区政务服务管理局（填写县级以上住房和城乡建设行政监管机构名称）
监 督 电 话：0871-67336722
