鲁甸至巧家高速公路钢筋、型钢采购招标(二次)-招标公告
项目编码：2022275
（一）鲁甸至巧家高速公路钢筋采购招标（二次）招标公告
[bookmark: _Toc144974394][bookmark: _Toc152047191][bookmark: _Toc144974395][bookmark: _Toc152047192]1.招标条件
[bookmark: _Hlk853466]本招标项目鲁甸至巧家高速公路已由云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2020〕988号批准建设，初步设计已由云南省交通运输厅以云交审批［2021］7号批复。项目业主为昭通市鲁巧高速公路投资开发有限公司，招标人为云南大昭物资有限公司（以下简称“发包人”或“招标人”）；建设资金来自企业自筹、政府补助和国内银行贷款，资金已落实，招标代理机构为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件。现对该项目所需钢筋以资格后审方式进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：云南省昭通市境内。
2.2建设规模：鲁甸至巧家高速公路（以下简称“鲁巧高速”）起于昭通市鲁甸县龙头山镇东侧，接G7611都香高速公路昭金段K38+585.27处，设龙头山枢纽互通立交实现交通转换，止于昭通市巧家县城郊迤博溪，与云南省高速公路S23昆明至巧家高速公路格勒至巧家段 K55+086. 08处相接，设巧家枢纽互通立交实现交通转换。主线全长71.767公里（鲁甸县境内13. 078公里，巧家县境内58. 689公里）。全线设置龙头山（枢纽）、包谷垴、老店、崇溪、中寨、巧家（枢纽）共6处互通式立交。同步建设中寨立交连接线4.104公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80公里/小时，路基宽度25.5米，桥涵设计汽车荷载等级采用 公路-I级。中寨立交连接线采用三级公路标准建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米。项目概算批复总投资为1684549.6671万元。
2.3计划供货期：暂定66个月（同土建施工工期42个月，缺陷责任期24个月，由招标人根据物资需求计划，从下达第一份物资需求计划开始至本项目缺陷责任期结束为止）。
2.4招标范围：本项目工程所需钢筋材料。本项目划分为GJCG-A~GJCG-F共6个标段，本次招标为GJCG-B~GJCGD、GJCG-F标段。
2.5标段划分、材料名称及规格、暂定数量、交货地点见下表：



	标段
	对应桩号（初步设计）
	材料名称
	规格
	暂定数量
（吨）
	交货
地点

	
GJCG-B
	K12+185～K23+715
	预应力钢筋
	/
	35
	发包人指定的材料堆放场

	
	
	热轧光圆钢筋
	HPB300
	5093
	

	
	
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	41128
	

	
	K0+000~K70+374.475
	热轧带肋钢筋
	HRB500E
	5937
	

	GJCG-C
	K23+715~K36+975
	热轧光圆钢筋
	HPB300
	8663
	

	
	
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	29940
	

	GJCG-D
	K36+975~K54+620
	热轧光圆钢筋
	HPB300
	6864
	

	
	
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	31288
	

	GJCG-F
	K61+775~K70+374.475
	钢筋网片
	/
	1518
	

	
	
	热轧光圆钢筋
	HPB300
	6017
	

	
	
	热轧带肋钢筋
	HRB400E
	24449
	


[bookmark: _Hlk102809905]注：①上表内所列数量为设计估算数量，实际供货数量会有增减变化，最终以实际需求计划为准，桩号里程为暂定，具体范围根据实际施工情况调整，请各投标人综合考虑供货数量和桩号里程变化带来的风险；②若其他标段需要预应力钢筋或热轧带肋钢筋HRB500E，GJCG-B合同包供应商需无条件按本包件合同约定价格供应。
2.6本次建设项目钢筋采购GJCG-A、GJCG-B标段及型钢采购XGCG-A标段中标人在工地附近合建或租赁一个仓库，钢筋采购GJCG-C、GJCG-D标段及型钢采购XGCG-B标段中标人在工地附近合建或租赁一个仓库，钢筋采购GJCG-E、GJCG-F标段及型钢采购XGCG-C标段中标人在工地附近合建或租赁一个仓库。仓库建设或租赁费用由各标段中标人按中标价比例承担。钢筋采购GJCG-F标段的中标人供应鲁甸至巧家高速公路全线工程所需钢筋网。
3.投标人资格要求
3.1投标人资质要求
（1）投标人如为生产厂家，应具备：
a.具有独立法人资格，并持有有效的营业执照；
b.具有有效的全国工业产品生产许可证；
c.产品技术指标达到国家现行相关行业标准要求；
d.具有国家认可的质量管理体系认证证书；
e.必须为一般纳税人。
（2）投标人如为授权代理商，应具备：
a.代理品牌的钢筋生产厂家条件满足上述(1)要求；
b.具有独立法人资格，并持有有效的营业执照；
c.具有所代理品牌的生产厂家出具的针对本项目一个或者多个标段的唯一授权代理证书；
d.必须为一般纳税人。
3.2财务要求
（1）投标人如为生产厂家：
a.注册资本不低于人民币100000万元，以营业执照注明的注册资本为准；
b.提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表。
（2）投标人如为授权代理商：
a.注册资本不低于人民币3000万元，以营业执照注明的注册资本为准；
b.投标人提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，且2021年末营运资金（流动资产-流动负债）不低于3000万元。
3.3供货业绩要求
投标人2017年1月1日至今完成过2个及以上高速公路、高铁项目或大型水利水电工程项目钢筋供货项目，且单个业绩钢筋供货量不低于2万吨。
3.4生产厂家产能不低于450万吨/年。
3.5同一生产厂家仅能委托一个代理商参加同一标段的投标，同一生产厂家及其授权的代理商不能同时参与同一标段投标，同一代理商仅能代理唯一生产厂家进行同一标段投标。否则，其投标被否决。每个投标人在投标时需提供一个备选辅助供应品牌（该品牌生产商须达到招标文件对生产商的资格要求），投标人投标时提供辅供品牌厂家愿意在本项目辅助供应的承诺书。
3.6投标人还应在人员、信誉等方面具有相应的履约能力。
3.7投标人可以对本次招标的多个标段进行投标，但最多只允许中标本招标项目钢筋采购的2个标段。
3.8本次招标不接受联合体投标。
3.9与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.10在国家企业信用信息公示系统（http:// www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。
[bookmark: _Toc152047197][bookmark: _Toc144974401]4.投标报名
凡有意参加投标者，请于2022年9月9日16时00分至2022年9月19日23时59分（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料，电子招标文件格式为*.BZBJ；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA）并完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。
[bookmark: _Toc152047196][bookmark: _Toc144974400]5.投标文件的递交
5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月9日09时00分。
网上递交网址：云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”。投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 
网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。因交易系统可能不稳定，建议各投标人在投标截止前2~3个工作日内完成投标保证金绑定。
5.3开标方式：网上远程开标。
投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”，按照办事指南中《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》（适用投标人和供应商），在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，视为对开标结果无异议。
技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司
服务热线：0870-2221602，010-86483801。
注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。
5.4特别说明
公共资源进场交易疫情防控工作实行业主单位负责制。招标人要会同代理机构建立防控处置和报告机制，严格落实防控工作要求，组织完成本项目各方参与主体检测体温，扫描“健康码”、“行程码”二维码，填报《公共资源交易进场人员健康申报表》《公共资源进场交易进场人员登记表》。
请本项目各方参与主体（招标人代表、代理机构人员、行业主管部门人员等）携带本人身份证，自行佩戴口罩，在交易中心开标等候区进行体温检测并登记。如有发热（体温大于等于37.3℃）、干咳、乏力等不适症状、14天内与新冠肺炎确诊或疑似病例有密切接触、14天内有境外旅居史（港台地区和国外其他国家或地区）、14天内来自或途经新冠肺炎疫情高风险地区、14天内来自或途经新冠肺炎疫情中风险地区（具体的高风险地区、中风险地区以官方实时通报的为准）等应主动回避。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人：云南大昭物资有限公司
地    址：云南省昭通市昭阳区龙韵雅苑29栋17楼
邮    编：657000
电    话：0870-2127756/18314519484
传    真：0870-2127756
联 系 人：李朝栋

招标代理机构：华杰工程咨询有限公司
地    址：北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦8层
邮政编码：100029
联 系 人：郭蝉锋、赵特
电    话：010-64997351
传    真：010-64997367
                                              2022年9月9日










（二）鲁甸至巧家高速公路型钢采购招标（二次）招标公告
[bookmark: _Toc152047193][bookmark: _Toc144974396]1.招标条件
本招标项目鲁甸至巧家高速公路已由云南省发展和改革委员会以云发改基础〔2020〕988号批准建设，初步设计已由云南省交通运输厅以云交审批［2021］7号批复。项目业主为昭通市鲁巧高速公路投资开发有限公司，招标人为云南大昭物资有限公司（以下简称“发包人”或“招标人”）；建设资金来自企业自筹、政府补助和国内银行贷款，资金已落实，招标代理机构为华杰工程咨询有限公司。项目已具备招标条件。现对该项目所需型钢以资格后审方式进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：云南省昭通市境内。
2.2建设规模：鲁甸至巧家高速公路（以下简称“鲁巧高速”）起于昭通市鲁甸县龙头山镇东侧，接G7611都香高速公路昭金段K38+585.27处，设龙头山枢纽互通立交实现交通转换，止于昭通市巧家县城郊迤博溪，与云南省高速公路S23昆明至巧家高速公路格勒至巧家段 K55+086. 08处相接，设巧家枢纽互通立交实现交通转换。主线全长71.767公里（鲁甸县境内13. 078公里，巧家县境内58. 689公里）。全线设置龙头山（枢纽）、包谷垴、老店、崇溪、中寨、巧家（枢纽）共6处互通式立交。同步建设中寨立交连接线4.104公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80公里/小时，路基宽度25.5米，桥涵设计汽车荷载等级采用 公路-I级。中寨立交连接线采用三级公路标准建设，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米。项目概算批复总投资为1684549. 6671万元。
2.3计划供货期：暂定66个月。（同土建施工工期42个月，缺陷责任期24个月，由招标人根据物资需求计划，从下达第一份物资需求计划开始至本项目缺陷责任期结束为止）。
2.4招标范围：本项目工程所需型钢材料。本项目共划分为XGCG-A、XGCG-B和XGCG-C三个标段，本次招标为XGCG-A、XGCG-B标段。
2.5标段划分、材料名称及规格、暂定数量、交货地点见下表：







	
标段
	对应桩号
	对应土建标段
	类型及数量（吨）
	交货地点

	
	
	
	工字钢
	无缝钢管
	

	
	
	
	I14
	I16
	I18
	I20a
	I22a
	I22b
	I25a
	I32a
	合计
	φ108 ×6
	φ42×4
	合计
	

	XGCG-A
	K0+000～K23+715
	一～三标段
	9 
	11511 
	4669 
	7733 
	312 
	646 
	20 
	5 
	24905 
	537 
	8379 
	8916 
	对应施工标段沿线工地、仓库，施工现场

	XGCG-B
	K23+715～K54+620
	四～八标段
	74
	17745
	6148
	3680
	444
	922
	52
	14
	29079
	705
	9308
	10013
	


注：上表内所列数量为设计估算数量，实际供货数量会有增减变化，最终以实际需求计划为准，桩号里程为暂定，具体范围根据实际施工情况调整，请各投标人综合考虑供货数量和桩号里程变化带来的风险。
2.6 本次建设项目型钢采购XGCG-A标段及钢筋采购GJCG-A、GJCG-B标段中标人在工地附近合建或租赁一个仓库，型钢采购XGCG-B标段及钢筋采购GJCG-C、GJCG-D标段中标人在工地附近合建或租赁一个仓库。仓库建设或租赁费用由各标段中标人按中标价比例承担。
3.投标人资格要求
3.1资质要求:
(1)投标人如为生产商，应具备：
a.具有独立法人资格，并持有有效的营业执照；
b.具有有效的全国工业产品生产许可证；
c.产品技术指标达到国家现行相关行业标准要求；
d.具有国家认可的质量管理体系认证证书；
e.必须为一般纳税人。
(2)投标人如为授权代理商，应具备：
a.代理品牌的型钢生产商条件满足上述(1)中要求；
b.具有独立法人资格，并持有有效的营业执照；
c.具有所代理品牌的生产商出具的针对本项目一个或者多个标段的唯一授权代理证书；
d.必须为一般纳税人。
3.2 财务要求
（1）投标人如为生产厂家：
a.注册资本不低于人民币10000万元，以营业执照注明的注册资本为准；
b.提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表。
（2）投标人如为授权代理商：
a.注册资本不低于人民币1000万元，以营业执照注明的注册资本为准；
b.投标人提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务报表，且2021年末营运资金（流动资产-流动负债）不低于1500万元。
3.3供货业绩要求
投标人2017年1月1日至今完成过2个及以上高速公路、高铁工程或大型水利水电工程型钢供货项目，且单个业绩供货量不低于1000吨。
[bookmark: _Hlk5178686]3.4同一生产厂家仅能委托一个代理商参加同一标段的投标，同一生产厂家及其授权的代理商不能同时参与同一标段投标，同一代理商仅能代理唯一生产厂家进行同一标段投标。否则，其投标被否决。若投标人所代理的工字钢和无缝钢管不为同一生产厂家，则投标人可同时代理这两类厂家对该标段进行投标，但必须是对该标段的唯一授权。每个投标人在投标时必须提供一个备选辅助供应品牌（该品牌生产商须达到招标文件对生产商的资格要求），投标人投标时提供辅供品牌厂家愿意在本项目辅助供应的承诺书。
3.5投标人还应在人员、信誉等方面具有相应的履约能力。
[bookmark: _GoBack]3.6投标人可对本次招标的多个标段进行投标，但最多只能中标本招标项目型钢采购的2个标段。
3.7本次招标不接受联合体投标。
3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.9在国家企业信用信息公示系统（http:// www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。
4.投标报名
4.1 凡有意参加投标者，请于2022年9月9日16时00分至2022年9月19日23时59分（北京时间，下同），云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料，电子招标文件格式为*.BZBJ；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA）并完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。
5.投标文件的递交
5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月9日09时00分。
网上递交网址：云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”。投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”（如因修改重新上传投标文件后，需再次确认并打印回执），投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。 
网上递交电子投标文件后，不再递交刻录投标文件的光盘。因交易系统可能不稳定，建议各投标人在投标截止前2~3个工作日内完成投标保证金绑定。
5.3开标方式：网上远程开标。
投标人登录云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn），选择“昭通市”，按照办事指南中《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材》（适用投标人和供应商），在截标时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为其撤销投标文件，放弃投标。因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的统一提出异议时间内不提出异议的，视为对开标结果无异议。
技术服务咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司
服务热线：0870-2221602，010-86483801。
注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。
5.4特别说明
公共资源进场交易疫情防控工作实行业主单位负责制。招标人要会同代理机构建立防控处置和报告机制，严格落实防控工作要求，组织完成本项目各方参与主体检测体温，扫描“健康码”、“行程码”二维码，填报《公共资源交易进场人员健康申报表》《公共资源进场交易进场人员登记表》。
请本项目各方参与主体（招标人代表、代理机构人员、行业主管部门人员等）携带本人身份证，自行佩戴口罩，在交易中心开标等候区进行体温检测并登记。如有发热（体温大于等于37.3℃）、干咳、乏力等不适症状、14天内与新冠肺炎确诊或疑似病例有密切接触、14天内有境外旅居史（港台地区和国外其他国家或地区）、14天内来自或途经新冠肺炎疫情高风险地区、14天内来自或途经新冠肺炎疫情中风险地区（具体的高风险地区、中风险地区以官方实时通报的为准）等应主动回避。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（网址：http://ggzy.yn.gov.cn）上发布。
7.联系方式
招 标 人：云南大昭物资有限公司
地    址：云南省昭通市昭阳区龙韵雅苑29栋17楼
邮    编：657000
电    话：0870-2127756/18314519484
传    真：0870-2127756
联 系 人：李朝栋

招标代理机构：华杰工程咨询有限公司
地    址：北京市朝阳区安苑路20号世纪兴源大厦8层
邮政编码：100029
联 系 人：郭蝉锋、赵特
电    话：010-64997351
传    真：010-64997367
                                              2022年9月9日
